№ пункта
	
Наименование
	
Код ТН ВЭД	
			
	КАТЕГОРИЯ 10. ЭНЕРГЕТИКА		
10.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет		
10.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
10.2.1.	Специальное буровое оборудование и станки, позволяющие закладывать скважины диаметром более 1 м для подземных испытаний, и их ключевые элементы, такие, как:		
10.2.1.1.	Буровые станки для проходки горизонтальных или вертикальных шахтных стволов диаметром более 1 м;	8430 31 000 0;
8430 39 000 0;
8430 41 000 0;
8430 49 000 0;
8430 50 000 1	
10.2.1.2.	Разведочные машины с рабочим диаметром более 1 м и секционными удлинителями, способные развертываться на глубину 60 м или более;	8430 31 000 0;
8430 39 000 0;
8430 41 000 0;
8430 49 000 0;
8430 50 000 1	
10.2.1.3.	Колонны двойных обсадных труб с наружным диаметром 30,5 см или более;	7304;
7305;
7306	
10.2.1.4.	Буровые коронки диаметром 1 м или более	8207 13 000 0;
8207 19	
10.3.	Материалы 		
10.3.1.	Тантал металлический, сплавы на основе тантала, соединения тантала и изделия из них	8103	
10.3.2.	Гадолиний металлический, сплавы на основе гадолиния и изделия из них	2805 19 900 0	
10.4.	Программное обеспечение		
10.4.1.	Программное обеспечение, разработанное для разработки или применения в системах наведения и управления пучком электронов, указанных в пункте 10.5.2.1.3		
10.4.2.	Программное обеспечение магнитной транспортировки пучка электронов для борьбы с аберрацией третьего и более высоких порядков, а также с эффектами, вызванными пространственным зарядом при магнитной транспортировке пучков электронов с током более 5 кА и энергией частиц более 20 МэВ		
10.5.	Технология		
10.5.1.	Технологии, связанные с исследованием физики ядерного взрыва:		
10.5.1.1.	Технологии разработки, производства или применения специального бурового оборудования и станков, позволяющих закладывать скважины диаметром 1 м или более для подземных испытаний, и его ключевых элементов, таких, как:		
10.5.1.1.1.	Буровых станков для проходки горизонтальных или вертикальных шахтных стволов диаметром 1 м или более;		
10.5.1.1.2.	Разведочных машин с рабочим диаметром 1 м или более и секционными удлинителями, способных развертываться на глубину 60 м или более;		
10.5.1.1.3.	Колонн двойных обсадных труб с наружным диаметром 30,5 см или более;		
10.5.1.1.4.	Буровых коронок диаметром 1 м или более		
10.5.2.	Технологии разработки, производства или применения методов и средств генерации и управления пучками направленного ионизирующего излучения:		
10.5.2.1.	Технологии разработки, производства или применения систем с пучками частиц:		
10.5.2.1.1.	Технологии разработки, производства или применения систем формирования пучков электронов с током более 5 кА и энергией частиц более 20 МэВ, таких, как:		
10.5.2.1.1.1.	Систем генерации сильноточных пучков электронов;		
10.5.2.1.1.2.	Инжекторов пучков электронов, включая:		
10.5.2.1.1.2.1.	Системы ускорения пучков электронов после инжектора;		
10.5.2.1.1.3.	Технологии разработки, производства или применения ускорителей:		
10.5.2.1.1.3.1.	Технологии разработки или применения методов уменьшения размеров, веса и стоимости инжекторов пучков частиц, такие           как:		
10.5.2.1.1.3.1.1.	Технологии разработки, производства или применения таких материалов, как аморфные ферриты и ферритовые материалы для ускорителей с ферромагнитными сердечниками;		
10.5.2.1.1.3.1.2.	Технологии разработки, производства или применения изолирующих материалов и конструкционных приемов для получения градиентов напряжения в ускорителях более 100 МВ/м;		
10.5.2.1.1.3.1.3.	Технологии разработки или применения методов выбора оптимального ускоряющего промежутка в импульсных ускорителях на радиальных линиях для получения высоких градиентов ускоряющего поля;		
10.5.2.1.1.3.1.4.	Технологии разработки, производства или применения систем рециркуляции пучка частиц;		
10.5.2.1.1.3.1.5.	Технологии разработки, производства или применения сильноточных циклических ускорителей с током более 5 кА;		
10.5.2.1.1.3.2.	Технологии разработки или применения способов определения и поддержания стабильности пучка частиц в многокаскадных ускорителях;		
10.5.2.1.1.3.3.	Технологии разработки или применения способов измерения характеристик пучка частиц, включая лучеиспускательную способность;		
10.5.2.1.1.3.4.	Технологии разработки или применения способов подавления искажения формы импульса в ускорителях с ферромагнитным сердечником и в импульсных ускорителях на радиальных линиях;		
10.5.2.1.2.	Технологии разработки, производства или применения высокомощных отдельных (с разбросом менее 1 нс) и пакетных (более 10 штук в пакете) быстродействующих (менее 10 нс) коммутаторов электрической энергии, специально созданных для подсистем генерации пучков электронов, имеющих энергию в импульсе более 10 МДж;		
10.5.2.1.3.	Технологии, разработанные для исследований процессов распространения сильноточных (более 5 кА) и в то же время высокоэнергетических (более 20 МэВ) пучков электронов:		
10.5.2.1.3.1.	Методы изучения распространения сильноточных высокоэнергетических пучков электронов в атмосфере на расстояние более 20 м;		
10.5.2.1.3.2.	Технологии разработки или применения методов улучшения характеристик распространения сильноточных пучков электронов;		
10.5.2.1.3.3.	Экспериментальные данные, связанные с распространением сильноточных высокоэнергетических пучков электронов в газах;		
10.5.2.1.3.4.	Технологии, разработанные для изучения взаимодействия пучков электронов с веществом; 		
10.5.2.1.4.	Технологии разработки или применения моделей численного моделирования, и соответствующие базы данных по распространению сильноточных высокоэнергетических пучков электронов, указанных в пункте 10.5.2.1.3;		
10.5.2.1.5.	Технологии, разработанные для изучения эффектов взаимодействия высокоэнергетических пучков электронов, указанных в пункте 10.5.2.1.3, с мишенями и мер противодействия:		
10.5.2.1.5.1.	Технологии разработки, производства или применения моделей численного моделирования, и соответствующие базы данных;		
10.5.2.1.5.2.	Экспериментальные данные, связанные с повреждением электронами многослойных целей из различных материалов;		
10.5.2.2.	Технологии производства или применения систем с пучками нейтральных частиц, имеющих среднюю мощность в непрерывном режиме 20 МВт или более или энергию в коротком (менее 10 мкс) импульсе 2 МДж или более:		
10.5.2.2.1.	Технологии разработки, производства или применения систем генерации пучков нейтральных частиц:		
10.5.2.2.1.1.	Технологии разработки, производства или применения инжекторов пучков ионов:		
10.5.2.2.1.1.1.	Технологии, разработанные для исследований интенсивных пучков ионов водорода с током более 0,2 А и эмиттенсами по обеим координатам 0,00001 см х рад, выводимых из создающего их устройства, с использованием следующих методов:		
	а) генерации плотной анодной плазмы;		
	б) подавления внешнего магнитного поля пучка электронов; и		
	в) фокусировки ионных пучков с высокой плотностью тока;		
10.5.2.2.1.2.	Технологии разработки, производства или применения систем ускорения пучков ионов после инжектора:		
10.5.2.2.1.2.1.	Технологии разработки, производства или применения ферритов, аморфных ферритовых и других материалов для увеличения произведения вольт-секунды с целью получения более высоких градиентов ускоряющего поля;		
10.5.2.2.1.2.2.	Технологии разработки, производства или применения изолирующих материалов и конструкций с целью получения средних темпов ускорения более 100 МэВ/м;		
10.5.2.2.1.2.3.	Технологии разработки, производства или применения ускоряющих ячеек в импульсном ускорителе с целью получения более высоких градиентов ускоряющего поля;		
10.5.2.2.1.2.4.	Технологии разработки или применения методов рекуперации энергии пучков ионов, таких, как:		
	а) методов определения и поддержания стабильности в каскадных ускорителях с энергией пучка более 5 МэВ;		
	б) методов уменьшения или управления яркостью и эмиттенсом пучка при токе более 0,2 А и эмиттенсе 0,00001 см х рад;		
10.5.2.2.1.2.5.	Технологии разработки, производства или применения керамических радиопрозрачных окон, выдерживающих воздействие 
ВЧ-излучения со средней мощностью более 3 МВт;		
10.5.2.2.1.2.6.	Технологии разработки, производства или применения резонаторов ускорителя или других конструктивных элементов, значительно упрощающих конструкцию ускорителей и улучшающих их характеристики;		
10.5.2.2.2.	Технологии разработки, производства или применения подсистем генерации импульсных пучков нейтральных частиц:		
10.5.2.2.2.1.	Технологии разработки, производства или применения высокомощных отдельных и каскадных (более 9 штук) коммутаторов электрической энергии с низким разбросом (менее 1 нс) и высоким быстродействием (менее 10 нс);		
10.5.2.2.3.	Технологии разработки, производства или применения подсистем наведения и управления пучком нейтральных частиц:		
10.5.2.2.3.1.	Технологии разработки, производства или применения систем наведения и управления пучком нейтральных частиц с применением любого из следующего:		
	а) излучения пучков, используемого для наведения и контроля;		
	б) способов определения поперечных сечений обратного рассеяния пучков в радиочастотном и электрооптическом диапазонах;		
	в) программного обеспечения магнитной транспортировки пучка для борьбы с аберрацией третьего и более высоких порядков, а также с эффектами, вызванными появлением пространственного заряда;		
	г) способов коррекции аберрации для ахроматических линз;		
10.5.2.2.4.	Технологии разработки, производства или применения систем нейтрализации пучка:		
10.5.2.2.4.1.	Технологии разработки или применения способов обдирки электронов с отрицательных ионов или добавления электронов к положительным ионам для нейтрализации пучка частиц при условии сохранения эмиттенса пучка по обеим координатам не более 0,00001 см х рад и среднего тока более 0,2 А;		
10.5.2.2.5.	Технологии разработки или применения систем распространения пучков нейтральных частиц при потоках частиц более 1018 частиц /с:		
10.5.2.2.5.1.	Технологии разработки или применения аналитических моделей распространения пучков частиц в атмосфере;		
10.5.2.2.5.2.	Экспериментальные данные о распространении сильноточных высокоэнергетичных пучков частиц в верхних слоях атмосферы;		
10.5.2.2.6.	Технологии разработки, производства или применения систем взаимодействия пучков нейтральных частиц с веществом при потоках частиц более 1018 частиц/с:		
10.5.2.2.6.1.	Экспериментальные данные о взаимодействии высокоэнергетичных мощных пучков частиц с веществом;		
10.5.2.2.6.2.	Технологии разработки, производства или применения аналитических моделей на ЭВМ и связанных с ними баз данных;		
10.5.2.2.7.	Технологии разработки, производства или применения систем оценки эффективности воздействия пучка частиц на цели и мер защиты:		
10.5.2.2.7.1.	Технологии разработки, производства или применения аналитических моделей на ЭВМ и связанных с ними баз данных по воздействию на цели		
10.5.3.	Технологии термоядерного синтеза:		
10.5.3.1.	Технологии разработки, производства или применения мощных (более 3 МВт средней мощности) СВЧ-источников;		
10.5.3.2.	Технологии разработки, производства или применения оборудования для производства материалов очень малой плотности (0,01 г/куб.см или менее) и с малыми порами (менее 3 мкм), но обладающих прочностью более 1 кг/кв.см, из высокочистых изотропных структур со сверхгладкой поверхностью (3 мкм);		
10.5.3.3.	Технологии разработки или применения мишеней для термоядерного синтеза с инерциальным удержанием и соответствующие машинные коды (любой размерности) и (или) базы данных с целью моделирования, прогнозирования и (или) измерения любого из следующего:		
	а) процесса горения дейтерия-трития;		
	б) гидродинамики;		
	в) смешивания ядерного топлива;		
	г) нейтронных процессов;		
	д) потока излучения;		
	е) равновесия состояния;		
	ж) коэффициента непрозрачности;		
	з) взаимодействия вещества и рентгеновского излучения		
10.5.4.	Технологии разработки, производства или применения первичных энергетических систем:		
	Техническое примечание.
Под первичной энергетической системой понимается совокупность подсистем и элементов, обеспечивающих целенаправленное получение, преобразование и распределение по потребителям энергии требуемого качества		
10.5.4.1.	Технологии разработки, производства или применения компактных c удельной энергией 35 кДж/кг или более или удельной мощностью 250 Вт/кг или более мобильных, транспортабельных или предназначенных для использования в космическом пространстве первичных энергетических систем;		
10.5.4.2.	Технологии разработки, производства или применения малогабаритных ядерных источников энергии с удельной энергией 250 Вт/кг или более и ресурсом 10 лет или более;		
10.5.4.3.	Технологии разработки или применения имитационных моделей для ЭВМ, а также необходимых для этого баз расчетных данных и средств программного обеспечения, позволяющих характеризовать взаимодействие между первичными энергосистемами и импульсными системами или системами направленной энергии;		
10.5.4.4.	Технологии разработки, производства или применения элементов ядерных источников тепла, а именно:		
	а) высокотемпературных покрытий для ядерного топлива из жаропрочных металлов;		
	б) теплоизолирующих жаропрочных соединений		
10.5.5.	Технологии разработки, производства или применения преобразователей энергии:		
10.5.5.1.	Технологии разработки, производства или применения ядерных энергетических установок надводных судов и подводных аппаратов:		
10.5.5.1.1.	Технологии разработки, производства или применения систем управления и защиты ядерных реакторных установок;		
10.5.5.1.2.	Технологии разработки, производства или применения тепловыделяющих элементов ядерных реакторных установок надводных судов и подводных аппаратов;		
10.5.5.2.	Технологии разработки, производства или применения реакторных систем мобильного назначения:		
10.5.5.2.1.	Технологии разработки или применения методов изготовления ядерного топлива, специально предназначенного или приспособленного для компактных реакторов, которое может включать в себя сильно обогащенные топлива, а также топлива с максимальной внутренней рабочей температурой выше 12000 C;		
10.5.5.2.2.	Технологии разработки, производства или применения систем преобразования энергии для мобильных реакторов, таких, как:		
10.5.5.2.2.1.	Высокотемпературных (выше 10500 С) газотурбинных генераторных систем;		
10.5.5.2.2.2.	Высокотемпературных (выше 10000 С) насосов для жидких металлов;		
10.5.5.2.2.3.	Термоэмиссионных систем преобразования энергии с удельной мощностью 1,5 Вт(эл.)/кв.см или более и температурой 15000 C или выше;		
10.5.5.2.2.4.	Термоэлектрических систем преобразования энергии с величиной произведения добротности z на градусы Кельвина, равной 0,6 или более (z - определяется электропроводностью материала и его термоэлектрическим коэффициентом Зеебека) при температуре термоэлектрического материала 6000 C или выше;		
10.5.5.2.2.5.	Высокотемпературных детандеров Лисхольма;		
10.5.5.2.3.	Технологии разработки, производства или применения тепловых трубок с температурой выше 6000 C или радиационно стойких тепловых трубок;		
10.5.5.2.4.	Технологии разработки, производства или применения установок для волочения проволоки из жаропрочных металлов (с сечением менее 50 мкм) и плетения мелких сеток (содержащих более 8 проволок на 1 мм);		
10.5.5.2.5.	Технологии разработки, производства или применения систем управления мобильными реакторами;		
10.5.5.2.6.	Технологии разработки, производства или применения средств контроля критичности мобильного ядерного реактора;		
10.5.5.2.7.	Расчетные и экспериментальные данные по определению критичности ядерных реакторов космического назначения;		
10.5.5.3.	Технологии, связанные с электромеханическими преобразователями энергии:		
10.5.5.3.1.	Технологии разработки, производства или применения электромагнитных машин:		
10.5.5.3.1.1.	Технологии разработки, производства или применения генераторов со стабильной постоянной частотой, включая:		
	а) интегрированные приводы;		
	б) гидромеханические передачи постоянной скорости вращения;		
	в) преобразователи переменной скорости вращения с постоянной частотой;		
10.5.5.3.1.2.	Технологии разработки, производства или применения портативных турбогенераторов, способных давать на выходе 10 МВт или более при длительности импульсов от миллисекунд до десятков секунд;		
10.5.5.3.1.3.	Технологии разработки, производства или применения систем криогенного жидкостного и парового охлаждения и тепловых трубок для роторных электромагнитных машин;		
10.5.5.3.2.	Технологии разработки, производства или применения магнитогидродинамических устройств:		
10.5.5.3.2.1.	Технологии разработки, производства или применения:		
10.5.5.3.2.1.1.	Электродов и (или) других высокотемпературных электропроводящих керамических материалов для электродов;		
10.5.5.3.2.1.2.	Методов диагностики систем;		
10.5.5.3.2.1.3.	Систем для работы с жидкими металлами;		
10.5.5.3.2.2.	Технологии разработки, производства или применения магнитогидродинамических топливных систем, включая:		
	а) информацию о получении топливных композиций, обеспечивающих оптимальное извлечение мощности;		
	б) методы извлечения затравок и изготовления соответствующего оборудования;		
	в) получение и использование плазмы, в особенности при помощи легких ракетоподобных горелок и самовозбуждающихся, инициируемых взрывом генераторов для длительной работы в режиме пульсации;		
10.5.5.3.3.	Технологии разработки, производства или применения электродинамических устройств, таких, как:		
10.5.5.3.3.1.	Устройств ввода и ионизации рабочего тела для электрореактивных двигателей;		
10.5.5.3.3.2.	Ускорителей ионизированных частиц для электрореактивных двигателей;		
10.5.5.3.4.	Технологии разработки, производства или применения устройств пьезоэлектрического преобразования, таких, как:		
10.5.5.3.4.1.	Высокоэффективных пьезоэлектрических материалов с высокой усталостной прочностью;		
10.5.5.3.4.2.	Схем с низким напряжением возбуждения;		
10.5.5.4.	Технология прямого преобразования:		
10.5.5.4.1.	Технологии термоэлектрического преобразования:		
10.5.5.4.1.1.	Технологии разработки, производства или применения термоэлектрических материалов с величиной произведения добротности z на градусы Кельвина, равной 0,6 или более (z - определяется электропроводностью материала и его термоэлектрическим коэффициентом Зеебека) при температуре термоэлектрического материала 6000 С или выше;		
10.5.5.4.1.2.	Технологии разработки, производства или применения коммутационных (электрических и тепловых) переходов к термоэлектрическим материалам и соединений между этими материалами, характеризующихся стабильностью при воздействии температуры 6000 С или выше и стойкостью к воздействию нейтронов при флюэнсе 1020 нейтронов/кв.см с энергией нейтронов более 0,1 МэВ;		
10.5.5.4.2.	Технологии разработки, производства или применения термоэмиссионных преобразователей с параметрами удельной мощности 1,5 Вт/кв.см или более, температурой 13000 С или выше для солнечных энергосистем и 15000 C или выше для ядерных энергосистем, а также:		
10.5.5.5.	Технологии разработки, производства или применения импульсных силовых систем:		
10.5.5.5.1.	Технологии проектирования и комплексирования систем:		
10.5.5.5.1.1.	Технологии обработки поверхностей для повышения возможностей линий электропередачи при напряженности более 10 МВ/м;		
10.5.5.5.1.2.	Технологии разработки, производства или применения импульсных силовых систем с удельной энергией 35 кДж/кг или более, удельной мощностью 250 Вт/кг или более, предназначенных для мобильной эксплуатации при установке на транспортных средствах или пригодных в использовании на космических аппаратах, включая методы защиты от воздействия факторов окружающей среды и повышения радиационной стойкости;		
10.5.5.5.2.	Технология генерации и накопления:		
10.5.5.5.2.1.	Технологии разработки, производства или применения генераторов со сжатием магнитного потока с единичным энергозапасом более 50 МДж, включая:		
	а) разработку, производство или применение магнитоэлектрических генераторов со сжатием потока в расчете на минимизацию потерь и максимизацию эффективности преобразования энергии, включая:		
	методы уменьшения потерь магнитного потока и его           локализации;		
	методы предотвращения неблагоприятных эффектов сильных магнитных полей;		
	методы предотвращения электрического пробоя;		
	б) разработку, производство или применение технических средств и методов формирования импульсов магнитоэлектрических генераторов со сжатием потока, а также разработку особых конструкций импульсных генераторов, входных и выходных переключателей и формирование передающих линий;		
	в) разработку трансформаторов связи для магнитоэлектрических генераторов и применение согласования импеданса;		
10.5.5.5.2.2.	Технология импульсных батарей:		
10.5.5.5.2.2.1.	Технологии разработки, производства или применения систем электродов для получения импульсов сверхвысокой частоты и методов химической обработки поверхности;		
10.5.5.5.2.2.2.	Технологии разработки, производства или применения электролитов с высокой подвижностью носителей, большой вязкостью или твердых электролитов;		
10.5.5.6.	Технологии разработки, производства или применения компактных ускорителей легких ионов (протонов), рассчитанных на эксплуатацию в верхних слоях атмосферы и (или) космическом пространстве