КАТЕГОРИЯ 11. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
11.1.	Системы, оборудование и компоненты		
11.1.1.	Изделия сложной формы, изготовленные из направленно отверждающихся эвтектических и монокристаллических суперсплавов путем отливки	7508 90 000 0	
	Примечание.
По пункту 11.1.1. не контролируются изделия в форме стержней, пластин и труб		
11.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
11.2.1.	Оборудование для тепловых испытаний образцов материалов с углерод-углеродным покрытием при температурах выше 16500 C	9031 20 000 0;
9031 80 990 0	
11.3.	Материалы		
11.3.1.	Композиционные материалы типа "Стекларм" на основе стекломатрицы, армированной высокопрочными волокнами, разработанные для изготовления деталей силовых установок (узлов трения), работающих в агрессивных средах при повышенных температурах (5000 C или выше)	7019 39 000 9;
7020 00 100 0;
7020 00 800 0	
11.3.2.	Композиционные материалы на основе стекла, армированного непрерывными высокопрочными волокнами с плотностью 1900 кг/куб.м или более, прочностью 150 МПА или более и температурой эксплуатации 5000 C или выше	7019 39 000 9;
7020 00 100 0;
7020 00 800 0	
11.3.3.	Композиционные материалы на основе стекла, в системе SiO2‑Al2O3‑B2O3, армированного жгутами из непрерывных высокопрочных волокон, с плотностью 1730 кг/куб.м или более и модулем упругости 230 Гпа или более	7019 39 000 9;
7020 00 100 0;
7020 00 800 0	
11.3.4.	Сплавы на основе Fe-Cr-Al, работающие длительное время в окислительной среде при температуре 14000 C или выше, способные к экструдированию и прокатыванию	7224;
7225;
7226;
7227;
7228;
7229	
11.4.	Программное обеспечение - нет		
11.5.	Технология		
11.5.1.	Технологии разработки, производства или применения конструкционных материалов, покрытий, методов обеспечения прочности и повышения стойкости к внешним воздействиям среды и различным поражающим факторам:		
11.5.1.1.	Технологии разработки или производства сплавов на основе молибдена, легированного редкоземельными и другими металлами, в части их составов, режимов получения и обработки;		
11.5.1.2.	Технологии разработки или производства изделий сложной формы путем отливки из направленно отверждающихся эвтектических и монокристаллических суперсплавов, включая состав литья, свойства и технологические процессы, а также режимы и контроль параметров отверждения и промежуточный контроль во время плавки и отливки;		
11.5.1.3.	Технологии разработки или производства слитков алюминий-литиевых сплавов:		
11.5.1.3.1.	Технологии разработки или применения процессов плавки, легирования и литья слитков, позволяющих преодолеть химическую активность таких сплавов;		
11.5.1.3.2.	Технологии разработки или применения процессов термомеханической обработки, необходимых для получения требуемых механических свойств сплавов		
11.5.2.	Технологии разработки, производства или применения композиционных материалов типа "Стекларм" на основе стекломатрицы, армированной высокопрочными волокнами, с целью изготовления деталей силовых установок (узлов трения), работающих в агрессивных средах при повышенных температурах (5000 C или выше)		
11.5.3.	Технологии разработки, производства или применения композиционных материалов на основе стекла, армированного непрерывными высокопрочными волокнами с плотностью 1900 кг/куб.м или более, прочностью 150 МПА или более и температурой эксплуатации 5000 С или выше		
11.5.4.	Технологии разработки, производства или применения композиционных материалов на основе стекла в системе SiO2‑Al2O3‑B2O3, армированного жгутами из непрерывных высокопрочных волокон, с плотностью 1730 кг/куб.м или более и модулем упругости 230 Гпа или более		
11.5.5.	Технологии разработки, производства или применения сплавов на основе 
Fe-Cr-Al, работающих длительное время в окислительной среде при температуре 14000 С или выше, способных к экструдированию и прокатыванию		
11.5.6.	Технологии измельчения материалов, основанные на формировании струй газовзвеси в соплах с криволинейной осью с последующим столкновением ее с вращающимися мишенями, имеющими разные знаки направления векторов окружных скоростей, позволяющие осуществлять измельчение полидисперсных материалов до средних размеров частиц диаметром менее 40 мкм		
11.5.7.	Технологии изготовления посредством сращивания кремниевых пластин со сколом внедрения водородом (технология DeleCut) структур кремний-на-изоляторе (КНИ), разработанных для производства радиационно стойких СБИС		
11.5.8.	Технологии изготовления на основе бескислотных керамических материалов (нитриды алюминия, кремния, карбид кремния) подложек для теплоотводов СВЧ-приборов		
11.5.9.	Технологии выращивания бездислокационного монокристаллического кварца для использования в оптических приборах и пьезотехнике