КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ		
6.1.	Системы, оборудование и компоненты		
6.1.1.	Акустика		
6.1.1.1.	Морские акустические системы, оборудование и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.1.1.1.	Активные системы обнаружения или определения местоположения, имеющие любую из следующих характеристик:	9014 80 000 0;
9015 80 910 0	
	а) частоту передачи ниже 5 кГц или уровень звукового давления выше 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для оборудования с рабочей частотой в диапазоне от 5 кГц до 10 кГц;		
	б) уровень звукового давления выше 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для оборудования с рабочей частотой в диапазоне от 10 кГц до 24 кГц включительно;		
	в) уровень звукового давления выше 235 дБ (1 мкПа на 1 м) для оборудования с рабочей частотой в диапазоне между 24 кГц и 30 кГц;		
	г) формирование лучей уже 10 по любой оси и рабочую частоту ниже 100 кГц;		
	д) предназначенные для работы с дальностью абсолютно надежного обнаружения целей более 5120 м; или		
	е) разработанные для нормального функционирования на глубинах более 1000 м и имеющие датчики с любыми из следующих характеристик:		
	динамически подстраивающиеся под давление; или		
	содержащие чувствительные элементы, изготовленные не из титаната-цирконата свинца		
	Примечание.
По пункту 6.1.1.1.1 не контролируются:
а) эхолоты, действующие вертикально под аппаратом, не включающие функцию сканирования луча в диапазоне более 200 и ограниченные измерением глубины воды, расстояния до погруженных или заглубленных объектов или косяков рыбы;		
	б) следующие акустические буи:		
	аварийные акустические буи;		
	акустические буи с дистанционным управлением, специально разработанные для перемещения или возвращения в подводное положение;		
6.1.1.1.2.	Пассивные (принимающие, связанные или не связанные в условиях нормального применения с отдельными активными устройствами) системы, оборудование и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.1.1.2.1.	Гидрофоны с любой из следующих характеристик:		
	а) включающие непрерывные гибкие чувствительные элементы;	9014 80 000 0;
9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	б) включающие гибкие сборки дискретных чувствительных элементов с диаметром или длиной менее 20 мм и с расстоянием между элементами менее 20 мм;	9014 80 000 0;
9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	в) имеющие любые из следующих чувствительных элементов:
волоконно-оптические;
пьезоэлектрические из полимерных пленок, отличные от поливинилиденфторида (PVDF) и его сополимеров {P(VDF-TrFE) и P(VDF‑TFE)} ({поли(винилиденфторид-трифторэтилен) и  поли(винилиденфторид-тетрафторэтилен)}); или
гибкие пьезоэлектрические из композиционных материалов;	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	г) разработанные для эксплуатации на глубинах более 35 м, с компенсацией ускорения; или	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	д) разработанные для эксплуатации на глубинах более 1000 м	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	Примечание.
Контрольный статус гидрофонов, специально разработанных для другого оборудования, определяется контрольным статусом этого оборудования		
	Технические примечания:
1. Пьезоэлектрические чувствительные элементы из полимерной пленки состоят из поляризованной полимерной пленки, которая натянута на несущую конструкцию или катушку (сердечник) и прикреплена к ним		
	2. Гибкие пьезоэлектрические чувствительные элементы из композиционного материала состоят из пьезоэлектрических керамических частиц или волокон, распределенных в электроизоляционном акустически прозрачном резиновом, полимерном или эпоксидном связующем, которое является неотъемлемой частью чувствительного элемента;		
6.1.1.1.2.2.	Буксируемые акустические гидрофонные решетки, имеющие любую из следующих характеристик:	9014 80 000 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
	а) гидрофонные группы, расположенные с шагом менее 12,5 м, или имеющие возможность модификации для расположения гидрофонных групп с шагом менее 12,5 м;		
	б) разработанные или имеющие возможность модификации для работы на глубинах более 35 м		
	Техническое примечание.
Возможность модификации, указанная в подпунктах "а" и "б" пункта 6.1.1.1.2.2, означает наличие резервов, позволяющих изменять схему соединений или внутренних связей для усовершенствования гидрофонной группы по ее размещению или изменению пределов рабочей глубины. Такими резервами является возможность 		
	монтажа: запасных проводников в количестве, превышающем 10 % от числа рабочих проводников связи; блоков настройки конфигурации гидрофонной группы или внутренних устройств, ограничивающих глубину погружения, что обеспечивает регулировку или контроль более чем одной гидрофонной группы;		
	в) датчики направленного 
действия, контролируемые 
по пункту 6.1.1.1.2.4;		
	г) продольно армированные рукава решетки;		
	д) собранные решетки диаметром менее 40 мм;		
	е) сигнальные многоэлементные гидрофонные группы, разработанные для работы на глубинах более 35 м или имеющие регулируемое либо сменное устройство измерения глубины для эксплуатации на глубинах, превышающих 35 м; или		
	ж) характеристики гидрофонов, указанные в пункте 6.1.1.1.2.1 раздела 1;		
6.1.1.1.2.3.	Аппаратура обработки данных в реальном масштабе времени, специально разработанная для применения в буксируемых акустических гидрофонных решетках, обладающая программируемостью пользователем, обработкой во временной или частотной области и корреляцией, включая спектральный анализ, цифровую фильтрацию и формирование луча, с использованием быстрого преобразования Фурье или других преобразований или процессов;	9014 80 000 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
6.1.1.1.2.4.	Датчики направленного действия, имеющие все следующие характеристики:	9014 80 000 0;
9014 90 900 0;
9015 80 110 0;	
	а) точность лучше 0,50; и	9015 80 930 0	
	б) разработанные для работы на глубинах, превышающих 35 м, либо имеющие регулируемое или сменное глубинное чувствительное устройство, разработанное для  работы на глубинах, превышающих 35 м;		
6.1.1.1.2.5.	Донные или притопленные кабельные системы, имеющие любую из следующих составляющих:	8907 90 000 0;
9014 80 000 0;
9014 90 900 0;	
	а) объединяющие гидрофоны, указанные в пункте 6.1.1.1.2.1 раздела 1; или	9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
	б) объединяющие сигнальные модули многоэлементной гидрофонной группы, имеющие все следующие характеристики:
разработаны для функционирования на глубинах, превышающих 35 м, либо обладают регулируемым или сменным устройством измерения глубины для работы на глубинах, превышающих 35 м; и		
	обладают возможностью оперативного взаимодействия с модулями буксируемых акустических гидрофонных решеток;		
6.1.1.1.2.6.	Аппаратура обработки данных в реальном масштабе времени, специально разработанная для донных или притопленных кабельных систем, обладающая программируемостью пользователем и обработкой во временной или частотной области и корреляцией, включая спектральный анализ, цифровую фильтрацию и формирование луча, с использованием быстрого преобразования Фурье или других преобразований либо процессов	8907 90 000 0;
9014 80 000 0;
9014 90 900 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
6.1.2.	Оптические датчики		
6.1.2.1.	Оптические детекторы:		
6.1.2.1.1.	Нижеперечисленные твердотельные детекторы, пригодные для применения в космосе:		
6.1.2.1.1.1.	Твердотельные детекторы, имеющие все следующие характеристики:	8541 40 900 0	
	а) максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 10 нм до 300 нм; и		
	б) чувствительность на длине волны, превышающей 400 нм, менее 0,1 % относительно максимальной чувствительности;		
6.1.2.1.1.2.	Твердотельные детекторы, имеющие все следующие характеристики:	8541 40 900 0	
	а) максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 900 нм до 1200 нм; и		
	б) постоянную времени отклика 95 нс или менее;		
6.1.2.1.1.3.	Твердотельные детекторы, имеющие                    максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 1200 нм до 30 000 нм	8541 40 900 0	
6.1.2.1.2.	Электронно-оптические преобразователи, имеющие все нижеперечисленное:	8540 20 800 0	
	максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 400 нм до 1050 нм;		
	микроканальную пластину для электронного усиления изображения с шагом между осями отверстий 12 мкм или менее; и		
	любые из следующих фотокатодов:		
	1) фотокатоды S-20, S-25 или многощелочные фотокатоды со светочувствительностью более 700 мкА/лм;		
	2) фотокатоды на GaAs или GaInAs; или		
	3) другие полупроводниковые фотокатоды на соединениях групп III -V		
	Примечание.
Подпункт 3 пункта 6.1.2.1.2 не включает фотокатоды на полупроводниковых соединениях с максимальной интегральной чувствительностью к лучистому потоку 10 мА/Вт или менее;		
6.1.2.1.3.	Решетки фокальной плоскости:		
6.1.2.1.3.1.	Решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие все следующие составляющие:	8541 40 900 0	
	а) отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 900 нм до 1050 нм; и		
	б) постоянную времени отклика менее 0,5 нс;		
6.1.2.1.3.2.	Решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие все следующие составляющие:	8541 40 900 0	
	а) отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 1050 нм до 1200 нм; и		
	б) постоянную времени отклика 95 нс или менее; 		
6.1.2.1.3.3.	Нелинейные (двухмерные) решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от более 1200 нм до 30 000 нм;	8541 40 900 0	
6.1.2.1.3.4.	Линейные (одномерные) решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие все следующие составляющие:	8541 40 900 0	
	а) отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 1200 нм до 2500 нм включительно; и		
	б) любое из следующего:		
	отношение размера в направлении сканирования детекторного элемента к размеру в направлении поперек сканирования детекторного элемента менее 3,8; или		
	обработку сигналов в элементе;		
6.1.2.1.3.5.	Линейные (одномерные) решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 2500 нм до 30 000 нм включительно	8541 40 900 0	
	Технические примечания:
1. Линейные или двухмерные многоэлементные детекторные решетки относятся к решеткам фокальной плоскости		
	2. Для целей пункта 6.1.2.1.3 "направление поперек сканирования" определяется как ось, параллельная линейке детекторных элементов, а "направление сканирования" определяется как ось, перпендикулярная линейке детекторных элементов		
	Примечания:
1. Пункт 6.1.2.1.3 включает фотопроводящие и фотоэлектрические решетки		
	2. По пункту 6.1.2.1.3 не контролируются:
а) кремниевые решетки фокальной плоскости;
б) многоэлементные (не более 16 элементов) фотопроводящие ячейки, использующие сульфид или селенид свинца;
в) пироэлектрические детекторы на основе любого из следующих материалов:		
	триглицинсульфата и его производных;
титаната свинца-лантана-циркония и его производных;
танталата лития;
поливинилиденфторида и его производных; или
ниобата бария-стронция и его производных		
	3. По пункту 6.1.2.1.3 следующие решетки фокальной плоскости не включены в настоящий раздел:		
	а) решетки фокальной плоскости на силициде платины (PtSi), имеющие менее 10 000 элементов;		
	б) решетки фокальной плоскости на силициде иридия (IrSi)		
	в) решетки фокальной плоскости на антимониде индия (InSb) или селениде свинца (PbSe), имеющие менее 256 элементов;		
	г) решетки фокальной плоскости на арсениде индия (InAs);		
	д) решетки фокальной плоскости на сульфиде свинца (PbS); или		
	е) решетки фокальной плоскости на соединениях индий-арсенид-галлий (InGaAs);		
	ж) решетки фокальной плоскости с потенциальной ямой, выполненные на основе арсенида галлия (GaAs) или галлий-алюминий-мышьяка (GaAlAs), имеющие менее 256 элементов;		
	з) пироэлектрические или ферроэлектрические решетки фокальной плоскости (содержащие титанат бария-стронция, титанат цирконата свинца или титанат свинца-скандия), имеющие менее 8000 элементов;		
	и) нитридванадиевые оксидсиликоновые микроболометрические решетки фокальной плоскости, имеющие менее 8000 элементов		
	4. По пункту 6.1.2.1.3 следующие решетки фокальной плоскости на основе ртуть-кадмий-теллур (HgCdTe) не включены в настоящий раздел:		
	а) сканирующие решетки, имеющие:		
	30 элементов или менее; или		
	реализующие поэлементное включение времени задержки и интегрирования и имеющие два или менее элемента; или		
	б) широкообзорные решетки, имеющие менее 256 элементов		
	Технические примечания:
1. Сканирующие решетки определяются как решетки фокальной плоскости, разработанные для использования в сканирующих оптических системах, которые формируют общую картину методом последовательного формирования отдельных изображений		
	2. Широкообзорные решетки определяются как решетки фокальной плоскости, разработанные для использования с несканирующей оптической системой, которая формирует общую картину		
	Примечание.
По пункту 6.1.2.1 не контролируются германиевые или кремниевые фотоустройства		
6.1.2.2.	Моноспектральные датчики изображения и многоспектральные датчики изображения, разработанные для применения при дистанционном зондировании и имеющие любую из следующих характеристик:	8540 89 000 0	
	а) мгновенное поле обзора (МПО) менее 200 мкрад; или		
	б) разработанные для функционирования в диапазоне длин волн от 400 нм до 30 000 нм и обладающие всеми нижеперечисленными свойствами:		
	обеспечивающие выходные данные изображения в цифровом формате;		
	пригодные для применения в космосе или разработанные для функционирования на борту летательного аппарата при использовании некремниевых детекторов; и
имеющие МПО менее 2,5 мрад		
6.1.2.3.	Оборудование прямого наблюдения изображения, работающее в видимом диапазоне или ИК-диапазоне и содержащее любую из следующих составляющих:		
6.1.2.3.1.	Электронно-оптические преобразователи, имеющие характеристики, указанные в пункте 6.1.2.1.2; или	8540 20 800 0;
8540 99 000 0;
9005	
6.1.2.3.2.	Решетки фокальной плоскости, имеющие характеристики, указанные в пункте 6.1.2.1.3	8540 99 000 0;
9005	
	Техническое примечание.
Под оборудованием прямого наблюдения изображения подразумевается оборудование для получения изображения, работающее в видимом диапазоне или ИК-диапазоне, которое представляет визуальное изображение человеку-наблюдателю без преобразования изображения в электронный сигнал для телевизионного дисплея и которое не может записывать или сохранять изображение фотографически, а также электронным или другим способом		
	Примечание.
По пункту 6.1.2.3 не контролируется следующее оборудование, содержащее фотокатоды на материалах, отличных от GaAs или GaInAs:		
	а) промышленные или гражданские системы охранной сигнализации, системы управления движением транспорта или производственным движением и системы счета;		
	б) медицинское оборудование;		
	в) промышленное оборудование, используемое для инспекции, сортировки или анализа свойств материалов;		
	г) датчики контроля пламени для промышленных печей;		
	д) оборудование, специально разработанное для лабораторного использования		
6.1.2.4.	Решетки фокальной плоскости, пригодные для применения в космосе, имеющие более 2048 элементов на решетку и максимальную чувствительность в диапазоне длин волн от 300 нм до 900 нм	9013 80 900 0	
6.1.3.	Камеры		
6.1.3.1.	Камеры формирования изображения:		
6.1.3.1.1.	Камеры формирования изображений, содержащие электронно-оптические преобразователи, имеющие характеристики, указанные в 
пункте 6.1.2.1.2;	8525 40	
6.1.3.1.2.	Камеры формирования изображений, включающие решетки фокальной плоскости, имеющие характеристики, указанные в пункте 6.1.2.1.3	8525 40	
	Примечание.
По пункту 6.1.3.1.2 не контролируются камеры формирования изображений, содержащие линейные решетки фокальной плоскости с 12 или меньшим числом элементов, не применяющих задержку по времени и интегрирование в элементе, разработанные для любого из следующего:		
	а) промышленных или гражданских систем охранной сигнализации, систем управления движением транспорта или производственным движением и систем счета;
б) производственного оборудования, используемого для контроля или мониторинга тепловых потоков в зданиях, оборудовании или производственных процессах;
в) производственного оборудования, используемого для контроля, сортировки или анализа свойств материалов;
г) оборудования, специально разработанного для лабораторного использования;
д) медицинского оборудования		
	Примечание.
По пункту 6.1.3.1 не контролируются телевизионные или видеокамеры, специально разработанные для телевизионного вещания		
6.1.4.	Оптика		
6.1.4.1.	Компоненты для оптических систем, пригодные для применения в космосе:		
6.1.4.1.1.	Оптические элементы облегченного типа с эквивалентной плотностью менее 20 % по сравнению со сплошной заготовкой с теми же апертурой и толщиной;	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.4.1.2.	Необработанные подложки, обработанные подложки с поверхностным покрытием (однослойным или многослойным, металлическим или диэлектрическим, проводящим, полупроводящим или изолирующим) или имеющие защитные пленки;	7014 00 000 0;
9001 90 900 0	
6.1.4.1.3.	Сегменты или системы зеркал, предназначенные для сборки в космосе в оптическую систему с приемной апертурой, равной или больше одного оптического метра в диаметре;	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.4.1.4.	Изготовленные из композиционных материалов, имеющих коэффициент линейного термического расширения, равный или менее 5 х 10–6 в любом направлении	9003 90 000 0	
6.1.4.2.	Оборудование оптического контроля:		
6.1.4.2.1.	Специально разработанное для поддержания профиля поверхности или ориентации оптических компонентов, пригодных для применения в космосе, контролируемых по пункту 6.1.4.1.1 или 6.1.4.1.3;	9031 49 000 0;
9032 89 900 0	
6.1.4.2.2.	Имеющее управление, слежение, стабилизацию или юстировку резонатора в полосе частот, равной или выше 100 Гц, и погрешность 10 мкрад или менее;	9031 49 000 0;
9032 89 900 0	
6.1.4.2.3.	Кардановы подвесы, имеющие все следующие характеристики:	8412 21 910 9;
8412 31 900 0;	
	а) максимальный угол поворота более 50;
б) ширину полосы, равную или выше 100 Гц;	8479 89 980 0;
9032 81 900 0;
9032 89 900 0	
	в) ошибки угловой наводки, равные или меньше 200 мкрад; и		
	г) имеющие любую из следующих характеристик:		
	диаметр или длину главной оси более 0,15 м, но не более 1 м и допускающие угловые ускорения более 2 рад/с2; или		
	диаметр или длину главной оси более 1 м и допускающие угловые ускорения более 0,5 рад/с2;		
6.1.4.2.4.	Специально разработанное для поддержания юстировки фазированной решетки или систем зеркал с фазированными сегментами, содержащее зеркала с диаметром сегмента или длиной главной оси 1 м или более	9032 89 900 0	
6.1.5.	Магнитометры		
6.1.5.1.	Магнитометры, использующие технологии оптической накачки или ядерной прецессии (протонной/Оверхаузера), имеющие среднеквадратичный уровень шума (чувствительность) меньше (лучше) 2 пТ, деленных на корень квадратный из частоты в герцах; 	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
6.1.5.2.	Магнитокомпенсационные системы для магнитных датчиков, разработанных для применения на подвижных платформах	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	Примечание.
В пункт 6.1.5.2 не включены компенсаторы, которые обеспечивают только абсолютные значения геомагнитного поля на выходе, то есть ширину полосы выходного сигнала от 0 Гц до, по крайней мере, 0,8 Гц		
	Примечание.
По пункту 6.1.5 не контролируются инструменты, специально разработанные для биомагнитных измерений медицинской диагностики		
	Радиолокаторы		
6.1.6.	Локационные системы, оборудование и узлы, имеющие любую из следующих характеристик:		
6.1.6.1.	Имеют возможность работы в режимах РЛС с синтезированной апертурой или обратной синтезированной апертурой или в режиме локатора бокового обзора воздушного базирования;	8526 10	
6.1.6.2.	Используют обработку сигналов локатора с применением:	8526 10	
	а) методов расширения спектра РЛС; или		
	б) методов радиолокации с быстрой перестройкой частоты;		
6.1.6.3.	Имеют подсистемы обработки сигнала со сжатием импульса с любой из следующих характеристик:	8526 10	
	а) коэффициентом сжатия импульса более 150; или		
	б) шириной импульса менее 200 нс; или		
6.1.6.4.	Имеют подсистемы обработки данных для автоматического распознавания образов (выделение признаков) и сравнения с базами данных характеристик цели (формы сигналов или формирование изображений) для идентификации или классификации целей	8526 10	
	Примечание.
По пункту 6.1.6 не контролируются:		
	а) обзорные РЛС с активным ответом;		
	б) автомобильные РЛС, предназначенные для предотвращения столкновений;		
	в) дисплеи или мониторы, используемые для управления воздушным движением (УВД), имеющие не более 12 различимых элементов на 1 мм;		
	г) метеорологические локаторы		
6.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
	Радиолокаторы		
6.2.1.	Импульсные локационные системы для измерения поперечного сечения, имеющие длительность передаваемых импульсов 100 нс или менее, и специально разработанные для них компоненты	8526 10 900 0	
6.3.	Материалы - нет		
6.4.	Программное обеспечение		
6.4.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для разработки или производства оборудования, контролируемого по пункту 6.1.4, 6.1.6 или 6.2.1		
6.4.2.	Иное нижеследующее программное обеспечение:		
6.4.2.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для формирования акустического луча при обработке в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема с использованием буксируемых гидрофонных решеток;		
6.4.2.2.	Исходная программа для обработки в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема с использованием буксируемых гидрофонных решеток;		
6.4.2.3.	Программное обеспечение, специально разработанное для формирования акустического луча при обработке в реальном масштабе времени акустических данных при пассивном приеме донными или погруженными кабельными системами;		
6.4.2.4.	Исходная программа для обработки в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема донными или погруженными кабельными системами		
6.5.	Технология		
6.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки оборудования, материалов или программного обеспечения, контролируемых по пунктам 6.1 - 6.4 раздела 1		
6.5.2.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для производства оборудования, контролируемого по пункту 6.1 или 6.2