КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО		
8.1.	Системы, оборудование и компоненты		
8.1.1.	Подводные аппараты и надводные суда:		
	Особое примечание.
Для оценки контрольного статуса оборудования подводных аппаратов необходимо руководствоваться: для оборудования передачи зашифрованной информации - частью 2 категории 5 (Защита информации); применительно к датчикам - категорией 6; для навигационного оборудования - категориями 7 и 8; 
для подводного оборудования - пунктом 8.1		
8.1.1.1.	Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик:		
8.1.1.1.1.	Спроектированные для работы в автономном режиме и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе:	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	а) 10 % или более их собственного веса (веса в воздухе); и		
	б) 15 кН или более;		
8.1.1.1.2.	Спроектированные для работы на глубинах более 1000 м; или	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.1.3.	Имеющие все следующие характеристики:
а) экипаж из четырех или более человек;	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	б) возможность автономной работы в течение 10 часов или более;		
	в) радиус действия 25 морских миль или более; и		
	г) длину 21 м или менее		
	Технические примечания:
1. Для целей пункта 8.1.1.1 термин "автономная работа" означает, что аппараты полностью погружаются без шнорхеля, все их системы функционируют и обеспечивают плавание на минимальной скорости, при которой глубиной погружения можно безопасно управлять в динамике с использованием только глубинных рулей без участия надводного судна поддержки или базы на поверхности, на дне или на берегу; аппараты имеют двигательную установку для движения в подводном и надводном состоянии		
	2. Для целей пункта 8.1.1.1 термин "радиус действия" означает половину максимального расстояния, которое может преодолеть подводный аппарат;		
8.1.1.2.	Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах более 1000 м, имеющие любую из следующих характеристик:		
8.1.1.2.1.	Разработанные для самостоятельных маневров с применением движителей или тяговых установок, контролируемых по пункту 8.1.2.1.2 раздела 1; или	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.2.2.	Имеющие волоконно-оптические каналы передачи данных;	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.3.	Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик:		
8.1.1.3.1.	Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека;	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.3.2.	Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд; или	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.3.3.	Имеющие волоконно-оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние более 1000 м	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.2.	Системы и оборудование:		
	Примечание.
Для систем подводной связи 
см. часть 1 категории 5 (Телекоммуникации)		
8.1.2.1.	Системы, специально разработанные или модифицированные для автоматического управления движением подводных аппаратов, контролируемых по пункту 8.1.1, использующие навигационные данные и имеющие сервоуправление с замкнутым контуром:	9014 80 000 0	
	а) позволяющие аппарату перемещаться вблизи заданного горизонта в пределах 10 м;		
	б) удерживающие аппарат в пределах 10 м относительно заданного горизонта; или		
	в) удерживающие аппарат в пределах 10 м при следовании по кабелю, лежащему на дне или заглубленному в грунт;		
8.1.2.2.	Роботы, специально спроектированные для подводного применения, управляемые с использованием специализированного компьютера, имеющие любую из следующих составляющих:	8479 50 000 0;
8479 90 970 0	
	а) системы, управляющие роботом с использованием информации, поступающей от датчиков, которые измеряют усилие или момент, прикладываемые к внешнему объекту, расстояние до внешнего объекта или контактное (тактильное) взаимодействие между роботом и внешним объектом; или		
	б) возможность создавать усилие 250 Н или более или момент 250 Нм или более и имеющие элементы конструкции, изготовленные с использованием титановых сплавов или композиционных материалов с армированием волокнистыми или нитевидными материалами;		
8.1.2.3.	Независимые от атмосферы энергетические системы, специально разработанные для применения под водой:		
8.1.2.3.1.	Независимые от атмосферы энергетические системы с двигателями циклов Брайтона или Ренкина, имеющие любую из следующих составляющих:	8408 10;
8409 99 000 0	
	а) химические скрубберы или абсорберы, специально разработанные для удаления диоксида углерода, оксида углерода и частиц из рециркулируемого выхлопа двигателя;		
	б) системы, специально разработанные для применения атомарного газа;		
	в) устройства или глушители, специально разработанные для снижения шума под водой на частотах ниже 10 кГц, или специально смонтированные устройства для подавления шума выбросов; или		
	г) системы, специально разработанные для:		
	герметизации продуктов реакции или регенерации топлива;		
	хранения продуктов реакции; и		
	выброса продуктов реакции при противодавлении в 100 кПа или выше;		
8.1.2.3.2.	Изолированные от атмосферы энергетические системы с дизельными двигателями, имеющие все следующие характеристики:	8408 10;
8409 99 000 0	
	а) химические скрубберы или абсорберы, специально разработанные для удаления диоксида углерода, оксида углерода и частиц из рециркулируемого выхлопа двигателя;		
	б) системы, специально разработанные для применения атомарного газа;		
	в) устройства или глушители, специально разработанные для снижения шума под водой на частотах ниже 10 кГц, или специально смонтированные устройства для подавления шума выбросов; и		
	г) специально разработанные выхлопные системы с задержкой выброса продуктов сгорания;		
8.1.2.3.3.	Изолированные от атмосферы энергетические системы на топливных элементах (ЭХГ) с выходной мощностью, превышающей 2 кВт, имеющие любую из следующих составляющих:	8409 99 000 0	
	а) устройства или глушители, специально разработанные для снижения шума под водой на частотах ниже 10 кГц, или специально смонтированные устройства для подавления шума выбросов; или		
	б) системы, специально разработанные для:		
	герметизации продуктов реакции или регенерации топлива;		
	хранения продуктов реакции; и		
	выброса продуктов реакции при противодавлении в 100 кПа или выше;		
8.1.2.3.4.	Изолированные от атмосферы энергетические системы с двигателями цикла Стирлинга, имеющие все следующие составляющие:	8408 10;
8409 99 000 0	
	а) устройства или глушители, специально разработанные для снижения шума под водой на частотах ниже 10 кГц, или специально смонтированные устройства для подавления шума выбросов; и		
	б) специально разработанные выхлопные системы с выхлопом продуктов сгорания при противодавлении в 100 кПа или выше;		
8.1.2.4.	Следующие системы снижения шума, разработанные для применения на судах водоизмещением 1000 тонн или более:		
8.1.2.4.1.	Системы снижения шума под водой на частотах ниже 500 Гц, состоящие из составных демпфирующих оснований (моторам), для акустической изоляции дизельных двигателей, дизель-генераторных агрегатов, газовых турбин, 
	4016 10 900 0;
4016 99 880 9;
4017 00 900 0;
8409 99 000 0;
8412 29 500 0	
	газотурбинных генераторных установок, движителей или главных редукторов, специально разработанных для звуковой или виброизоляции, имеющие среднюю массу, превышающую 30 % массы монтируемого оборудования;		
8.1.2.4.2.	Активные системы снижения шума или шумоподавления, или магнитного пеленга, специально разработанные для трансмиссионных систем, включающие электронные системы управления, работающие в режиме  активного снижения вибрации оборудования путем генерирования антишумовых или антивибрационных сигналов, направленных непосредственно на источник шума;	8479 89 980 0;
8543 20 000 0;
8543 89 950 0	
8.1.2.5.	Водометные (гидрореактивные) движители насосного типа с выходной мощностью, превышающей 2,5 МВт, в которых используются расширяющееся сопло и техника кондиционирования потока направляющим устройством в целях повышения эффективности движителя или снижения генерируемых движителем и распространяющихся под водой шумов	8412 29 500 0	
8.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет		
8.3.	Материалы - нет		
8.4.	Программное обеспечение		
8.4.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для разработки или производства оборудования, контролируемого по пункту 8.1		
8.4.2.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки, производства, текущего ремонта, капитального ремонта или восстановления чистоты поверхности, повторной обработки гребных винтов, специально разработанных для снижения их шума под водой		
8.5.	Технология		
8.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки или производства оборудования, контролируемого по пункту 8.1		
8.5.2.	Технологии для разработки, производства, текущего ремонта, капитального ремонта или восстановления чистоты поверхности, повторной обработки гребных винтов, специально разработанных для снижения их шума под водой