КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ		
6.1.	Системы, оборудование и компоненты		
6.1.1.	Акустика		
6.1.1.1.	Морские акустические системы, оборудование и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.1.1.1.	Активные системы обнаружения или определения местоположения, имеющие уровень звукового давления выше 210 дБ (1 мкПа на 1 м) и рабочую частоту в диапазоне от 30 Гц до 2 кГц	9014 80 000 0;
9015 80 910 0	
	Примечание.
По пункту 6.1.1.1.1 не контролируются:
а) эхолоты, действующие вертикально под аппаратом, не включающие функцию сканирования луча в диапазоне более 200 и 
ограниченные измерением глубины воды, расстояния до погруженных или заглубленных объектов или косяков рыбы;		
	б) следующие акустические буи:		
	аварийные акустические буи;		
	акустические буи с дистанционным управлением, специально разработанные для перемещения или возвращения в подводное положение;		
6.1.1.1.2.	Пассивные (принимающие, связанные или не связанные в условиях нормального применения с отдельными активными устройствами) системы, оборудование и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.1.1.2.1.	Гидрофоны с любой из следующих характеристик:		
	а) включающие непрерывные гибкие чувствительные элементы;	9014 80 000 0;
9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	б) включающие гибкие сборки дискретных чувствительных элементов с диаметром или длиной менее 20 мм и с расстоянием между элементами менее 20 мм;	9014 80 000 0;
9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	в) имеющие любые из следующих чувствительных элементов:
волоконно-оптические;
пьезоэлектрические из полимерных пленок, отличные от поливинилиденфторида (PVDF) и его сополимеров {P(VDF-TrFE) и P(VDF‑TFE)} ({поли(винилиденфторид-трифторэтилен) и  поли(винилиденфторид-тетрафторэтилен)}); или
гибкие пьезоэлектрические из композиционных материалов;	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	г) разработанные для эксплуатации на глубинах более 35 м, с компенсацией ускорения; или	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	д) разработанные для эксплуатации на глубинах более 1000 м	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	Примечание.
Контрольный статус гидрофонов, специально разработанных для другого оборудования, определяется контрольным статусом этого оборудования;		
	Технические примечания:
1. Пьезоэлектрические чувствительные элементы из полимерной пленки состоят из поляризованной полимерной пленки, которая натянута на несущую конструкцию или катушку (сердечник) и прикреплена к ним		
	2. Гибкие пьезоэлектрические чувствительные элементы из композиционного материала состоят из пьезоэлектрических керамических частиц или волокон, распределенных в электроизоляционном акустически прозрачном резиновом, полимерном или эпоксидном связующем, которое является неотъемлемой частью чувствительного элемента;		
6.1.1.1.2.2.	Буксируемые акустические гидрофонные решетки, имеющие любую из следующих характеристик:	9014 80 000 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
	а) гидрофонные группы, расположенные с шагом менее 12,5 м, или имеющие возможность модификации для расположения гидрофонных групп с шагом менее 12,5 м;		
	б) разработанные или имеющие возможность модификации для работы на глубинах более 35 м		
	Техническое примечание.
Возможность модификации, указанная в подпунктах "а" и "б" пункта 6.1.1.1.2.2, означает наличие резервов, позволяющих изменять схему соединений или внутренних связей для усовершенствования гидрофонной группы по ее размещению или изменению пределов рабочей глубины. Такими резервами является возможность монтажа: запасных проводников в количестве, превышающем 10 % от числа рабочих проводников связи; блоков настройки конфигурации гидрофонной группы или внутренних устройств, ограничивающих глубину погружения, что обеспечивает регулировку или контроль более чем одной гидрофонной группы;		
	в) датчики направленного действия, контролируемые по пункту 6.1.1.1.2.4 раздела 1;		
	г) продольно армированные рукава решетки;		
	д) собранные решетки диаметром менее 40 мм;		
	е) сигнальные многоэлементные гидрофонные группы, разработанные для работы на глубинах более 35 м или имеющие регулируемое либо сменное устройство измерения глубины для эксплуатации на глубинах, превышающих 35 м; или		
	ж) характеристики гидрофонов, указанные в пункте 6.1.1.1.2.1 раздела 1;		
6.1.1.1.2.3.	Аппаратура обработки данных в реальном масштабе времени, специально разработанная для применения в буксируемых акустических гидрофонных решетках, обладающая программируемостью пользователем, обработкой во временной или частотной области и корреляцией, включая спектральный анализ, цифровую фильтрацию и формирование луча, с использованием быстрого преобразования Фурье или других преобразований или процессов;	9014 80 000 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
6.1.1.1.2.4.	Донные или притопленные кабельные системы, имеющие любую из следующих составляющих:	8907 90 000 0;
9014 80 000 0;
9014 90 900 0;	
	а) объединяющие гидрофоны, указанные в пункте 6.1.1.1.2.1 раздела 1; или	9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
	б) объединяющие сигнальные модули многоэлементной гидрофонной группы, имеющие все следующие характеристики:		
	разработаны для функционирования на глубинах, превышающих 35 м, либо обладают регулируемым или сменным устройством измерения глубины для работы на глубинах, превышающих 35 м; и
обладают возможностью оперативного взаимодействия с модулями буксируемых акустических гидрофонных решеток;		
6.1.1.1.2.5.	Аппаратура обработки данных в реальном масштабе времени, специально разработанная для донных или притопленных кабельных систем, обладающая программируемостью пользователем и обработкой во временной или частотной области и корреляцией, включая спектральный анализ, цифровую фильтрацию и формирование луча, с использованием быстрого преобразования Фурье или других преобразований либо процессов	8907 90 000 0;
9014 80 000 0;
9014 90 900 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
6.1.2.	Оптические датчики		
6.1.2.1.	Твердотельные детекторы, пригодные для применения в космосе, имеющие максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 1200 нм до 30 000 нм	8541 40 900 0	
	Радиолокаторы		
6.1.3.	Локационные системы, оборудование и узлы, имеющие подсистемы обработки данных для автоматического распознавания образов (выделение признаков) и сравнения с базами данных характеристик цели (формы сигналов или формирование изображений) для идентификации или классификации целей	8526 10	
	Примечание.
По пункту 6.1.3 не контролируются:		
	а) обзорные РЛС с активным ответом;		
	б) автомобильные РЛС, предназначенные для предотвращения столкновений;		
	в) дисплеи или мониторы, используемые для управления воздушным движением (УВД), имеющие не более 12 различимых элементов на 1 мм;		
	г) метеорологические локаторы		
6.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
	Радиолокаторы		
6.2.1.	Импульсные локационные системы для измерения поперечного сечения, имеющие длительность передаваемых импульсов 100 нс или менее, и специально разработанные для них компоненты	8526 10 900 0	
6.3.	Материалы - нет		
6.4.	Программное обеспечение		
6.4.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для разработки или производства оборудования, контролируемого по пункту 6.1.3 или 6.2.1		
6.4.2.	Иное программное обеспечение, кроме указанного в пункте 6.4.1:		
6.4.2.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для формирования акустического луча при обработке в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема с использованием буксируемых гидрофонных решеток;		
6.4.2.2.	Исходная программа для обработки в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема с использованием буксируемых гидрофонных решеток;		
6.4.2.3.	Программное обеспечение, специально разработанное для формирования акустического луча при обработке в реальном масштабе времени акустических данных при пассивном приеме донными или погруженными кабельными системами;		
6.4.2.4.	Исходная программа для обработки в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема донными или погруженными кабельными системами		
6.5.	Технология		
6.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки оборудования или программного обеспечения, контролируемого по пункту 6.1, 6.2 или 6.4		
6.5.2.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для производства оборудования, контролируемого по пункту 6.1 или 6.2