КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО		
8.1.	Системы, оборудование и компоненты		
8.1.1.	Подводные аппараты и надводные суда:		
	Особое примечание.
Для оценки контрольного статуса оборудования подводных аппаратов необходимо руководствоваться: для оборудования передачи зашифрованной информации - частью 2 категории 5 (Защита информации); применительно к датчикам - категорией 6;  для		
	навигационного оборудования - категориями 7 и 8; для подводного оборудования - пунктом 8.1		
8.1.1.1.	Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик:		
8.1.1.1.1.	Спроектированные для работы в автономном режиме и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе:	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	а) 10 % или более их собственного веса (веса в воздухе); и		
	б) 15 кН или более;		
8.1.1.1.2.	Спроектированные для работы на глубинах более 1000 м; или	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.1.3.	Имеющие все следующие характеристики:
а) экипаж из четырех или более человек;	8906 90 100 0;
8906 90 990 0
	
	б) возможность автономной работы в течение 10 часов или более;		
	в) радиус действия 25 морских миль или более; и		
	г) длину 21 м или менее		
	Технические примечания:
1. Для целей пункта 8.1.1.1 термин "автономная работа" означает, что аппараты полностью погружаются без шнорхеля, все их системы функционируют и обеспечивают плавание на минимальной скорости, при которой глубиной погружения можно безопасно управлять в 		
	динамике с использованием только глубинных рулей без участия надводного судна поддержки или базы на поверхности, на дне или на берегу; аппараты имеют двигательную установку для движения в подводном и надводном состоянии		
	2. Для целей пункта 8.1.1.1 термин "радиус действия" означает половину максимального расстояния, которое может преодолеть подводный аппарат;		
8.1.1.2.	Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик:		
8.1.1.2.1.	Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека;	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.2.2.	Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд; или	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.2.3.	Имеющие волоконно-оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние более 1000 м	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.2.	Активные системы снижения шума или шумоподавления, или магнитного пеленга, специально разработанные для трансмиссионных систем судов водоизмещением 1000 т или более, включающие электронные системы управления, работающие в режиме  активного снижения вибрации оборудования путем генерирования антишумовых или антивибрационных сигналов, направленных непосредственно на источник шума	8479 89 980 0;
8543 20 000 0;
8543 89 950 0	
8.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет		
8.3.	Материалы - нет		
8.4.	Программное обеспечение		
8.4.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для разработки или производства оборудования, контролируемого по пункту 8.1		
8.5.	Технология		
8.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки или производства оборудования, контролируемого по пункту 8.1