№ пункта
	
Наименование
	
Код ТН ВЭД	
			
	КАТЕГОРИЯ 5.		
	Часть 1. Телекоммуникации		
	Примечания:
1. В части 1 категории 5 определяется контрольный статус компонентов, лазерного, испытательного и производственного оборудования, материалов и программного обеспечения, специально разработанных для телекоммуникационного оборудования или систем
2. В тех случаях, когда для функционирования или поддержки телекоммуникационного оборудования, указанного в этой категории, и его обеспечения важное значение имеют цифровые ЭВМ, связанное с ними оборудование или программное обеспечение, последние рассматриваются в качестве специально разработанных компонентов при условии, что они являются стандартными моделями, обычно поставляемыми производителем. Это включает компьютерные системы, реализующие функции управления, технического обслуживания оборудования, проектирования, выписывания счетов		
5.1.1.	Системы, оборудование и компоненты		
5.1.1.1.	Телекоммуникационное оборудование любого типа, имеющее любую из следующих характеристик, функций или свойств:		
5.1.1.1.1.	Специально разработанное для сохранения работоспособности при воздействии кратковременных электронных эффектов или электромагнитных импульсных эффектов, возникающих при ядерном взрыве;	8517;
8525 20 910 0;
8525 20 990;
8527 90 980 0;
8543 89 950 0	
5.1.1.1.2.	Специально повышенную стойкость к гамма-, нейтронному или ионному излучению; или	8517;
8525 20 910 0;
8525 20 990;
8527 90 980 0;
8543 89 950 0	
5.1.1.1.3.	Специально разработанное для функционирования за пределами диапазона температур от 218 К          (–550 С) до 397 К (1240 С)	8517;
8525 20 910 0;
8525 20 990;
8527 90 980 0;
8543 89 950 0	
	Примечания:
1. Пункт 5.1.1.1.3 применяется только к электронной аппаратуре
2. По пунктам 5.1.1.1.2 и 5.1.1.1.3 не контролируется оборудование, разработанное или модифицированное для использования на борту спутников		
5.1.1.2.	Телекоммуникационные передающие системы и аппаратура, а также специально разработанные для них компоненты и принадлежности, имеющие любые из следующих характеристик, свойств или качеств:		
5.1.1.2.1.	Являются системами подводной связи, имеющими любую из следующих характеристик:	9014 80 000 0;
9015 80 910 0	
	а) акустическую несущую частоту за пределами интервала от 20 кГц до 60 кГц;		
	б) использующие электромагнитную несущую частоту ниже 30 кГц; или		
	в) использующие электронное управление положением главного лепестка (диаграммы направленности антенны);		
5.1.1.2.2.	Являются радиоаппаратурой, работающей в диапазоне частот 
1,5 - 87,5 МГц и обладающей любой из следующих характеристик:	8525 20 910 0;
8525 20 990	
	а) включает адаптивные системы, обеспечивающие более 15 дБ подавления помехи сигнала; или		
	б) имеет все следующие составляющие:		
	возможность автоматически прогнозировать и выбирать частоты и общие скорости цифровой передачи в канале для оптимизации передачи полезного сигнала; и		
	встроенный линейный усилитель мощности, способный одновременно пропускать множество сигналов с выходной мощностью 1 кВт или более в диапазоне частот от 1,5 МГц до 30 МГц или 250 Вт или более в диапазоне частот от 30 МГц до 87,5 МГц на мгновенной ширине полосы частот в одну октаву или более и с гармониками и искажениями на выходе лучше 
–80 дБ;		
5.1.1.2.3.	Являются радиоаппаратурой,  использующей методы расширения спектра, включая метод скачкообразной перестройки частоты, имеющей любую из следующих характеристик:	8525 20 910 0;
8525 20 990	
	а) коды расширения, программируемые пользователем; или		
	б) общую ширину полосы частот выше 50 кГц, при этом она в 100 или более раз превышает ширину полосы частот любого единичного информационного канала		
	Примечания:
1. По подпункту "б" пункта 5.1.1.2.3 не контролируется радиооборудование, специально разработанное для использования с гражданскими системами сотовой радиосвязи		
	2. По пункту 5.1.1.2.3 не   контролируется оборудование, спроектированное для работы с  выходной мощностью 1,0 Вт или менее		
	Особое примечание.
В отношении радиоаппаратуры, указанной в пункте 5.1.1.2.3, см. также пункт 5.1.1.1.1 раздела 2;		
5.1.1.2.4.	Являются радиоаппаратурой,  использующей технологию сверхширокополосного модулирования по времени и имеющей программируемые пользователем коды формирования каналов или шифрования;	8525 20 910 0;
8525 20 990	
5.1.1.2.5.	Являются радиоприемными устройствами с цифровым управлением, имеющими все следующие характеристики:	8527	
	а) более 1000 каналов;		
	б) время переключения частоты менее 1 мс;		
	в) автоматический поиск или сканирование в части спектра электромагнитных волн; и		
	г) возможность идентификации принятого сигнала или типа передатчика		
	Примечание.
По пункту 5.1.1.2.5 не контролируется оборудование, специально разработанное для использования с гражданскими системами сотовой радиосвязи		
	Особое примечание.
В отношении радиоприемников, указанных в пункте 5.1.1.2.5, см. также пункт 5.1.1.1.2 раздела 2 и пункт 5.1.1.1 раздела 3;		
5.1.1.2.6.	Используют функции цифровой обработки сигнала на выходном устройстве для обеспечения кодирования речи со скоростью менее 2400 бит/с	8525 20 910 0;
8525 20 990	
	Техническое примечание.
Пункт 5.1.1.2.6 применяется при наличии выходного устройства для кодирования речевых сигналов связной речи с изменяющейся скоростью		
5.1.1.3.	Волоконно-оптические кабели связи, оптические волокна и  принадлежности:		
5.1.1.3.1.	Оптические волокна длиной более 500 м, охарактеризованные производителем как способные выдерживать при контрольном испытании растягивающее напряжение 2 х 109 Н/кв.м или более	8544 70 000 0;
9001 10 900	
	Техническое примечание.
Контрольное испытание - отборочное испытание в режиме онлайн (встроенное в технологическую цепочку получения волокна) или проводимое отдельно, которое заключается в приложении заданного растягивающего напряжения к движущемуся со скоростью от 2 м/с до 5 м/с волокну на участке длиной от 0,5 м до 3 м между натяжными барабанами диаметром около 150 мм. Испытания могут проводиться по соответствующим национальным стандартам при температуре окружающей среды 293 К, относительной влажности 40 %;		
5.1.1.3.2.	Волоконно-оптические кабели и принадлежности, разработанные для использования под водой	8544 70 000 0;
9001 10 900	
	Примечание.
По пункту 5.1.1.3.2 не контролируются стандартные телекоммуникационные кабели и принадлежности для гражданского использования		
	Особые примечания:
1. Для подводных кабельных разъемов и соединителей для них см. пункт 8.1.2.1.3
2. Для волоконно-оптических корпусных разъемов и соединителей см. пункт 8.1.2.3		
5.1.1.4.	Фазированные антенные решетки с электронным управлением диаграммой направленности, функционирующие на частотах, превышающих 31,8 ГГц	8529 10 900 0	
	Примечание.
По пункту 5.1.1.4 не контролируются антенные фазированные решетки с электронным управлением диаграммой направленности для систем посадки с аппаратурой, удовлетворяющей стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), перекрывающим системы посадки СВЧ-диапазона (MLS)		
5.1.1.5.	Оборудование радиопеленгации, работающее на частотах выше 30 МГц и имеющее все следующие характеристики, и специально разработанные для него компоненты:
а) мгновенную ширину полосы частот, равную 1 МГц или выше;
б) параллельную обработку данных по более чем 100 частотным каналам; и
в) производительность более 1000 пеленгований в секунду на частотный канал	8525 20 990 9; 8526 91 900 0	
5.2.1.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
5.2.1.1.	Оборудование и специально разработанные компоненты или принадлежности для него, специально предназначенные для разработки, производства или использования оборудования, функций или свойств, контролируемых по части 1 категории 5 		
	Примечание.
По пункту 5.2.1.1 не контролируется оборудование определения параметров оптического волокна		
	Особое примечание.
В отношении оборудования и компонентов или принадлежностей для них, указанных в пункте 5.2.1.1, см. также пункт 5.2.1.1 раздела 2		
5.2.1.2.	Оборудование и специально разработанные компоненты или принадлежности для него, специально предназначенные для разработки любого из следующего телекоммуникационного передающего оборудования или коммутационного оборудования:		
5.2.1.2.1.	Оборудования, использующего цифровые технологии и предназначенного для выполнения операций с общей скоростью цифровой передачи, превышающей 15 Гбит/с		
	Техническое примечание.
Для коммутационного оборудования общая скорость цифровой передачи измеряется по самой высокой скорости порта или линии;		
5.2.1.2.2.	Оборудования, использующего лазер и имеющего любое из следующего:
а) длину волны передачи данных, превышающую 1750 нм;
б) производящего оптическое усиление;
в) использующего технологии когерентной оптической передачи или когерентного оптического детектирования (известных также как оптический гетеродин или оптический гомодин); или		
	г) использующего аналоговую технологию при ширине полосы пропускания, превышающей 2,5 ГГц		
	Примечание.
По подпункту "г" пункта 5.2.1.2.2 не контролируется оборудование, специально предназначенное для разработки систем коммерческого телевидения;		
5.2.1.2.3.	Оборудования, использующего оптическую коммутацию;		
5.2.1.2.4.	Радиоаппаратуры, использующей методы квадратурной амплитудной модуляции с уровнем выше 256; или		
5.2.1.2.5.	Оборудования, использующего передачу сигнала по общему каналу, осуществляемую в несвязанном режиме работы		
5.3.1.	Материалы - нет		
5.4.1.	Программное обеспечение		
5.4.1.1.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки, производства или использования оборудования, функций или свойств,      контролируемых по части 1 категории 5		
	Особое примечание.
В отношении программного обеспечения, указанного в пункте 5.4.1.1, см. также пункт 5.4.1.1 разделов 2 и 3		
5.4.1.2.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для обслуживания технологий, контролируемых по пункту 5.5.1 		
	Особое примечание.
В отношении программного обеспечения, указанного в пункте 5.4.1.2, см. также пункт 5.4.1.2 раздела 2		
5.4.1.3.	Специальное программное обеспечение:		
5.4.1.3.1.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для обеспечения характеристик, функций или свойств аппаратуры, контролируемой по пункту 5.1.1 или 5.2.1;		
5.4.1.3.2.	Программное обеспечение в отличной от машиноисполняемой формы, специально разработанное для динамической адаптивной маршрутизации		
5.4.1.4.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки любого из следующего телекоммуникационного передающего оборудования или коммутационного оборудования:		
5.4.1.4.1.	Оборудования, использующего цифровые технологии и предназначенного для выполнения операций с общей скоростью цифровой передачи, превышающей 15 Гбит/с		
	Техническое примечание.
Для коммутационного оборудования общая скорость цифровой передачи измеряется по самой высокой скорости порта или линии;		
5.4.1.4.2.	Оборудования, использующего лазер и имеющего любое из следующего:
а) длину волны передачи данных, превышающую 1750 нм; или
б) использующего аналоговую технологию при ширине полосы пропускания, превышающей 2,5 ГГц		
	Примечание.
По подпункту "б" пункта 5.4.1.4.2 не контролируется программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки систем коммерческого телевидения;		
5.4.1.4.3.	Оборудования, использующего оптическую коммутацию; или		
5.4.1.4.4.	Радиоаппаратуры, использующей методы квадратурной амплитудной модуляции с уровнем выше 256		
5.5.1.	Технология		
5.5.1.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки, производства или использования (исключая рабочий режим) оборудования, функций или 		
	свойств или программного обеспечения, контролируемых по части 1 категории 5		
	Особое примечание.
В отношении технологий, указанных в пункте 5.5.1.1, см. также пункт 5.5.1.1 разделов 2 и 3		
5.5.1.2.	Технологии следующих видов:		
5.5.1.2.1.	Технология, требуемая для разработки или производства телекоммуникационного оборудования, специально предназначенного для использования на борту спутников;		
5.5.1.2.2.	Технология разработки или использования методов лазерной связи со способностью автоматического захвата и удержания сигнала и поддержания связи через внеатмосферную или водную среду;		
5.5.1.2.3.	Технология разработки приемной аппаратуры цифровых базовых сотовых радиостанций, приемные параметры которых, допускающие многодиапазонный, многоканальный, многомодовый, многокодируемый алгоритм или многопротокольную работу, могут быть модифицированы изменениями в программном обеспечении; 		
5.5.1.2.4.	Технология разработки аппаратуры, использующей методы расширения спектра, включая методы скачкообразной перестройки частоты		
5.5.1.3.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки или производства любого из следующего телекоммуникационного передающего оборудования или коммутационного оборудования:		
	Техническое примечание.
Для коммутационного оборудования общая скорость цифровой передачи измеряется по самой высокой скорости порта или линии;		
5.5.1.3.1.	Оборудования, использующего цифровые технологии и предназначенного для выполнения операций с общей скоростью цифровой передачи, превышающей 15 Гбит/с		
5.5.1.3.2.	Оборудования, использующего лазер и имеющего любую из следующих характеристик:
а) длину волны передачи данных, превышающую 1750 нм;
б) производящего оптическое усиление с применением оптико-волоконных усилителей на допированном празеодимием фторидном стекле;		
	в) использующего технологию когерентной оптической передачи или когерентного оптического детектирования (известного также как оптический гетеродин или оптический гомодин);
г) использующего методы мультиплексирования при распределении длин волн, при этом число оптических каналов в одном оптическом окне прозрачности превышает 8; или
д) использующего аналоговую технологию при ширине полосы пропускания, превышающей 2,5 ГГц		
	Примечание.
По подпункту "д" пункта 5.5.1.3.2 не контролируются технологии разработки или производства систем коммерческого телевидения;		
5.5.1.3.3.	Оборудования, использующего оптическую коммутацию;		
5.5.1.3.4.	Радиоаппаратуры, имеющей любую из следующих составляющих:
а) использующей методы квадратурной амплитудной модуляции с уровнем выше 256; или
б) работающей на входных или выходных частотах, превышающих 31,8 ГГц; или		
	Примечание.
По подпункту "б" пункта 5.5.1.3.4 не контролируются технологии разработки или производства оборудования, сконструированного или модифицированного для работы в любом диапазоне частот, распределенном Международным союзом электросвязи для обслуживания радиосвязи, но не для радиоопределения;		
5.5.1.3.5.	Оборудования, использующего передачу сигнала по общему каналу, осуществляемую в несвязанном режиме работы		
	Часть 2. Защита информации		
	Примечания:
1. Контрольный статус оборудования, программного обеспечения, систем, электронных сборок специального применения, модулей, интегральных схем, компонентов или функций, применяемых для защиты информации, определяется по части 2 категории 5, даже если они являются компонентами или электронными сборками другой аппаратуры
2. По части 2 категории 5 не контролируются товары, когда они вывозятся пользователем для собственного индивидуального использования		
	3. По пунктам 5.1.2 и 5.4.2 не контролируется продукция, которая удовлетворяет всем следующим требованиям:
а) общедоступна для продажи населению без ограничений, из имеющегося в наличии ассортимента в местах розничной продажи, посредством любого из следующего:
продажи за наличные;
продажи путем заказа товаров по почте;
электронных сделок; или
продажи по телефонным заказам;
б) криптографические возможности которой не могут быть легко изменены пользователем;
в) разработана для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки поставщиком;
г) в случае необходимости является доступной и будет представляться экспортерами контролирующим органам Российской Федерации, по их требованию, в хорошем состоянии для подтверждения ее соответствия условиям, изложенным в подпунктах "а" - "в"		
	Техническое примечание.
В части 2 категории 5 биты четности не включаются в длину ключа		
5.1.2.	Системы, оборудование и компоненты		
5.1.2.1.	Системы, аппаратура, специальные электронные сборки, модули и интегральные схемы, применяемые для защиты информации, и другие специально разработанные для этого компоненты:		
	Особое примечание.
В отношении контроля за приемным оборудованием глобальных навигационных спутниковых систем, содержащим или использующим дешифрование (Глобальная спутниковая система местоопределения - GPS или Глобальная навигационная спутниковая система - ГЛОНАСС), см. пункт 7.1.5		
5.1.2.1.1.	Разработанные или модифицированные для использования криптографии с применением цифровых методов, выполняющие любые криптографические функции, иные, чем аутентификация или цифровая подпись, имеющие любую из следующих составляющих:	8471;
8543 89 950 0	
	симметричный алгоритм, использующий ключ с длиной, превышающей 56 бит; или		
	асимметричный алгоритм, защита которого базируется на любом из следующих методов:		
	1) разложении на множители целых чисел, размер которых превышает 512 бит (например, алгоритм RSA);		
	2) вычислении дискретных логарифмов в мультипликативной группе конечного поля размера, превышающего 512 бит (например, алгоритм Диффи-Хелмана над Z/pZ); или
3) дискретном логарифме в группе, отличного от поименованного в вышеприведенном подпункте 2 размера, превышающего 112 бит (например, алгоритм Диффи-Хелмана над эллиптической кривой)		
	Технические примечания:
1. Функции аутентификации и цифровой подписи включают в себя связанную с ними функцию распределения ключей
2. Аутентификация включает в себя все аспекты контроля доступа, где нет шифрования файлов или текстов, за исключением шифрования, которое непосредственно связано с защитой паролей, персональных идентификационных номеров или подобных данных для защиты от несанкционированного доступа		
	3. Термин "криптография" не относится к фиксированным методам сжатия или кодирования данных		
	Примечание.
Пункт 5.1.2.1.1 включает оборудование, разработанное или модифицированное для использования криптографии на основе аналоговых принципов, в том случае, если они реализованы с использованием цифровых методов;		
5.1.2.1.2.	Разработанные или модифицированные для выполнения криптоаналитических функций;	8471;
8543 89 950 0	
5.1.2.1.3.	Специально разработанные или модифицированные для снижения  нежелательной утечки несущих информацию сигналов, кроме того, что необходимо для защиты здоровья или соответствия установленным стандартам электромагнитных помех;	8471;
8543 89 950 0	
5.1.2.1.4.	Разработанные или модифицированные для применения криптографических методов генерации расширяющегося кода для систем с расширяющимся спектром, включая скачкообразную перестройку кодов для систем со скачкообразной перестройкой частоты;	8471;
8543 89 950 0	
5.1.2.1.5. 	Разработанные или модифицированные для применения криптографических методов формирования каналов или засекречивающих кодов для модулированных по времени сверхширокополосных систем;	8471;
8543 89 950 0	
5.1.2.1.6.	Кабельные системы связи, разработанные или модифицированные с использованием механических, электрических или электронных средств для обнаружения несанкционированного доступа	8471;
8517 50;
8543 89 950 0	
	Примечание.
По пункту 5.1.2 не контролируются:
а) персональные смарт-карты (интеллектуальные карты):		
	криптографические возможности которых ограничены использованием в оборудовании или системах, выведенных из-под контроля подпунктами "б" - "е" настоящего примечания; или		
	для широкого общедоступного применения, криптографические возможности которых недоступны пользователю и которые в результате специальной разработки имеют ограниченные возможности защиты хранящейся на них персональной информации		
	Особое примечание.
Если персональная смарт-карта может выполнять несколько функций, то контрольный статус каждой из функций определяется отдельно;		
	б) приемное оборудование для радиовещания, платного телевидения или аналогичной передачи сообщений потребительского типа для вещания на ограниченную аудиторию без шифрования цифрового сигнала, кроме случаев его использования исключительно для отправки счетов или возврата информации, связанной с программой, провайдерам вещания;		
	в) оборудование, криптографические возможности которого недоступны пользователю, специально разработанное и ограниченное для применения любым из следующего:
1) программное обеспечение исполнено в защищенном от копирования виде;
2) доступом к любому из следующего:
защищенному от копирования            содержимому, хранящемуся на   доступном только для чтения носителе информации; или		
	информации, хранящейся в зашифрованной форме на носителях (например, в связи с защитой прав интеллектуальной собственности), когда эти носители информации предлагаются на продажу населению в идентичных наборах; или
3) контролем копирования аудио- или видеоинформации, защищенной авторскими правами;		
	г) криптографическое оборудование, специально разработанное и ограниченное применением для банковских или финансовых операций		
	Техническое примечание.
Финансовые операции, указанные в пункте "г" примечания к пункту 5.1.2, включают сборы и оплату за транспортные услуги или кредитование;		
	д) портативные или мобильные радиотелефоны гражданского назначения (например, для использования в коммерческих гражданских системах сотовой радиосвязи), которые не способны к  сквозному шифрованию;		
	е) беспроводное телефонное оборудование, не способное к сквозному шифрованию, максимальная дальность беспроводного действия которого без усиления (одиночное, без ретрансляции, соединение между терминалом и базовой станцией) составляет менее 400 м в соответствии с техническими условиями производителя		
5.2.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
5.2.2.1.	Оборудование, специально предназначенное для:	8543 89 950 0	
	а) разработки аппаратуры или функций, контролируемых по части 2 категории 5, включая аппаратуру для измерений или испытаний;		
	б) производства аппаратуры или функций, контролируемых по части 2 категории 5, включая аппаратуру для измерений, испытаний, ремонта или производства		
5.2.2.2.	Измерительная аппаратура, специально разработанная для оценки и подтверждения функций защиты информации, контролируемых по пункту 5.1.2 или 5.4.2	8543 89 950 0	
5.3.2.	Материалы - нет
		
5.4.2.	Программное обеспечение		
5.4.2.1.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки, производства или использования оборудования или программного обеспечения, контролируемых по части 2 категории 5		
5.4.2.2.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для поддержки технологии, контролируемой по пункту 5.5.2		
5.4.2.3.	Специальное программное обеспечение следующих видов:		
5.4.2.3.1.	Программное обеспечение, имеющее       характеристики, моделирующее или выполняющее функции аппаратуры, контролируемой по пункту 5.1.2 
или 5.2.2;		
5.4.2.3.2.	Программное обеспечение для сертификации программного обеспечения, контролируемого по пункту 5.4.2.3.1		
	Примечание.
По пункту 5.4.2 не контролируются:		
	а) программное обеспечение, необходимое для использования в аппаратуре, выведенной из-под контроля в соответствии с примечанием к пункту 5.1.2;		
	б) программное обеспечение, реализующее любую функцию аппаратуры, выведенной из-под контроля в соответствии с примечанием к пункту 5.1.2		
5.5.2.	Технология		
5.5.2.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки, производства или использования оборудования либо программного обеспечения, контролируемых по части 2 категории 5