КАТЕГОРИЯ 6. ДАТЧИКИ И ЛАЗЕРЫ		
6.1.	Системы, оборудование и компоненты		
6.1.1.	Акустика		
6.1.1.1.	Морские акустические системы, оборудование и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.1.1.1.	Нижеперечисленные активные (передающие и приемопередающие) системы, оборудование и специально разработанные компоненты для них:		
6.1.1.1.1.1.	Широкополосные батиметрические обзорные системы, разработанные для картографирования морского дна, имеющие все следующие предназначения:	9015 80 910 0	
	а) для измерения при углах отклонения от вертикали более 200;		
	б) для измерения глубины более 600 м от поверхности воды; и		
	в) для обеспечения любой из следующих характеристик:		
	объединения нескольких лучей, любой из которых уже 1,90; или		
	точности измерений лучше 0,3 % от глубины воды, полученных путем усреднения отдельных измерений в пределах полосы;		
6.1.1.1.1.2.	Системы обнаружения или определения местоположения, имеющие любую из следующих характеристик:	9014 80 000 0;
9015 80 910 0	
	а) частоту передачи ниже 10 кГц;		
	б) уровень звукового давления выше 224 дБ (1 мкПа на 1 м) для оборудования с рабочей частотой в диапазоне от 10 кГц до 24 кГц включительно;		
	в) уровень звукового давления выше 235 дБ (1 мкПа на 1 м) для оборудования с рабочей частотой в диапазоне между 24 кГц и 30 кГц;		
	г) формирование лучей уже 10 по любой оси и рабочую частоту ниже 100 кГц;		
	д) с дальностью надежного обнаружения целей более 5120 м; или		
	е) разработанные для нормального функционирования на глубинах более 1000 м и имеющие датчики с любыми из следующих характеристик:		
	динамически подстраивающиеся под давление; или		
	содержащие чувствительные элементы, изготовленные не из титаната-цирконата свинца		
	Особое примечание.
В отношении активных систем обнаружения или определения местоположения, указанных в пункте 6.1.1.1.1.2, см. также пункт 6.1.1.1.1 разделов 2 и 3;		
6.1.1.1.1.3.	Акустические излучатели, включающие преобразователи, объединяющие пьезоэлектрические, магнитострикционные, электрострикционные, электродинамические или гидравлические элементы, действующие индивидуально или в определенной комбинации, имеющие любую из следующих характеристик:	9014 80 000 0;
9015 80 910 0	
	а) плотность мгновенной излучаемой акустической мощности, превышающую 0,01 мВт/кв.мм/Гц для приборов, работающих на частотах ниже 10 кГц;		
	б) плотность непрерывно излучаемой акустической мощности, превышающую 0,001 мВт/кв.мм/Гц для приборов, работающих на частотах ниже 10 кГц; или		
	Техническое примечание.
Плотность акустической мощности получается делением выходной акустической мощности на произведение площади излучающей поверхности и рабочей частоты		
	в) подавление боковых лепестков более 22 дБ		
	Примечания:
1. Контрольный статус акустических излучателей, в том числе преобразователей, специально разработанных для другого оборудования, определяется контрольным статусом этого другого оборудования
2. По пункту 6.1.1.1.1.3 не контролируются электронные источники, осуществляющие только вертикальное зондирование, механические (например, пневмопушки или пароударные          пушки) или химические (например, взрывные) источники;		
6.1.1.1.1.4.	Акустические системы, оборудование и специально разработанные компоненты для определения положения надводных судов и подводных аппаратов, предназначенные для работы на дистанции более 1000 м с точностью позиционирования меньше (лучше) 10 м СКО (среднеквадратичное отклонение) при измерении на расстояниях до 1000 м	9014 80 000 0;
9015 80 110 0	
	Примечание.
Пункт 6.1.1.1.1.4 включает:
а) оборудование, использующее согласованную обработку сигналов между двумя или более буями и гидрофонным устройством на надводном судне и подводном аппарате;
б) оборудование, обладающее способностью автокоррекции накапливающейся погрешности скорости звука для вычислений местоположения		
	Примечание.
По пункту 6.1.1.1.1 не контролируются:
а) эхолоты, действующие вертикально под аппаратом, не включающие функцию сканирования луча в диапазоне более 200 и ограниченные измерением глубины воды, расстояния до погруженных или заглубленных объектов или косяков рыбы;		
	б) следующие акустические буи:		
	аварийные акустические буи;		
	акустические буи с дистанционным управлением, специально разработанные для перемещения или возвращения в подводное положение;		
6.1.1.1.2.	Пассивные (принимающие, связанные или не связанные в условиях нормального применения с отдельными активными устройствами) системы, оборудование и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.1.1.2.1.	Гидрофоны с любой из следующих характеристик:		
	а) включающие непрерывные гибкие чувствительные элементы;	9014 80 000 0;
9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	б) включающие гибкие сборки дискретных чувствительных элементов с диаметром или длиной менее 20 мм и с расстоянием между элементами менее 20 мм;	9014 80 000 0;
9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	в) имеющие любой из следующих чувствительных элементов:	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	волоконно-оптические;		
	пьезоэлектрические из полимерных пленок, отличные от поливинилиденфторида (PVDF) и его сополимеров {P(VDF-TrFE) и P(VDF‑TFE)} ({поли(винилиденфторид-трифторэтилен) и  поли(винилиденфторид-тетрафторэтилен)}); или
гибкие пьезоэлектрические из композиционных материалов;		
	г) имеющие гидрофонную чувствительность лучше 
–180 дБ на любой глубине без компенсации ускорения;	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	д) разработанные для эксплуатации на глубинах, превышающих 35 м, с компенсацией ускорения; или	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	е) разработанные для эксплуатации на глубинах более 1000 м	9014 80 000 0;
9015 80 930 0	
	Примечание.
Контрольный статус гидрофонов, специально разработанных для другого оборудования, определяется контрольным статусом этого оборудования		
	Технические примечания:
1. Пьезоэлектрические чувствительные элементы из полимерной пленки состоят из поляризованной полимерной пленки, которая натянута на несущую конструкцию или катушку (сердечник) и прикреплена к ним
2. Гибкие пьезоэлектрические чувствительные элементы из композиционного материала состоят из пьезоэлектрических керамических частиц или волокон, распределенных в электроизоляционном акустически прозрачном резиновом, полимерном или эпоксидном связующем, которое является неотъемлемой частью чувствительного элемента
3. Гидрофонная чувствительность определяется как 20-кратный десятичный логарифм отношения эффективного выходного напряжения к эффективной величине нормирующего напряжения 1 В, когда гидрофонный датчик без предусилителя помещен в акустическое поле плоской волны с эффективным давлением 1 мкПа. Например: гидрофон с –160 дБ (нормирующее напряжение 1 В на мкПа) даст выходное напряжение 10–8 В в таком поле, в то время как гидрофон с чувствительностью –180 дБ даст только 10–9 В на выходе. Таким образом, –160 дБ лучше, чем –180 дБ;		
6.1.1.1.2.2.	Буксируемые акустические гидрофонные решетки, имеющие любую из следующих характеристик:	9014 80 000 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
	а) гидрофонные группы, расположенные с шагом менее 12,5 м, или имеющие возможность модификации для расположения гидрофонных групп с шагом менее 12,5 м;		
	б) разработанные или имеющие возможность модификации для работы на глубинах более 35 м		
	Техническое примечание.
Возможность модификации, указанная в подпунктах "а" и "б" пункта 6.1.1.1.2.2, означает наличие резервов, позволяющих изменять схему соединений или внутренних 		
	связей для усовершенствования гидрофонной группы по ее размещению или изменению пределов рабочей глубины. Такими резервами является возможность монтажа: запасных проводников в количестве, превышающем 10 % от числа рабочих проводников связи; блоков настройки конфигурации гидрофонной группы или внутренних устройств, ограничивающих глубину погружения, что обеспечивает регулировку или контроль более чем одной гидрофонной группы;		
	в) датчики направленного действия, контролируемые по пункту 6.1.1.1.2.4;		
	г) продольно армированные рукава решетки;		
	д) собранные решетки диаметром менее 40 мм;		
	е) сигнальные многоэлементные гидрофонные группы, разработанные для работы на глубинах более 35 м или имеющие регулируемое либо сменное устройство измерения глубины для эксплуатации на глубинах, превышающих 35 м; или		
	ж) характеристики гидрофонов, указанные в пункте 6.1.1.1.2.1;		
6.1.1.1.2.3.	Аппаратура обработки данных, специально разработанная для применения в буксируемых акустических гидрофонных решетках, обладающая программируемостью пользователем, обработкой во временной или частотной области и корреляцией, включая спектральный анализ, цифровую фильтрацию и формирование луча, с использованием быстрого преобразования Фурье или других преобразований или процессов;	9014 80 000 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
6.1.1.1.2.4.	Датчики направленного действия, имеющие все следующие характеристики:	9014 80 000 0;
9014 90 900 0;
9015 80 110 0;	
	а) точность лучше 0,50; и	9015 80 930 0	
	б) разработанные для работы на глубинах, превышающих 35 м, либо имеющие регулируемое или сменное глубинное чувствительное устройство, разработанное для  работы на глубинах, превышающих 35 м;		
6.1.1.1.2.5.	Донные или притопленные кабельные системы, имеющие любую из следующих составляющих:	8907 90 000 0;
9014 80 000 0;
9014 90 900 0;	
	а) объединяющие гидрофоны, указанные в пункте 6.1.1.1.2.1; или	9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
	б) объединяющие сигнальные модули многоэлементной гидрофонной группы, имеющие все следующие характеристики:
разработаны для функционирования на глубинах, превышающих 35 м, либо обладают регулируемым или сменным устройством измерения глубины для работы на глубинах, превышающих 35 м; и
обладают возможностью оперативного взаимодействия с модулями буксируемых акустических гидрофонных решеток;		
6.1.1.1.2.6.	Аппаратура обработки данных, специально разработанная для донных или притопленных кабельных систем, обладающая программируемостью пользователем и обработкой во временной или частотной области и корреляцией, включая спектральный анализ, цифровую фильтрацию и формирование луча, с использованием быстрого преобразования Фурье или других преобразований либо процессов	8907 90 000 0;
9014 80 000 0;
9014 90 900 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
	Особое примечание.
В отношении пассивных систем, оборудования и специальных компонентов, указанных в пунктах 6.1.1.1.2 - 6.1.1.1.2.6, см. также пункты 6.1.1.1.2 - 6.1.1.1.2.6 раздела 2 и пункты 6.1.1.1.2 - 6.1.1.1.2.5 раздела 3		
6.1.1.2.	Аппаратура гидролокационного корреляционного лага, разработанная для измерения горизонтальной составляющей скорости носителя аппаратуры относительно морского дна на расстояниях между носителем и дном моря более 500 м	9014 80 000 0;
9015 80 930 0;
9015 80 990 0	
6.1.2.	Оптические датчики		
6.1.2.1.	Оптические детекторы:		
6.1.2.1.1.	Нижеперечисленные твердотельные детекторы, пригодные для применения в космосе:		
6.1.2.1.1.1.	Твердотельные детекторы, имеющие все следующие характеристики:	8541 40 900 0	
	а) максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 10 нм до 300 нм; и		
	б) чувствительность на длине волны, превышающей 400 нм, менее 0,1 % относительно максимальной чувствительности;		
6.1.2.1.1.2.	Твердотельные детекторы, имеющие все следующие характеристики:	8541 40 900 0	
	а) максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 900 нм до 1200 нм; и		
	б) постоянную времени отклика 95 нс или менее;		
6.1.2.1.1.3.	Твердотельные детекторы, имеющие                    максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 1200 нм до 30 000 нм	8541 40 900 0	
	Особое примечание.
В отношении оптических твердотельных детекторов, указанных в пунктах 6.1.2.1.1 - 6.1.2.1.1.3, см. также пункты 6.1.2.1.1 - 6.1.2.1.1.3 раздела 2 и пункт 6.1.2.1 раздела 3;		
6.1.2.1.2.	Электронно-оптические преобразователи и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.2.1.2.1.	Электронно-оптические преобразователи, имеющие все нижеперечисленное:	8540 20 800 0	
	максимум чувствительности в диапазоне длин волн от 400 нм до 1050 нм;		
	микроканальную пластину для электронного усиления изображения с шагом между осями отверстий 12 мкм или менее; и 		
	любые из следующих  
фотокатодов:		
	1) фотокатоды S-20, S-25 или многощелочные фотокатоды со светочувствительностью более 350 мкА/лм;		
	2) фотокатоды на GaAs или GaInAs; или		
	3) другие полупроводниковые фотокатоды на соединениях групп III - V		
	Примечание.
Подпункт 3 пункта 6.1.2.1.2.1 не включает фотокатоды на полупроводниковых соединениях с максимальной интегральной чувствительностью к лучистому потоку 10 мА/Вт или менее		
	Особое примечание.
В отношении электронно-оптических преобразователей, указанных в пункте 6.1.2.1.2.1, см. также пункт 6.1.2.1.2 раздела 2;		
6.1.2.1.2.2.	Следующие специально разработанные компоненты:		
6.1.2.1.2.2.1.	Микроканальные пластины с шагом между осями отверстий 12 мкм или менее;	8541 40 900 0	
6.1.2.1.2.2.2.	Фотокатоды на GaAs или GaInAs;	8541 40 900 0	
6.1.2.1.2.2.3.	Другие полупроводниковые фотокатоды на соединениях групп III - V	8541 40 900 0	
	Примечание.
Пункт 6.1.2.1.2.2.3 не включает фотокатоды на полупроводниковых соединениях с максимальной интегральной чувствительностью к лучистому потоку 10 мА/Вт или менее;		
6.1.2.1.3.	Решетки фокальной плоскости:

6.1.2.1.3.1.	Решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие все следующие составляющие:	8541 40 900 0	
	а) отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 900 нм до 1050 нм; и		
	б) постоянную времени отклика менее 0,5 нс;		
6.1.2.1.3.2.	Решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие все следующие составляющие:	8541 40 900 0	
	а) отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 1050 нм до 1200 нм; и		
	б) постоянную времени отклика 95 нс или менее; 		
6.1.2.1.3.3.	Нелинейные (двухмерные) решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от 1200 нм до 30 000 нм;	8541 40 900 0	
6.1.2.1.3.4.	Линейные (одномерные) решетки фокальной плоскости, непригодные   для применения в космосе,    имеющие все следующие составляющие:	8541 40 900 0	
	а) отдельные элементы с максимальной чувствительностью      в диапазоне длин волн от              более 1200 нм до 2500 нм включительно; и		
	б) любое из следующего:		
	отношение размера в направлении сканирования детекторного    элемента к размеру в направлении          поперек сканирования     детекторного элемента менее 3,8;   или		
	обработку сигналов в элементе;		
6.1.2.1.3.5.	Линейные (одномерные) решетки фокальной плоскости, непригодные для применения в космосе, имеющие отдельные элементы с максимальной чувствительностью в диапазоне длин волн от более 2500 нм до 30 000 нм включительно	8541 40 900 0	
	Технические примечания:
1. Линейные или двухмерные многоэлементные детекторные решетки относятся к решеткам фокальной плоскости
2. Для целей пункта 6.1.2.1.3 "направление поперек сканирования" определяется как ось, параллельная линейке детекторных элементов, а "направление сканирования" определяется как ось, перпендикулярная линейке детекторных элементов		
	Примечания:
1. Пункт 6.1.2.1.3 включает фотопроводящие и фотоэлектрические решетки 		
	2. По пункту 6.1.2.1.3 не контролируются:
а) кремниевые решетки фокальной плоскости;
б) многоэлементные (не более 16 элементов) фотопроводящие ячейки, использующие сульфид или селенид свинца;
в) пироэлектрические детекторы на основе любого из следующих материалов:		
	триглицинсульфата и его производных;
титаната свинца-лантана-циркония и его производных;
танталата лития;
поливинилиденфторида и его производных; или
ниобата бария-стронция и его производных		
	Примечание.
По пункту 6.1.2.1 не контролируются германиевые или кремниевые фотоустройства		
	Особое примечание.
В отношении решеток фокальной плоскости, указанных в пунктах 6.1.2.1.3 - 6.1.2.1.3.5, см. также пункты 6.1.2.1.3 - 6.1.2.1.3.5 раздела 2;		
6.1.2.2.	Моноспектральные датчики изображения и многоспектральные датчики изображения, разработанные для применения при дистанционном зондировании и имеющие любую из следующих характеристик:	8540 89 000 0	
	а) мгновенное поле обзора (МПО) менее 200 мкрад; или		
	б) разработанные для функционирования в диапазоне длин волн от 400 нм до 30 000 нм и обладающие всеми нижеперечисленными свойствами:		
	обеспечивающие выходные данные изображения в цифровом формате;		
	пригодные для применения в космосе или разработанные для функционирования на борту летательного аппарата при использовании некремниевых детекторов; и
имеющие МПО менее 2,5 мрад		
	Особое примечание.
В отношении многоспектральных датчиков изображения, указанных в пункте 6.1.2.2, см. также пункт 6.1.2.2 раздела 2		
6.1.2.3.	Оборудование прямого наблюдения изображения, работающее в видимом диапазоне или ИК-диапазоне и содержащее любую из следующих составляющих:		
6.1.2.3.1.	Электронно-оптические преобразователи, имеющие характеристики, указанные в пункте 6.1.2.1.2.1; или	8540 20 800 0;
8540 99 000 0;
9005	
6.1.2.3.2.	Решетки фокальной плоскости, имеющие характеристики, указанные в пункте 6.1.2.1.3	8540 99 000 0;
9005	
	Техническое примечание.
Под оборудованием прямого наблюдения изображения подразумевается оборудование для получения изображения, работающее в видимом диапазоне или ИК‑диапазоне, которое представляет визуальное изображение человеку-наблюдателю без преобразования изображения в электронный сигнал для телевизионного дисплея и которое не может записывать или сохранять изображение фотографически, а также электронным или другим способом		
	Примечание.
По пункту 6.1.2.3 не контролируется следующее оборудование, содержащее фотокатоды на материалах, отличных от GaAs или GaInAs:		
	а) промышленные или гражданские системы охранной сигнализации, системы управления движением транспорта или производственным движением и системы счета;		
	б) медицинское оборудование;		
	в) промышленное оборудование, используемое для инспекции, сортировки или анализа свойств материалов;		
	г) датчики контроля пламени для промышленных печей;		
	д) оборудование, специально разработанное для лабораторного использования		
	Особое примечание.
В отношении оборудования прямого наблюдения, указанного в пунктах 6.1.2.3 - 6.1.2.3.2, см. также пункты 6.1.2.3 - 6.1.2.3.2 раздела 2		
6.1.2.4.	Специальные вспомогательные компоненты для оптических датчиков:		
6.1.2.4.1.	Криоохладители, пригодные для применения в космосе; 	8418 69 990 9	
6.1.2.4.2.	Нижеперечисленные криоохладители, непригодные для применения в космосе, с температурой источника охлаждения ниже 218 К (–550 С):		
6.1.2.4.2.1.	Замкнутого цикла с определенным техническими условиями средним временем наработки на отказ или средним временем наработки между отказами более 2500 ч;	8418 69 990 9	
6.1.2.4.2.2.	Саморегулирующиеся миниохладители Джоуля-Томсона с  наружными диаметрами канала менее 8 мм;	8418 69 990 9	
6.1.2.4.3.	Оптические индикаторные волокна, специально изготовленные с заданным составом или структурой, либо модифицированные с помощью покрытия, чтобы обеспечить их акустическую, термическую, инерциальную, электромагнитную чувствительность или чувствительность к ядерному излучению	9001 10 900	
6.1.2.5.	Решетки фокальной плоскости, пригодные для применения в космосе, имеющие более 2048 элементов на решетку и максимальную чувствительность в диапазоне длин волн от 300 нм до 900 нм	9013 80 900 0	
	Особое примечание.
В отношении решеток фокальной плоскости, указанных в пункте 6.1.2.5, см. также пункт 6.1.2.4 раздела 2		
6.1.3.	Камеры		
	Особое примечание.
Для камер, специально разработанных или модифицированных для подводного использования, см. пункты 8.1.2.4 и 8.1.2.5		
6.1.3.1.	Камеры контрольно-измерительных приборов и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.3.1.1.	Высокоскоростные записывающие кинокамеры, использующие любой формат пленки от 8 мм до 16 мм, в которых пленка непрерывно движется вперед в течение всего периода записи и которые способны записывать при скорости кадрирования более 13 150 кадров/с	9007 11 000 0;
9007 19 000 0	
	Примечание.
По пункту 6.1.3.1.1 не контролируются записывающие кинокамеры, разработанные для гражданских целей;		
6.1.3.1.2.	Механические высокоскоростные камеры, с неподвижной пленкой и скоростью записи более 1 000 000 кадров/с для полной высоты кадрирования 35-мм пленки или при пропорционально более высокой скорости для меньшей высоты кадров, или при пропорционально меньшей скорости для большей высоты кадров;	9007 19 000 0	
6.1.3.1.3.	Механические или электронные фотохронографы, имеющие скорость записи более 10 мм/мкс;	9007 19 000 0	
6.1.3.1.4.	Электронные камеры с кадрированием изображения, имеющие скорость более 1 000 000 кадров/с;	9007 19 000 0	
6.1.3.1.5.	Электронные камеры, имеющие все следующие характеристики:	9007 19 000 0	
	а) скорость электронного затвора (способность стробирования) менее 1 мкс на полный кадр; и		
	б) время считывания, обеспечивающее скорость кадрирования более 125 полных кадров в секунду		
	Примечание.
Измерительные камеры с модульными конструкциями, контролируемые по пунктам 6.1.3.1.3 - 6.1.3.1.5, должны оцениваться их максимальной способностью использования подходящих сменных модулей в соответствии со спецификацией изготовителя;		
6.1.3.1.6.	Сменные модули, имеющие все следующие характеристики:	9007 19 000 0;
9007 91 000 0	
	а) специально разработанные для  камер контрольно-измерительных приборов, имеющих модульную структуру и контролируемых по пункту 6.1.3.1; и		
	б) дающие возможность камерам удовлетворять характеристикам, установленным в пунктах      6.1.3.1.3 - 6.1.3.1.5, в соответствии с техническими требованиями производителей		
6.1.3.2.	Камеры формирования изображения:		
6.1.3.2.1.	Видеокамеры, включающие твердотельные датчики, имеющие максимальную чувствительность в диапазоне длин волн от более 10 нм до 30 000 нм включительно и все следующее:	8525 30;      8525 40	
	а) имеющие любую из следующих характеристик:		
	более 4 x 106 активных пикселей на твердотельную матрицу для монохромных (черно-белых) камер;		
	более 4 x 106 активных пикселей на твердотельную матрицу для цветных камер, включающих три твердотельные матрицы; или		
	более 12 х 106 активных пикселей для цветных камер на основе одной твердотельной матрицы; и		
	б) имеющие любую из следующих характеристик:
оптические зеркала, контролируемые по пункту 6.1.4.1;		
	оборудование оптического контроля, контролируемое по пункту 6.1.4.4; или
способность комментирования отслеживаемых данных, накопленных внутри камеры		
	Технические примечания:
1. Для целей настоящего пункта цифровые видеокамеры должны оцениваться максимальным числом активных пикселей, используемых для фиксации движущихся изображений
2. Для целей настоящего пункта термин "отслеживаемые данные камеры" означает информацию, необходимую для определения ориентации по линии визирования камеры относительно земли. Это включает:		
	а) азимутальный угол линии визирования камеры, образованный относительно направления магнитного поля земли; и
б) вертикальный угол между линией визирования камеры и горизонтом земли;		
6.1.3.2.2.	Сканирующие камеры и системы на основе сканирующих камер, имеющие все следующие характеристики:	8525 40	
	а) максимальную чувствительность в диапазоне длин волн от более 10 нм до 30 000 нм включительно;		
	б) линейные детекторные матрицы с более чем 8192 элементами на матрицу; и		
	в) механическое сканирование в одном направлении;		
6.1.3.2.3.	Камеры формирования изображений, содержащие электронно-оптические преобразователи, имеющие характеристики, указанные в пункте 6.1.2.1.2.1;	8525 40	
6.1.3.2.4.	Камеры формирования изображений, включающие решетки фокальной плоскости, имеющие характеристики, указанные в пункте 6.1.2.1.3	8525 40	
	Примечание.
По пункту 6.1.3.2.4 не контролируются камеры формирования изображений, содержащие линейные решетки фокальной плоскости с 12 или меньшим числом элементов, не применяющих задержку по времени и интегрирование в элементе, разработанные для любого из следующего:
а) промышленных или гражданских систем охранной сигнализации, систем управления движением транспорта или производственным движением и систем счета;		
	б) производственного оборудования, используемого для контроля или мониторинга тепловых потоков в зданиях, оборудовании или производственных процессах;		
	в) производственного оборудования, используемого для контроля, сортировки или анализа свойств материалов;
г) оборудования, специально разработанного для лабораторного использования;
д) медицинского оборудования		
	Примечание.
По пункту 6.1.3.2 не контролируются телевизионные или видеокамеры, специально разработанные для телевизионного вещания		
	Особое примечание.
В отношении камер формирования изображения, указанных в пунктах 6.1.3.2.3 и 6.1.3.2.4, см. также пункты 6.1.3.1 - 6.1.3.1.2 раздела 2		
6.1.4.	Оптика		
6.1.4.1.	Оптические зеркала (рефлекторы):		
6.1.4.1.1.	Деформируемые зеркала, имеющие сплошные или многоэлементные поверхности, и специально разработанные для них компоненты, которые способны динамически осуществлять перерегулировку положения частей поверхности зеркала с частотой выше 100 Гц;	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.4.1.2.	Легкие монолитные зеркала, имеющие среднюю эквивалентную плотность менее 30 кг/кв.м и общую массу более 10 кг;	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.4.1.3.	Зеркала из легких композиционных или пенообразных материалов, имеющие среднюю эквивалентную плотность менее 30 кг/кв.м и общую массу более 2 кг;	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.4.1.4.	Зеркала для управления лучом с диаметром или длиной главной оси более 100 мм, имеющие плоскостность ½ длины волны или лучше (длина волны равна 633 нм) и ширину полосы частот управления более 100 Гц	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.4.2.	Оптические компоненты, изготовленные из селенида цинка (ZnSe) или сульфида цинка (ZnS), с полосой пропускания от 3000 нм до 25 000 нм, имеющие любую из следующих характеристик:	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
	а) объем более 100 куб.см; или		
	б) диаметр или длину главной оси более 80 мм и толщину (глубину) более 20 мм		
6.1.4.3.	Компоненты для оптических систем, пригодные для применения в космосе:		
6.1.4.3.1.	Оптические элементы облегченного типа с эквивалентной плотностью менее 20 % по сравнению со сплошной заготовкой с теми же апертурой и толщиной;	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.4.3.2.	Необработанные подложки, обработанные подложки с поверхностным покрытием (однослойным или многослойным, металлическим или диэлектрическим, проводящим, полупроводящим или изолирующим) или имеющие защитные пленки;	7014 00 000 0;
9001 90 900 0	
6.1.4.3.3.	Сегменты или системы зеркал, предназначенные для сборки в космосе в оптическую систему с приемной апертурой, равной или больше одного оптического метра в диаметре;	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.4.3.4.	Изготовленные из композиционных материалов, имеющих коэффициент линейного термического расширения, равный или меньше 5 х 10–6 в любом направлении	9003 90 000 0	
	Особое примечание.
В отношении компонентов оптических систем, указанных в пунктах 6.1.4.3 - 6.1.4.3.4, см. также пункты 6.1.4.1 - 6.1.4.1.4 раздела 2		
6.1.4.4.	Оборудование оптического контроля:		
6.1.4.4.1.	Специально разработанное для поддержания профиля поверхности или ориентации оптических компонентов, пригодных для применения в космосе, контролируемых по пункту 6.1.4.3.1 или 6.1.4.3.3;	9031 49 000 0;
9032 89 900 0	
6.1.4.4.2.	Имеющее управление, слежение, стабилизацию или юстировку резонатора в полосе частот, равной или выше 100 Гц, и погрешность 10 мкрад или менее;	9031 49 000 0;
9032 89 900 0	
6.1.4.4.3.	Кардановы подвесы, имеющие все следующие характеристики:	8412 21 910 9;
8412 31 900 0;	
	а) максимальный угол поворота более 50;
б) ширину полосы, равную или выше 100 Гц;	8479 89 980 0;
9032 81 900 0;
9032 89 900 0	
	в) ошибки угловой наводки, равные или меньше 200 мкрад; и		
	г) имеющие любую из следующих характеристик:		
	диаметр или длину главной оси более 0,15 м, но не более 1 м и допускающие угловые ускорения более 2 рад/с2; или		
	диаметр или длину главной оси более 1 м и допускающие угловые ускорения более 0,5 рад/с2;		
6.1.4.4.4.	Специально разработанное для поддержания юстировки фазированной решетки или систем зеркал с фазированными сегментами, содержащее зеркала с диаметром сегмента или длиной главной оси 1 м или более	9032 89 900 0	
	Особое примечание.
В отношении оборудования оптического контроля, указанного в пунктах 6.1.4.4 - 6.1.4.4.4, см. также пункты 6.1.4.2 - 6.1.4.2.4 раздела 2		
6.1.4.5.	Асферические оптические элементы, имеющие все следующие характеристики:
а) наибольший размер оптической апертуры более 400 мм; 
б) шероховатость поверхности менее 1 нм (среднеквадратичную) на выборочном участке длиной, равной или превышающей 1 мм; и	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
	в) абсолютную величину коэффициента линейного теплового расширения менее 3  10–6/К при температуре 250 С
Технические примечания:
1. Асферический оптический элемент -любой элемент, используемый в оптической системе, оптическая поверхность или поверхности которого разработаны отличающимися от формы идеальной сферы
2. Изготовители не нуждаются в  измерении шероховатости поверхности, указанной в подпункте "б" пункта 6.1.4.5, за исключением тех случаев, когда оптический элемент разработан или изготовлен с целью соответствия или превышения контрольного параметра		
	Примечание.
По пункту 6.1.4.5 не контролируются асферические оптические элементы, имеющие любые из следующих характеристик:
а) наибольший размер оптической апертуры менее 1 м и относительное отверстие, равное или больше 4,5 : 1 (отношение диаметра к фокусному расстоянию, равное или больше 4,5 : 1);
б) наибольший размер оптической апертуры, равный или больше 1 м, и относительное отверстие, равное или больше 7 : 1 (отношение диаметра к фокусному расстоянию, равное или больше 7 : 1);		
	в) разработанные в качестве Френелевого, плавающего видеосенсора, полосы, призмы или дифракционных оптических элементов;
г) изготовленные из боросиликатного стекла, имеющего коэффициент линейного теплового расширения более 2,5  10–6/К при температуре 250 С; или
д) являющиеся оптическими элементами для рентгеновских лучей, обладающие свойствами внутреннего отражения (например: зеркала трубчатого типа)		
	Особое примечание.
Для асферических оптических элементов, специально разработанных для литографического оборудования, см. пункт 3.2.1		
	Лазеры		
6.1.5.	Лазеры, компоненты и оптическое оборудование:		
	Примечания:
1. Импульсные лазеры включают лазеры, работающие в квазинепрерывном режиме с перекрытием импульсов	 	
	2. Лазеры с импульсной накачкой включают лазеры, работающие в непрерывном режиме при перекрывающихся импульсах накачки		
	3. Контрольный статус рамановских лазеров определяется параметрами лазерного источника накачки. Лазерным источником накачки может быть любой лазер, рассматриваемый ниже		
6.1.5.1.	Газовые лазеры:		
6.1.5.1.1.	Эксимерные лазеры, имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) выходную длину волны не более 150 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 50 мДж; или		
	среднюю выходную мощность более 1 Вт;		
	б) выходную длину волны в диапазоне от 150 нм до 
190 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 1,5 Дж; или		
	среднюю выходную мощность более 120 Вт;		
	в) выходную длину волны в диапазоне от 190 нм до 
360 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 10 Дж; или		
	среднюю выходную мощность более 500 Вт; или		
	г) выходную длину волны более 360 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 1,5 Дж; или		
	среднюю выходную мощность более 30 Вт		
	Особое примечание.
Для эксимерных лазеров, специально разработанных для литографического оборудования, см. пункт 3.2.1;		
6.1.5.1.2.	Лазеры на парах металла:		
6.1.5.1.2.1.	Медные (Cu) лазеры, имеющие среднюю выходную мощность более 20 Вт;	9013 20 000 0	
6.1.5.1.2.2.	Золотые (Au) лазеры, имеющие среднюю выходную мощность более 5 Вт;	9013 20 000 0	
6.1.5.1.2.3.	Натриевые (Na) лазеры, имеющие выходную мощность более 5 Вт;	9013 20 000 0	
6.1.5.1.2.4.	Бариевые (Ba) лазеры, имеющие среднюю выходную мощность более 2 Вт;	9013 20 000 0	
6.1.5.1.3.	Лазеры на оксиде углерода (СО), имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) выходную энергию в импульсе более 2 Дж и пиковую мощность более 5 кВт; или		
	б) среднюю мощность или выходную мощность в непрерывном режиме более 5 кВт;		
6.1.5.1.4.	Лазеры на диоксиде углерода (СO2), имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) выходную мощность в непрерывном режиме более 15 кВт;		
	б) длительность импульсов в импульсном режиме более 10 мкс и имеющие любую из следующих характеристик:		
	среднюю выходную мощность более 10 кВт; или		
	пиковую мощность более 100 кВт; или 		
	в) длительность импульсов в импульсном режиме, равную или меньше 10 мкс, и имеющие любую из следующих характеристик:		
	энергию в импульсе более 5 Дж; или		
	среднюю выходную мощность более 2,5 кВт;		
6.1.5.1.5.	Химические лазеры:		
6.1.5.1.5.1.	Лазеры на фториде водорода (HF);	9013 20 000 0	
6.1.5.1.5.2.	Лазеры на фториде дейтерия (DF);	9013 20 000 0	
6.1.5.1.5.3.	Переходные лазеры:	9013 20 000 0	
	а) кислородно-йодные (О2-I) лазеры;		
	б) фторид дейтерия-диоксид-углеродные (DF-CO2) лазеры;	9013 20 000 0	
6.1.5.1.6.	Лазеры на ионах аргона (Ar) или криптона (Kr), имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) выходную энергию в импульсе более 1,5 Дж и пиковую мощность импульса более 50 Вт; или		
	б) среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 50 Вт;		
6.1.5.1.7.	Другие газовые лазеры, имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) выходную длину волны не более 150 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 50 мДж и пиковую мощность более 1 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 1 Вт;		
	б) выходную длину волны в диапазоне от 150 нм до 
800 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	1) выходную энергию в импульсе более 1,5 Дж и пиковую мощность более 30 Вт; или		
	2) среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 30 Вт;		
	в) выходную длину волны от 800 нм до 1400 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 0,25 Дж и пиковую мощность более 10 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 10 Вт; или		
	г) выходную длину волны более 1400 нм и среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 1 Вт		
	Примечание.
По пункту 6.1.5.1.7. не контролируются азотные лазеры;		
6.1.5.2.	Полупроводниковые лазеры:		
	Примечания:
1. Пункт 6.1.5.2 включает полупроводниковые лазеры, имеющие оптические выходные соединители (например, волоконно-оптические гибкие проводники)
2. Контрольный статус полупроводниковых лазеров, специально разработанных для другого оборудования, определяется статусом контроля этого другого оборудования		
6.1.5.2.1.	Одиночные с одной поперечной модой полупроводниковые лазеры, имеющие любую из следующих характеристик:
а) длину волны, равную или меньше 1510 нм, и имеющие среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме, превышающую 1,5 Вт; или	8541 40 100 0	
	б) длину волны более 1510 нм и имеющие среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме, превышающую 500 мВт;		
6.1.5.2.2.	Одиночные с многократными поперечными модами полупроводниковые лазеры, имеющие любую из следующих характеристик:
а) длину волны менее 1400 нм и имеющие среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме, превышающую 10 Вт;	8541 40 100 0	
	б) длину волны, равную или больше 1400 нм, но менее 1900 нм, и имеющие среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме, превышающую 2,5 Вт; или
в) длину волны, равную или больше 1900 нм, и имеющие среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме, превышающую 1 Вт;		
6.1.5.2.3.	Матрицы отдельных полупроводниковых лазеров, имеющие любую из следующих характеристик:
а) длину волны менее 1400 нм и имеющие среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме, превышающую 80 Вт;
б) длину волны, равную или больше 1400 нм, но менее 1900 нм, и имеющие среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме, превышающую 25 Вт; или
в) длину волны, равную или больше 1900 нм, и имеющие среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме, превышающую 10 Вт;	8541 40 100 0	
6.1.5.2.4.	Наборы матриц полупроводниковых лазеров, включающие по меньшей мере одну матрицу, которая контролируется по пункту 6.1.5.2.3	8541 40 100 0	
	Технические примечания:
1. Полупроводниковые лазеры обычно называются лазерными диодами
2. Матрица состоит из повторяющихся излучателей полупроводникового лазера, скомпонованных как однокристальная микросхема таким образом, чтобы центры пучков излучаемого света находились на параллельных траекториях 		
	3. Набор матриц компонуется наложением или иным способом сборки матриц таким образом, чтобы центры пучков излучаемого света находились на параллельных траекториях;  		
6.1.5.3.	Твердотельные лазеры: 		
6.1.5.3.1.	Перестраиваемые лазеры, имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) выходную длину волны менее 600 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 50 мДж и импульсную пиковую мощность более 1 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 1 Вт;		
	б) выходную длину волны 600 нм или более, но не более 1400 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 1 Дж и импульсную пиковую мощность более 20 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 20 Вт; или		
	в) выходную длину волны более 1400 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 50 мДж и импульсную пиковую мощность более 1 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 1 Вт		
	Примечание.
Пункт 6.1.5.3.1 включает титано-сапфировые (Ti:Al2O3), тулий-YAG (Tm:YAG), тулий-YSGG (Tm:YSGG) лазеры, лазеры на александрите (Cr:BeAl2O4) и лазеры на центрах окраски;		
6.1.5.3.2.	Неперестраиваемые лазеры:		
	Примечание.
Пункт 6.1.5.3.2 включает твердотельные лазеры на атомных переходах		
6.1.5.3.2.1.	Лазеры на неодимовом стекле:		
6.1.5.3.2.1.1.	Лазеры с модуляцией добротности, имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) выходную энергию в импульсе более 20 Дж, но не более 50 Дж и среднюю выходную мощность более 10 Вт; или		
	б) выходную энергию в импульсе более 50 Дж;		
6.1.5.3.2.1.2.	Лазеры без модуляции добротности, имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) выходную энергию в импульсе более 50 Дж, но не более 100 Дж и среднюю выходную мощность более 20 Вт; или		
	б) выходную энергию в импульсе более 100 Дж;		
6.1.5.3.2.2.	Следующие лазеры с легированием неодимом (другие, нежели на стекле), имеющие выходную длину волны более 1000 нм, но не более 1100 нм:		
	Особое примечание.
Для лазеров с легированием неодимом (других, нежели на стекле), имеющих выходную длину волны менее 1000 нм или более 1100 нм, см. пункт 6.1.5.3.2.3		
6.1.5.3.2.2.1.	Лазеры с модуляцией добротности, импульсным возбуждением и синхронизацией мод или компрессией импульсов при вынужденном рассеянии Мандельштама - Бриллюэна длительностью импульса менее 1 нс и имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) пиковую мощность более 5 ГВт;		
	б) среднюю выходную мощность более 10 Вт; или		
	в) энергию в импульсе более 0,1 Дж;		
6.1.5.3.2.2.2.	Лазеры с модуляцией добротности и импульсным возбуждением с длительностью импульса, равной или больше 1 нс, и имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) одномодовое излучение поперечной моды, имеющее:		
	пиковую мощность более 100 МВт;		
	среднюю выходную мощность более 20 Вт; или		
	энергию в импульсе более 2 Дж; или		
	б) многомодовое излучение поперечных мод, имеющее:		
	пиковую мощность более 400 МВт;		
	среднюю выходную мощность более 2 кВт; или		
	энергию в импульсе более 2 Дж;		
6.1.5.3.2.2.3.	Лазеры с импульсным возбуждением без модуляции добротности, имеющие:	9013 20 000 0	
	а) одномодовое излучение поперечной моды, имеющее:		
	пиковую мощность более 500 кВт; или		
	среднюю выходную мощность более 150 Вт; или		
	б) многомодовое излучение поперечных мод, имеющее:		
	пиковую мощность более 1 МВт; или
среднюю выходную мощность более 2 кВт;		
6.1.5.3.2.2.4.	Лазеры с непрерывным возбуждением, имеющие:	9013 20 000 0	
	а) одномодовое излучение поперечной моды, имеющее:		
	пиковую мощность более 500 кВт; или		
	среднюю мощность или выходную мощность в непрерывном режиме более 150 Вт; или		
	б) многомодовое излучение поперечных мод, имеющее:		
	пиковую мощность более 1 МВт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 2 кВт;		
6.1.5.3.2.3.	Другие неперестраиваемые лазеры, имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) длину волны менее 150 нм и:		
	выходную энергию в импульсе более 50 мДж и импульсную пиковую мощность более 1 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 1 Вт;		
	б) длину волны не менее 150 нм, но не более 800 нм и:		
	выходную энергию в импульсе более 1,5 Дж и пиковую мощность более 30 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 30 Вт;		
	в) длину волны более 800 нм, но не более 1400 нм, а именно:		
	1) лазеры с модуляцией добротности, имеющие:		
	выходную энергию в импульсе более 0,5 Дж и импульсную пиковую мощность более 50 Вт; или		
	среднюю выходную мощность, превышающую:		
	10 Вт для лазеров с одной поперечной модой;
30 Вт для лазеров с несколькими поперечными модами;		
	2) лазеры без модуляции добротности, имеющие:		
	выходную энергию в импульсе более 2 Дж и импульсную пиковую мощность более 50 Вт; или 		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 50 Вт; или		
	г) длину волны более 1400 нм и любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 100 мДж и импульсную пиковую мощность более 1 Вт; или 		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 1 Вт;		
6.1.5.4.	Лазеры на красителях и других жидкостях, имеющие любую из следующих характеристик:	9013 20 000 0	
	а) длину волны менее 150 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 50 мДж и импульсную пиковую мощность более 1 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 1 Вт;		
	б) длину волны 150 нм или более, но не более 800 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 1,5 Дж и импульсную пиковую мощность более 20 Вт;		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 20 Вт; или		
	импульсный генератор, работающий на одной продольной моде со средней выходной мощностью более 1 Вт и частотой повторения импульсов выше 1 кГц, если длительность импульса менее 100 нс;		
	в) длину волны более 800 нм, но не более 1400 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 0,5 Дж и импульсную пиковую мощность более 10 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме не более 10 Вт; или		
	г) длину волны более 1400 нм и имеющие любую из следующих характеристик:		
	выходную энергию в импульсе более 100 мДж и импульсную пиковую мощность более 1 Вт; или		
	среднюю или выходную мощность в непрерывном режиме более 1 Вт;		
6.1.5.5.	Следующие компоненты:		
6.1.5.5.1.	Зеркала, охлаждаемые либо активным методом, либо методом тепловой трубы	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
	Техническое примечание.
Активным охлаждением является метод охлаждения оптических компонентов, в котором используется течение жидкости по субповерхности 		
	(расположенной обычно менее чем в 1 мм под оптической поверхностью) оптического компонента для отвода тепла от оптики;		
6.1.5.5.2.	Оптические зеркала или прозрачные или частично прозрачные оптические или электрооптические компоненты, специально разработанные для использования с контролируемыми лазерами;	9001 90 900 0;
9002 90 900 0	
6.1.5.6.	Оптическое оборудование следующих видов:		
6.1.5.6.1.	Оборудование, измеряющее динамический волновой фронт (фазу), использующее по крайней мере 50 позиций на волновом фронте луча, имеющее любую из следующих характеристик:	9031 49 000 0	
	а) частоту кадров, равную или выше 100 Гц, и фазовую дискриминацию, составляющую по крайней мере 5 % от длины волны луча; или		
	б) частоту кадров, равную или выше 1000 Гц, и фазовую дискриминацию, составляющую по крайней мере 20 % от длины волны луча;		
6.1.5.6.2.	Оборудование лазерной диагностики, способное измерять погрешности углового управления положением луча лазера сверхвысокой мощности, равные или меньше 10 мкрад;	9031 49 000 0	
6.1.5.6.3.	Оптическое оборудование и компоненты, специально разработанные для использования в системе лазера сверхвысокой мощности с фазированными решетками для суммирования когерентных лучей с точностью 1/10 длины волны или 0,1 мкм, в зависимости от того, какая из величин меньше;	9013 90 900 0	
6.1.5.6.4.	Проекционные телескопические оптические системы, специально разработанные для использования с системами лазеров сверхвысокой мощности	9002 19 000 0	
	Магнитометры		
6.1.6.	Магнитометры, магнитные градиентометры, внутренние магнитные градиентометры и компенсационные системы и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.6.1.	Следующие магнитометры и их подсистемы:		
6.1.6.1.1.	Использующие технологию сверхпроводящих материалов (сверхпроводящих квантовых интерференционных датчиков или СКВИДов) и имеющие любую из следующих характеристик:
а) системы СКВИДов, разработанные для стационарной эксплуатации, без специально разработанных подсистем, предназначенных для уменьшения шума в движении, и имеющие среднеквадратичный уровень шума (чувствительность), равный или меньше (лучше) 50 фТ, деленных на корень квадратный из частоты в герцах, на частоте 1 Гц; или
б) системы СКВИДов, специально разработанные для устранения шума в движении и имеющие среднеквадратичный уровень шума (чувствительность) магнитометра в движении меньше (лучше) 20 пТ, деленных на корень квадратный из частоты в герцах, на частоте 1 Гц;	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
6.1.6.1.2.	Использующие технологии оптической накачки или ядерной прецессии (протонной/Оверхаузера), имеющие среднеквадратичный уровень шума (чувствительность) меньше (лучше) 20 пТ, деленных на корень квадратный из частоты в герцах	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	Особое примечание.
В отношении магнитометров и их подсистем, указанных в пункте 6.1.6.1.2, см. также пункт 6.1.5.1 раздела 2;		
6.1.6.1.3.	Магнитометры с катушкой индуктивности, имеющие среднеквадратичное значение уровня шума (чувствительности) меньше (лучше), чем любой из следующих показателей:	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	а) 0,05 нТ, деленные на корень квадратный из частоты в герцах, на частоте ниже 1 Гц;		
	б) 1 х 10–3 нТ, деленные на корень квадратный из частоты в герцах, на частоте 1 Гц или выше, но не выше 10 Гц; или		
	в) 1 х 10–4 нТ, деленные на корень квадратный из частоты в герцах, на частотах выше 10 Гц;		
6.1.6.1.5.	Волоконно-оптические магнитометры со среднеквадратичным уровнем шума (чувствительностью) меньше (лучше) 1 нТ, деленной на корень квадратный из частоты в герцах;	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
6.1.6.2.	Следующие магнитные градиентометры:		
6.1.6.2.1.	Магнитные градиентометры, использующие наборы магнитометров, контролируемых по пункту 6.1.6.1;	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
6.1.6.2.2.	Волоконно-оптические внутренние магнитные градиентометры со среднеквадратичным уровнем шума (чувствительностью) градиента магнитного поля меньше (лучше) 0,3 нТ/м, деленных на корень квадратный из частоты в герцах;	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
6.1.6.2.3.	Внутренние магнитные градиентометры, использующие технологию, отличную от волоконно-оптической, со среднеквадратичным уровнем шума (чувствительностью) градиента магнитного поля меньше (лучше) 0,015 нТ/м, деленных на корень квадратный из частоты в герцах;	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
6.1.6.3.	Магнитокомпенсационные системы для магнитных датчиков, разработанных для применения на подвижных платформах	9015 80 110 0;
9015 80 930 0	
	Особое примечание.
В отношении магнитокомпенсационных систем, указанных в пункте 6.1.6.3, см. также пункт 6.1.5.2 раздела 2;		
	Примечание.
По пункту 6.1.6 не контролируются инструменты, специально разработанные для биомагнитных измерений медицинской диагностики		
	Гравиметры		
6.1.7.	Гравиметры и гравитационные градиентометры:		
6.1.7.1.	Гравиметры, разработанные или модифицированные для наземного использования, со статической точностью меньше (лучше) 10 микрогалей	9015 80 930 0	
	Примечание.
По пункту 6.1.7.1 не контролируются наземные гравиметры типа кварцевых элементов (Уордена);		
6.1.7.2.	Гравиметры, разработанные для мобильных средств, имеющие все следующие характеристики:	9015 80 930 0	
	а) статическую точность меньше (лучше) 0,7 миллигалей; и		
	б) рабочую точность меньше (лучше) 0,7 миллигалей со временем регистрации в состоянии готовности менее 2 мин в любой комбинации корректирующих компенсаций и влияния движения;		
6.1.7.3.	Гравитационные градиентометры	9015 80 930 0	
	Радиолокаторы		
6.1.8.	Локационные системы, оборудование и узлы, имеющие любую из следующих характеристик, и специально разработанные для них компоненты:		
6.1.8.1.	Работают на частотах от 40 ГГц до 230 ГГц и имеют среднюю выходную мощность более 100 мВт;	8526 10	
6.1.8.2.	Имеют перестраиваемую рабочую полосу частот, ширина которой превышает 6,25 % от центральной рабочей частоты	8526 10	
	Техническое примечание.
Центральная рабочая частота равна половине суммы наибольшей и наименьшей номинальных рабочих частот;		
6.1.8.3.	Имеют возможность работать одновременно на двух или более несущих частотах;	8526 10	
6.1.8.4.	Имеют возможность работы в режимах радиолокационных станций  (РЛС) с синтезированной апертурой или обратной синтезированной апертурой или в режиме локатора бокового обзора воздушного базирования	8526 10	
	Особое примечание.
В отношении локационных систем, оборудования и узлов, указанных в пункте 6.1.8.4, см. также пункт 6.1.6.1 раздела 2;		
6.1.8.5.	Включают фазированные антенные решетки с электронным управлением диаграммой направленности;	8526 10	
6.1.8.6.	Определяют высотные одиночные цели	8526 10	
	Примечание.
По пункту 6.1.8.6 не контролируется прецизионное радиолокационное оборудование для контроля захода на посадку, соответствующее стандартам ИКАО;		
6.1.8.7.	Специально разработаны для воздушного базирования (устанавливаются на воздушном шаре или летательном аппарате) и имеют допплеровскую обработку сигнала для обнаружения движущихся целей;	8526 10	
6.1.8.8.	Используют обработку сигналов локатора с применением:	8526 10	
	а) методов расширения спектра РЛС; или		
	б) методов радиолокации с быстрой перестройкой частоты		
	Особое примечание.
В отношении РЛС, указанных в пункте 6.1.8.8, см. также пункт 6.1.6.2 раздела 2;		
6.1.8.9.	Обеспечивают наземное функционирование с максимальной инструментальной дальностью действия более 185 км	8526 10	
	Примечание.
По пункту 6.1.8.9 не контролируются:		
	а) обзорные РЛС для рыболовецких целей;		
	б) наземные РЛС, специально разработанные для управления воздушным движением в случае, когда они удовлетворяют всем следующим условиям:		
	имеют максимальную инструментальную дальность действия 500 км или менее;		
	сконфигурированы так, что данные с РЛС о цели могут быть переданы только в одну сторону от места нахождения локатора к одному или нескольким гражданским центрам управления воздушным движением (УВД) на маршруте;		
	не содержат средств для дистанционного управления скоростью сканирования локатора из центра УВД на маршруте; и		
	должны устанавливаться для постоянной работы;		
	в) локаторы для слежения за метеорологическими воздушными шарами;		
6.1.8.10.	Являются лазерными локационными станциями или лазерными дальномерами (ЛИДАРы), имеющими любую из следующих характеристик:	9015 10 100 0; 9015 10 900 0; 9031 80 340 0;9031 80 910 0	
	а) пригодные для применения в космосе; или		
	б) использующие методы когерентного гетеродинного или гомодинного детектирования и имеющие угловое разрешение меньше (лучше) 20 мкрад		
	Примечание.
По пункту 6.1.8.10 не контролируются ЛИДАРы, специально разработанные для геодезических или метеорологических целей;		
6.1.8.11.	Имеют подсистемы обработки сигнала со сжатием импульса с любой из следующих характеристик:	8526 10	
	а) коэффициентом сжатия импульса более 150; или		
	б) шириной импульса менее 200 нс		
	Особое примечание.
В отношении локационных систем, оборудования и узлов, указанных в пункте 6.1.8.11, см. также пункт 6.1.6.3 раздела 2;		
6.1.8.12.	Имеют подсистемы обработки данных, обеспечивающие любое из нижеследующего:	8526 10	
	а) автоматическое сопровождение цели, обеспечивающее при любом повороте антенны определение прогнозируемого положения цели на время, превышающее время до следующего прохождения луча антенны;		
	б) вычисление скорости цели от активной РЛС, имеющей непериодическое (варьируемое) сканирование;		
	в) обработку сигнала для автоматического распознавания образов (выделение признаков) и сравнения с базами данных характеристик цели (формы сигналов или формирование изображений) для идентификации или классификации целей; или		
	г) наложение и корреляция или синтез данных о цели от двух или более пространственно распределенных и взаимосвязанных радиолокационных датчиков для усиления  распознавания целей		
	Примечания:
1. По подпункту "а" пункта 6.1.8.12 не контролируются средства выдачи сигнала для предупреждения столкновений в системах контроля воздушного движения, морских или прибрежных РЛС		
	2. По подпункту "г" пункта 6.1.8.12. не контролируются системы, оборудование и узлы, используемые для контроля морского движения		
	Особое примечание.
В отношении локационных систем, оборудования и узлов, указанных в подпункте "в" пункта 6.1.8.12, см. также пункт 6.1.6.4 раздела 2 и пункт 6.1.3 раздела 3		
	Примечание.
По пункту 6.1.8 не контролируются:		
	а) обзорные РЛС с активным ответом;		
	б) автомобильные РЛС, предназначенные для предотвращения столкновений;		
	в) дисплеи или мониторы, используемые для управления воздушным движением (УВД), имеющие не более 12 различимых элементов на 1 мм;		
	г) метеорологические локаторы		
6.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
6.2.1.	Акустика - нет		
6.2.2.	Оптические датчики - нет		
6.2.3.	Камеры - нет		
	Оптика		
6.2.4.	Следующее оптическое оборудование:		
6.2.4.1.	Оборудование для измерения абсолютной отражательной способности с погрешностью 0,1 % от величины отражательной способности;	9031 49 000 0	
6.2.4.2.	Оборудование, отличное от оборудования для измерения оптического поверхностного рассеяния, имеющее незатемненную апертуру с диаметром более 10 см, 	9031 49 000 0	
	специально разработанное для бесконтактного оптического измерения неплоской фигуры (профиля) оптической поверхности с точностью 2 нм или меньше (лучше) от требуемого профиля		
	Примечание.
По пункту 6.2.4 не контролируются микроскопы		
6.2.5.	Лазеры - нет		
6.2.6.	Магнитометры - нет		
	Гравиметры		
6.2.7.	Оборудование для производства, юстировки и калибровки гравиметров наземного базирования со статической точностью лучше 0,1 миллигала	9031 80 390 0	
	Радиолокаторы		
6.2.8.	Импульсные локационные системы для измерения поперечного сечения, имеющие длительность передаваемых импульсов 100 нс или менее, и специально разработанные для них компоненты	8526 10 900 0	
	Особое примечание.
В отношении импульсных локационных систем, указанных в пункте 6.2.8, см. также пункт 6.2.1 разделов 2 и 3		
6.3.	Материалы		
6.3.1.	Акустика - нет		
	Оптические датчики		
6.3.2.	Материалы оптических датчиков:		
6.3.2.1.	Теллур (Те) с чистотой 99,9995 % или более;	2804 50 900 0	
6.3.2.2.	Монокристаллы (включая пластины с эпитаксиальными слоями) любого из следующего:
а) теллурида цинка-кадмия с содержанием цинка менее 6 % по мольным долям;
б) теллурида кадмия (CdTe) любой чистоты; или
в) теллурида ртути-кадмия (HgCdTe) любой чистоты	3818 00 900 0;
8107 90 000 0	
	Техническое примечание.
Мольная доля определяется отношением молей ZnTe к сумме молей CdTe и ZnTe, присутствующих в кристалле		
6.3.3.	Камеры - нет		
	Оптика		
6.3.4.	Следующие оптические материалы:		
6.3.4.1.	Заготовки из селенида цинка (ZnSe) и сульфида цинка (ZnS), полученные химическим осаждением паров, имеющие любую из следующих характеристик:	2830 20 000 0;
2842 90 100 0
	
	а) объем более 100 куб.см; или		
	б) диаметр более 80 мм и толщину 20 мм или более;		
6.3.4.2.	Були следующих электрооптических материалов:		
6.3.4.2.1.	Арсенат титанила-калия (КТА);	2842 90 900 0	
6.3.4.2.2.	Селенид серебра-галлия (AgGaSe2);	2842 90 100 0	
6.3.4.2.3.	Селенид таллия-мышьяка (Tl3AsSe3, известный также как TAS);	2842 90 100 0	
6.3.4.3.	Нелинейные оптические материалы, имеющие все следующие характеристики:	7020 00 800 0	
	а) кубичную восприимчивость (хи 3) 10–6 кв.м/В2 или более; и		
	б) время отклика менее 1 мс;		
6.3.4.4.	Заготовки карбида кремния или осажденных материалов бериллия-бериллия (Be/Be) с диаметром или длиной главной оси более 300 мм;	2849 20 000 0;
8112 19 000 0	
6.3.4.5.	Стекло, в том числе кварцевое стекло, фосфатное стекло, фторофосфатное стекло, фторид циркония (ZrF4) и фторид гафния (HfF4), имеющее все следующие характеристики:	7001 00 910 0;
7001 00 990 0;
7020 00 800 0	
	а) концентрацию гидроксильных ионов (ОН-) менее 5 частей на миллион;		
	б) интегральные уровни чистоты по металлам лучше 1 части на миллион; и		
	в) высокую однородность (флуктуацию коэффициента преломления) менее 5 х 10–6;		
6.3.4.6.	Искусственный алмаз с поглощением менее 10–5 см–1 на длине волны от 200 нм до 14 000 нм	7104 20 000 0	
	Лазеры		
6.3.5.	Синтетические кристаллические материалы (основа) лазера в виде заготовок:		
6.3.5.1.	Сапфир, допированный титаном;	7104 20 000 0	
6.3.5.2.	Александрит	7104 20 000 0	
6.3.6.	Магнитометры - нет		
6.3.7.	Гравиметры - нет		
6.3.8.	Радиолокаторы - нет		
6.4.	Программное обеспечение		
6.4.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для разработки или производства оборудования, контролируемого по пункту 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8 или 6.2.8		
	Особое примечание.
В отношении программного обеспечения, указанного в пункте 6.4.1, см. также пункт 6.4.1 разделов 2 и 3		
6.4.2.	Программное обеспечение, специально разработанное для использования оборудования, контролируемого по пункту 6.1.2.2, 6.1.8 или 6.2.8		
6.4.3.	Иное программное обеспечение, кроме указанного в пунктах 6.4.1 и 6.4.2:		
	Акустика		
6.4.3.1.	Программное обеспечение следующих видов:		
6.4.3.1.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для формирования акустического луча при обработке в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема с использованием буксируемых гидрофонных решеток;		
6.4.3.1.2.	Исходная программа для обработки в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема с использованием буксируемых гидрофонных решеток;		
6.4.3.1.3.	Программное обеспечение, специально разработанное для формирования акустического луча при обработке акустических данных в реальном масштабе времени при пассивном приеме донными или погруженными кабельными системами;		
6.4.3.1.4.	Исходная программа для обработки в реальном масштабе времени акустических данных для пассивного приема донными или погруженными кабельными системами		
	Особое примечание.
В отношении программного обеспечения, указанного в пункте 6.4.3.1, см. также пункт 6.4.2 разделов 2 и 3;		
6.4.3.2.	Оптические датчики - нет;		
6.4.3.3.	Камеры - нет;		
6.4.3.4.	Оптика - нет;		
6.4.3.5.	Лазеры - нет;		
	Магнитометры		
6.4.3.6.	Программное обеспечение следующих видов:		
6.4.3.6.1.	Программное обеспечение, специально разработанное для магнитокомпенсационных систем для магнитных датчиков, разработанных в целях работы на подвижных платформах;		
6.4.3.6.2.	Программное обеспечение, специально разработанное для обнаружения магнитных аномалий на подвижных платформах;		
	Гравиметры		
6.4.3.7.	Программное обеспечение, специально разработанное для коррекции влияния движения гравиметров или гравитационных градиоентометров;		
	Радиолокаторы		
6.4.3.8.	Программное обеспечение следующих видов:		
6.4.3.8.1.	Программы для применения программного обеспечения для управления воздушным движением, установленные на компьютерах общего назначения, находящихся в центрах управления воздушным движением и обладающих любой из следующих возможностей:		
	а) одновременной обработкой и отображением более 150 траекторий систем; или		
	б) приемом радиолокационной информации о целях от более чем четырех активных РЛС;		
6.4.3.8.2.	Программное обеспечение для разработки или производства обтекателей антенн радиолокаторов, которые:		
	а) специально разработаны для защиты фазированных антенных решеток с электронным управлением диаграммой направленности, контролируемых по пункту 6.1.8.5; и		
	б) обеспечивают средний уровень боковых лепестков более чем на 40 дБ ниже максимального уровня главного луча		
	Техническое примечание.
Средний уровень боковых лепестков, указанный в подпункте "б" пункта 6.4.3.8.2, измеряется целиком для всей решетки, за исключением диапазона углов, в который входят главный луч и первые два боковых лепестка по обе стороны главного луча		
6.5.	Технология		
6.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки оборудования, материалов или программного обеспечения, контролируемых по пунктам 6.1 - 6.4		
	Особое примечание.
В отношении технологий, указанных в пункте 6.5.1, см. также пункт 6.5.1 разделов 2 и 3		
6.5.2.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для производства оборудования или материалов, контролируемых по пункту 6.1, 6.2 или 6.3		
	Особое примечание.
В отношении технологий, указанных в пункте 6.5.2, см. также пункт 6.5.2 разделов 2 и 3		
6.5.3.	Другие технологии:		
6.5.3.1.	Акустика - нет;		
6.5.3.2.	Оптические датчики - нет;		
6.5.3.3.	Камеры - нет;		
	Оптика		
6.5.3.4.	Технологии следующих видов:		
6.5.3.4.1.	Технология покрытия и обработки оптических поверхностей, требуемая для достижения однородности 99,5 % или лучше, для оптических покрытий диаметром или длиной главной оси более 500 мм и с общими потерями (поглощение и рассеяние) менее 5 х 10–3		
	Особое примечание.
См. также пункт 2.5.3.6;		
6.5.3.4.2.	Технология изготовления оптических изделий, использующая технику алмазной обработки, дающей точность финишной обработки неплоских поверхностей площадью более 0,5 кв.м с наибольшим среднеквадратичным отклонением от заданной поверхности менее 10 нм;		
	Лазеры		
6.5.3.5.	Технологии, требуемые для разработки, производства или использования специализированных диагностических инструментов или мишеней в испытательных установках для испытаний лазеров сверхвысокой мощности или испытаний, или оценки стойкости материалов, облучаемых лучами лазеров сверхвысокой мощности;		
6.5.3.6.	Магнитометры - нет		
6.5.3.7.	Гравиметры - нет		
6.5.3.8.	Радиолокаторы - нет