КАТЕГОРИЯ 8. МОРСКОЕ ДЕЛО		
8.1.	Системы, оборудование и компоненты		
8.1.1.	Подводные аппараты и надводные суда:		
	Особое примечание.
Для оценки контрольного статуса оборудования подводных аппаратов необходимо руководствоваться: для оборудования передачи зашифрованной информации - частью 2 категории 5 (Защита информации); применительно к 		
	датчикам - категорией 6; для навигационного оборудования - категориями 7 и 8; для подводного оборудования - пунктом 8.1		
8.1.1.1.	Обитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, предназначенные для работы на глубинах более 1000 м;	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.2.	Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик:		
8.1.1.2.1.	Спроектированные для работы в автономном режиме и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе:	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	а) 10 % или более их собственного веса (веса в воздухе); и		
	б) 15 кН или более;		
8.1.1.2.2.	Спроектированные для работы на глубинах более 1000 м; или	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.2.3.	Имеющие все следующие характеристики:
а) экипаж из четырех или более человек;	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	б) возможность автономной работы в течение 10 часов или более;		
	в) радиус действия 25 морских миль или более; и		
	г) длину 21 м или менее		
	Технические примечания:
1. Для целей пункта 8.1.1.2 термин "автономная работа" означает, что аппараты полностью погружаются без шнорхеля, все их системы функционируют и обеспечивают плавание на минимальной скорости, при которой глубиной погружения можно безопасно управлять в динамике с использованием только глубинных рулей без участия надводного судна поддержки или базы на поверхности, на дне или на берегу; аппараты имеют двигательную установку для движения в подводном и надводном состоянии		
	2. Для целей пункта 8.1.1.2 термин "радиус действия" означает половину максимального расстояния, которое может преодолеть подводный аппарат		
	Особое примечание.
В отношении подводных аппаратов, указанных в пунктах 8.1.1.2 - 8.1.1.2.3, см. также пункты 8.1.1.1 - 8.1.1.1.3 разделов 2 и 3;		
8.1.1.3.	Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах более 1000 м, имеющие любую из следующих характеристик:		
8.1.1.3.1.	Разработанные для самостоятельных маневров с применением движителей или тяговых установок, контролируемых по пункту 8.1.2.1.2; или	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.3.2.	Имеющие волоконно-оптические каналы передачи данных	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	Особое примечание.
В отношении подводных аппаратов, указанных в пунктах 8.1.1.3 - 8.1.1.3.2, см. также пункты 8.1.1.2 - 8.1.1.2.2 разделов 2;		
8.1.1.4.	Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик:		
8.1.1.4.1.	Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека;	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.4.2.	Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд; или	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.4.3.	Имеющие волоконно-оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние более 1000 м	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	Особое примечание.
В отношении подводных аппаратов, указанных в пунктах 8.1.1.4 - 8.1.1.4.3, см. также пункты 8.1.1.3 - 8.1.1.3.3 раздела 2 и пункты 8.1.1.2 - 8.1.1.2.3 раздела 3;		
8.1.1.5.	Океанские системы спасения с подъемной силой, превышающей 5 MН, для спасения объектов с глубин более 250 м, и имеющие любую из следующих составляющих:	8905 90 100 0;
8906 90 100 0	
	а) системы динамического позиционирования с максимально допустимым отклонением от точки, задаваемой навигационной системой, не более 20 м; или		
	б) системы придонной навигации и интегрированные навигационные системы для глубин более 1000 м с точностью позиционирования не хуже 10 м;		
8.1.1.6.	Суда на воздушной подушке с полностью гибкой юбкой (завесой воздушной подушки), имеющие все следующие характеристики:	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	а) максимальную проектную скорость при полной загрузке более 30 узлов при характерной высоте волны 1,25 м или более (состояние моря - 3 балла);		
	б) давление в воздушной подушке выше 3830 Па; и		
	в) отношение водоизмещения незагруженного и полнозагруженного судна менее 0,70;		
8.1.1.7.	Суда на воздушной подушке с жесткими бортами (с неизменяемой геометрией) с максимальной проектной скоростью, превышающей 40 узлов при полной загрузке и при характерной высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов);	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.8.	Суда на подводных крыльях с активными системами для автоматического управления крыльевыми устройствами, с максимальной проектной скоростью 40 узлов или более при полной загрузке и характерной высоте   волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов);	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.1.9.	Суда с малой площадью ватерлинии, имеющие любую из следующих характеристик:	8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	а) водоизмещение при полной загрузке более 500 тонн с максимальной проектной скоростью более 35 узлов при полной загрузке и характерной высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов); или		
	б) водоизмещение при полной загрузке более 1500 тонн с максимальной проектной скоростью более 25 узлов при полной загрузке и характерной высоте волны 4 м или более (состояние моря - 6 баллов)		
	Техническое примечание.
Судно принадлежит к категории судов с малой площадью ватерлинии, если площадь ватерлинии при расчетной рабочей осадке меньше произведения: 2 х (водоизмещение при расчетной рабочей осадке)2/3		
8.1.2.	Системы и оборудование:		
	Примечание.
Для систем подводной связи см. часть 1 категории 5 (Телекоммуникации)		
8.1.2.1.	Системы и оборудование, специально разработанные или модифицированные для подводных аппаратов, предназначенных для работы на глубинах, превышающих 1000 м:		
8.1.2.1.1.	Прочные корпуса или оболочки с максимальным внутренним диаметром камеры, превышающим 1,5 м;	8905 90 100 0;
8906 90 990 0	
8.1.2.1.2.	Движители или тяговые установки, приводимые в движение электродвигателями постоянного тока;	8501 33 900;
8501 34 500 0;
8501 34 990 0	
8.1.2.1.3.	Кабели и разъемы для них, использующие оптическое волокно и имеющие силовые элементы из синтетических материалов;	7326 90 800 0; 
8544 70 000 0;
9001 10 	
8.1.2.2.	Системы, специально разработанные или модифицированные для автоматического управления движением подводных аппаратов, контролируемых по пункту 8.1.1, использующие навигационные данные и имеющие сервоуправление с замкнутым контуром:	9014 80 000 0	
	а) позволяющие аппарату перемещаться вблизи заданного горизонта в пределах 10 м;		
	б) удерживающие аппарат в пределах 10 м относительно заданного горизонта; или		
	в) удерживающие аппарат в пределах 10 м при следовании по кабелю, лежащему на дне или заглубленному в грунт		
	Особое примечание.
В отношении систем автоматического управления движением подводных аппаратов, указанных в пункте 8.1.2.2, см. также пункт 8.1.2.1 раздела 2;		
8.1.2.3.	Волоконно-оптические вводы в корпус или соединители;	7326 90 800 0; 
8544 70 000 0;
9001 10	
8.1.2.4.	Подводные видеосистемы:		
8.1.2.4.1.	Телевизионные системы и телевизионные камеры:		
8.1.2.4.1.1.	Телевизионные системы (включающие камеру, аппаратуру контроля и передачи сигнала), имеющие предельное разрешение более 800 линий при измерении разрешения в воздушной среде и специально разработанные или модифицированные для дистанционной работы с подводным аппаратом;	8525 10 800	
8.1.2.4.1.2.	Подводные телекамеры, имеющие предельное разрешение более 1100 линий при измерении разрешения в воздушной среде;	8525 30 900 0	
8.1.2.4.1.3.	Телевизионные камеры для съемки объектов с низким уровнем освещенности, специально разработанные или модифицированные для использования под водой и содержащие все следующие составляющие:	8525 30	
	а) электронно-оптические преобразователи, которые контролируются по пункту 6.1.2.1.2.1; и		
	б) более 150 000 активных пикселей на площади твердотельного приемника		
	Техническое примечание.
Предельное разрешение в телевидении измеряется горизонтальным разрешением, обычно выраженным в максимальном 		
	числе линий по высоте изображения, различаемых на тестовой таблице, использующей стандарт IEEE 208/1960 или любой эквивалент этого стандарта;		
8.1.2.4.2.	Системы, специально разработанные или модифицированные для дистанционного управления подводным аппаратом, в которых использованы способы минимизации эффектов обратного рассеяния, включающие в себя разнесенные излучатели с селекторным импульсом дальности или лазерные системы;	8526 91;
9031 80 910 0	
8.1.2.5.	Фотодиапозитивные камеры, специально разработанные или модифицированные для подводного применения на глубинах более 150 м, имеющие формат ленты 35 мм или более и любую из следующих составляющих:	9006 53;
9006 59 000 0	
	а) аннотацию ленты данными, поступающими в камеру от внешних источников;		
	б) автоматическую обратную коррекцию фокусного расстояния; или		
	в) автоматическое управление  компенсацией, специально разработанное для обеспечения возможности использования бокса подводной камеры на глубинах, превышающих 1000 м;		
8.1.2.6.	Электронные системы формирования сигналов изображения, специально разработанные или модифицированные для подводного использования, способные хранить в цифровом формате более 50 экспонированных кадров;	8525 10 800	
8.1.2.7.	Системы подсветки, специально разработанные или модифицированные для подводного использования:		
8.1.2.7.1.	Стробоскопические световые системы с энергией выхода более 300 Дж в одной вспышке и частотой более 5 вспышек в секунду;	9029 20 900 0;
9405 40 100;
9405 40 390	
8.1.2.7.2.	Аргонодуговые световые системы, специально разработанные для использования на глубинах более 1000 м;	9405 40 100;
9405 40 390	
8.1.2.8.	Роботы, специально спроектированные для подводного применения, управляемые с использованием специализированного компьютера, имеющие любую из следующих составляющих:	8479 50 000 0;
8479 90 970 0	
	а) системы, управляющие роботом с использованием информации, поступающей от датчиков, которые измеряют усилие или момент, прикладываемые к внешнему объекту, расстояние до внешнего объекта или контактное (тактильное) взаимодействие между роботом и внешним объектом; или		
	б) возможность создавать усилие 250 Н или более или момент 250 Нм или более и имеющие элементы конструкции, изготовленные с использованием титановых сплавов или композиционных материалов с армированием волокнистыми или нитевидными материалами		
	Особое примечание.
В отношении роботов, указанных в пункте 8.1.2.8, см. также пункт 8.1.2.2 раздела 2;		
8.1.2.9.	Дистанционно управляемые шарнирные манипуляторы, специально разработанные или модифицированные для использования с подводными аппаратами, имеющими любую из следующих составляющих:	8479 50 000 0;
8479 90 970 0	
	а) системы, управляющие манипулятором, используя информацию, поступающую от датчиков, измеряющих момент или усилие, прикладываемые к внешнему объекту, или контактное (тактильное) взаимодействие между манипулятором и внешним объектом; или		
	б) пропорциональное управление ведущий-ведомый или управление с применением специализированного компьютера, имеющие пять степеней свободы или более		
	Примечание.
При определении количества степеней свободы в расчет принимаются только функции, имеющие пропорциональное управление с применением позиционной обратной связи или управление с применением специализированного компьютера;		
8.1.2.10.	Независимые от атмосферы энергетические системы, специально разработанные для применения под водой:		
8.1.2.10.1.	Независимые от атмосферы энергетические системы с двигателями циклов Брайтона или Ренкина, имеющие любую из следующих составляющих:	8408 10;
8409 99 000 0	
	а) химические скрубберы или абсорберы, специально разработанные для удаления диоксида углерода, оксида углерода и частиц из рециркулируемого выхлопа двигателя;		
	б) системы, специально разработанные для применения атомарного газа;		
	в) устройства или глушители, специально разработанные для снижения шума под водой на частотах ниже 10 кГц, или специально смонтированные устройства для подавления шума выбросов; или		
	г) системы, специально разработанные для:		
	герметизации продуктов реакции или регенерации топлива;		
	хранения продуктов реакции; и		
	выброса продуктов реакции при противодавлении в 100 кПа или выше;		
8.1.2.10.2.	Изолированные от атмосферы энергетические системы с дизельными двигателями, имеющие все следующие характеристики:	8408 10;
8409 99 000 0	
	а) химические скрубберы или абсорберы, специально разработанные для удаления диоксида углерода, оксида углерода и частиц из рециркулируемого выхлопа двигателя;		
	б) системы, специально разработанные для применения атомарного газа;		
	в) устройства или глушители, специально разработанные для снижения шума под водой на частотах ниже 10 кГц, или специально смонтированные устройства для подавления шума выбросов; и		
	г) специально разработанные выхлопные системы с задержкой выброса продуктов сгорания;		
8.1.2.10.3.	Изолированные от атмосферы энергетические системы на топливных элементах (ЭХГ) с выходной мощностью, превышающей 2 кВт, имеющие любую из следующих составляющих:	8409 99 000 0	
	а) устройства или глушители, специально разработанные для снижения шума под водой на частотах ниже 10 кГц, или специально смонтированные устройства для подавления шума выбросов; или		
	б) системы, специально разработанные для:		
	герметизации продуктов реакции или регенерации топлива;		
	хранения продуктов реакции; и		
	выброса продуктов реакции при противодавлении в 100 кПа или выше;		
8.1.2.10.4.	Изолированные от атмосферы энергетические системы с двигателями цикла Стирлинга, имеющие все следующие составляющие:	8408 10;
8409 99 000 0	
	а) устройства или глушители, специально разработанные для снижения шума под водой на частотах ниже 10 кГц, или специально смонтированные устройства для подавления шума выбросов; и		
	б) специально разработанные выхлопные системы с выхлопом продуктов сгорания при противодавлении в 100 кПа или выше		
	Особое примечание.
В отношении изолированных от атмосферы силовых систем, указанных в пунктах 8.1.2.10 - 8.1.2.10.4, см. также пункты 8.1.2.3 - 8.1.2.3.4 раздела 2;		
8.1.2.11.	Юбки (завесы воздушной подушки), уплотнения и выдвижные элементы, имеющие любую из следующих составляющих:	8479 90 970 0;
8906 90 100 0;
8906 90 990 0	
	а) разработанные для давлений в подушке 3830 Па или выше, работающие при характерной высоте волны 1,25 м или более (состояние моря - 3 балла) и специально спроектированные для судов на воздушной подушке с полностью гибкой юбкой (завесой воздушной подушки), контролируемых по пункту 8.1.1.6; или		
	б) разработанные для давлений  6224 Па или выше, работающие при высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов) и специально спроектированные для судов на воздушной подушке с жесткими бортами (с неизменяемой геометрией), контролируемых по пункту 8.1.1.7;		
8.1.2.12.	Подъемные вентиляторы мощностью более 400 кВт, специально разработанные для судов на воздушной подушке, контролируемых по пунктам 8.1.1.6 или 8.1.1.7;	8414 59 300 0	
8.1.2.13.	Полностью погруженные некавитирующие или суперкавитационные подводные крылья, специально разработанные для судов, контролируемых по 
пункту 8.1.1.8;	7325 99 900 0;
7326 90 970 0;
7616 99;
8108 90 900 0	
8.1.2.14.	Активные системы, специально разработанные или модифицированные для автоматического управления движением подводных аппаратов или судов, контролируемых по пунктам 8.1.1.6 - 8.1.1.9, подверженных внешним (морским) воздействиям;	9014 80 000 0	
8.1.2.15.	Винты, системы передачи мощности, энергетические установки и системы снижения шума:		
8.1.2.15.1.	Гребные винты или системы передачи мощности, специально спроектированные для судов на воздушной подушке (с полностью гибкой юбкой или с жесткими бортами с неизменяемой геометрией), судов на подводных крыльях и судов с малой площадью ватерлинии, контролируемых по пунктам 8.1.1.6 ‑ 8.1.1.9:		
8.1.2.15.1.1.	Суперкавитационные, супервентилируемые, частично погруженные гребные винты, рассчитанные на мощность более 7,5 МВт;	8485 10 900 0	
8.1.2.15.1.2.	Системы гребных винтов противоположного вращения, рассчитанные на мощность более 15 МВт;	8412 29 500 0;
8485 10 900 0	
8.1.2.15.1.3.	Системы, служащие для выравнивания потока гребного винта, с использованием методов устранения завихрений потока до и после их образования;	8412 29 500 0	
8.1.2.15.1.4.	Легковесный, высокой мощности    (К-фактор превышает величину 300) редуктор;	8483 40 940 0;
8483 40 960 0	
8.1.2.15.1.5.	Системы передачи мощности трансмиссионным валом, включающие в себя компоненты из композиционных материалов и с передаваемой мощностью более 1 МВт;	8483 10 800 0	
8.1.2.15.2.	Следующие гребные винты, энергетические установки или системы передачи мощности, разработанные для применения на судах:		
8.1.2.15.2.1.	Гребные винты с регулируемым шагом в сборе со ступицей, рассчитанные на мощность более 30 МВт;	8485 10 900 0	
8.1.2.15.2.2.	Тяговые электродвигатели с жидкостным внутренним охлаждением и выходной мощностью, превышающей 2,5 МВт;	8501 34 500 0;
8501 34 990 0	
8.1.2.15.2.3.	Движители на эффекте сверхпроводимости или непрерывно работающие магнитоэлектрические движители с выходной мощностью, превышающей 0,1 МВт;	8501 20 900 0	
8.1.2.15.2.4.	Системы передачи мощности трансмиссионным валом, включающие в себя компоненты из композиционных материалов и с передаваемой мощностью более 2 МВт;	8483 10 800 0	
8.1.2.15.2.5.	Вентилируемые гребные винты или системы на их базе, рассчитанные на мощность более 2,5 МВт;	8485 10 900 0	
8.1.2.15.3.	Следующие системы снижения шума, разработанные для применения на судах водоизмещением 1000 тонн или более:		
8.1.2.15.3.1.	Системы снижения шума под водой на частотах ниже 500 Гц, состоящие из составных демпфирующих оснований (моторам), для акустической изоляции дизельных двигателей, дизель-генераторных агрегатов, газовых турбин, газотурбинных генераторных установок, движителей или главных редукторов, специально разработанных для звуковой или виброизоляции, имеющие среднюю массу, превышающую 30 % массы монтируемого оборудования;	4016 10 900 0;
4016 99 880 9;
4017 00 900 0;
8409 99 000 0;
8412 29 500 0	
8.1.2.15.3.2.	Активные системы снижения шума или шумоподавления, или магнитного пеленга, специально разработанные для трансмиссионных систем, включающие электронные системы управления, работающие в режиме  активного снижения вибрации оборудования путем генерирования антишумовых или антивибрационных сигналов, направленных непосредственно на источник шума	8479 89 980 0;
8543 20 000 0;
8543 89 950 0	
	Особое примечание.
В отношении систем снижения шума, указанных в пунктах 8.1.2.15.3 -8.1.2.15.3.2, см. также пункты 8.1.2.4 -8.1.2.4.2 раздела 2 и пункт 8.1.2 раздела 3;		
8.1.2.16.	Водометные (гидрореактивные) движители насосного типа с выходной мощностью, превышающей 2,5 МВт, в которых используются расширяющееся сопло и техника кондиционирования потока направляющим устройством в целях повышения эффективности движителя или снижения генерируемых движителем и распространяющихся под водой шумов	8412 29 500 0 	
	Особое примечание.
В отношении систем движения на струйном движителе, указанных в пункте 8.1.2.16, см. также пункт 8.1.2.5 раздела 2;		
8.1.2.17.	Автономные аппараты для погружения и подводного плавания с дыхательным устройством замкнутого или полузамкнутого типа	9020 00 900 0	
	Примечание.
По пункту 8.1.2.17 не контролируются индивидуальные аппараты для личного пользования, следующие вместе с пользователем		
8.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
8.2.1.	Гидроканалы, имеющие шумовой фон ниже 100 дБ (эталон - 1 мкПа, 1 Гц) в частотном диапазоне от 0 Гц до 500 Гц, разработанные для измерения 	9031 20 000 0	
	акустических полей, генерируемых гидропотоком около моделей движительных систем		
8.3.	Материалы		
8.3.1.	Пеноматериалы с упорядоченной структурой, разработанные для применения под водой, имеющие все следующие характеристики:	3921 90 900 0	
	а) работоспособные на глубинах более 1000 м; и		
	б) плотность менее 561 кг/куб.м		
	Техническое примечание.
Пеноматериалы с упорядоченной структурой состоят из полимерной матрицы и полых сфер из пластика или стекла		
8.4.	Программное обеспечение		
8.4.1.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки, производства или применения оборудования или материалов, контролируемых по пунктам 8.1 - 8.3		
	Особое примечание.
В отношении программного обеспечения, указанного в пункте 8.4.1, см. также пункт 8.4.1 разделов 2 и 3		
8.4.2.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки, производства, текущего ремонта, капитального ремонта или восстановления чистоты поверхности, повторной обработки гребных винтов, специально разработанных для снижения их шума под водой		
	Особое примечание.
В отношении специфического программного обеспечения, указанного в пункте 8.4.2, см. также пункт 8.4.2 раздела 2		
8.5.	Технология		
8.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки или производства оборудования или материалов, контролируемых по пунктам 8.1 - 8.3		
	Особое примечание.
В отношении технологий, указанных в пункте 8.5.1, см. также пункт 8.5.1 разделов 2 и 3		
8.5.2.	Иные технологии, кроме указанных в пункте 8.5.1:		
8.5.2.1.	Технологии разработки, производства, текущего ремонта, капитального ремонта или восстановления чистоты поверхности, повторной обработки гребных винтов, специально разработанных для снижения их шума под водой		
	Особое примечание.
В отношении технологий, указанных в пункте 8.5.2.1, см. также пункт 8.5.2 раздела 2;		
8.5.2.2.	Технологии капитального ремонта или восстановления чистоты поверхности оборудования, контролируемого по пункту 8.1.1, 8.1.2.2, 8.1.2.10, 8.1.2.15 или 8.1.2.16