УТВЕРЖДЕН

Указом Президента
Российской Федерации
от 28 августа 2001 г. № 1082

(коды  ТН ВЭД  – в редакции приказа ГТК России
от 24.12.2001 № 1226)

С П И С О К

химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при
создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль

№ позиции	Наименование*	Код ТН ВЭД*	Регистрационный
номер по КАС*	

Раздел 1. Химикаты, включенные в Список 1 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
	
1.1.	Токсичные химикаты			
1.1.1.	О-алкил (≤ С10, включая циклоалкил) алкил (метил, этил, пропил или изопропил) фторфосфонаты, в том числе:	2931 00		
1.1.1.1.	О-изопропилметилфторфосфонат (зарин);	2931 00 950 0	107-44-8	
1.1.1.2.	О-пинаколилметилфторфосфонат (зоман)	2931 00 950 0	96-64-0	
1.1.2.	О-алкил (≤ С10, включая циклоалкил)-N,N-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил)- амидоцианфосфаты, в том числе:	2931 00		
1.1.2.1.	О-этил-N,N-диметиламидоцианфосфат (табун)	2931 00 950 0	77-81-6	
1.1.3.	О-алкил (Н или ≤ С10, включая циклоалкил)-S-2-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил)-аминоэтилалкил (метил, этил, пропил или изопропил) тиофосфонаты и соответствующие алкилированные или протонированные соли, в том числе:	2931 00		
1.1.3.1.	О-этил-S-2-диизопропиламиноэтилметилтиофосфонат (VX)	2931 00 950 0	50782-69-9	
1.1.4.	Сернистые иприты:			
1.1.4.1.	2-хлорэтилхлорметилсульфид;	2930 90 700 0	2625-76-5	
1.1.4.2.	Бис(2-хлорэтил)сульфид (иприт);	2930 90 700 0	505-60-2	
1.1.4.3.	Бис(2-хлорэтилтио)метан;	2930 90 700 0	63869-13-6	
1.1.4.4.	1,2-бис(2-хлорэтилтио)этан (сескви-
иприт);	2930 90 700 0	3563-36-8	
1.1.4.5.	1,3-бис(2-хлорэтилтио)-n-пропан;	2930 90 700 0	63905-10-2	
1.1.4.6	1,4-бис(2-хлорэтилтио)-n-бутан;	2930 90 700 0	142868-93-7	
1.1.4.7.	1,5-бис(2-хлорэтилтио)-n-пентан;	2930 90 700 0	142868-94-8	
1.1.4.8.	Бис(2-хлорэтилтиометил)эфир;	2930 90 700 0	63918-90-1	
1.1.4.9.	Бис(2-хлорэтилтиоэтил)эфир (О-иприт)	2930 90 700 0	63918-89-8	
1.1.5.	Люизиты:			
1.1.5.1.	2-хлорвинилдихлорарсин (люизит 1);	2931 00 950 0	541-25-3	
1.1.5.2.	Бис(2-хлорвинил)хлорарсин (люизит 2);	2931 00 950 0	40334-69-8	
1.1.5.3.	Три(2-хлорвинил)арсин (люизит 3)	2931 00 950 0	40334-70-1	
1.1.6.	Азотистые иприты:			
1.1.6.1.	Бис(2-хлорэтил)этиламин (HN 1);	2921 19 800 0	538-07-8	
1.1.6.2.	Бис(2-хлорэтил)метиламин (HN 2);	2921 19 800 0	51-75-2	
1.1.6.3.	Три(2-хлорэтил)амин (HN 3)	2921 19 800 0	555-77-1	
1.1.7.	Сакситоксин	3002 90 900 0	35523-89-8	
1.1.8.	Рицин	3002 90 900 0	9009-86-3	
1.2.	Прекурсоры			
1.2.1.	Алкил (метил, этил, пропил или изопропил) фосфонилдифториды, в том числе:	2931 00		
1.2.1.1.	Метилфосфонилдифторид (DF);	2931 00 200 0	676-99-3	
1.2.1.2.	Метилдифторфосфонит;	2931 00 950 0	753-59-3	
1.2.1.3.	Этилдифторфосфонит	2931 00 950 0	430-78-4	
1.2.2.	О-алкил (Н или ≤ С10, включая циклоалкил)-О-2-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил)-аминоэтилалкил (метил, этил, пропил или изопропил) фосфониты и соответствующие алкилированные или протонированные соли, в том числе:	2931 00		
1.2.2.1.	О-этил-О-(2-диизопропиламиноэтил) метилфосфонит (QL)	2931 00 950 0	57856-11-8	
1.2.3.	О-изопропилметилхлорфосфонат (хлорзарин)	2931 00 950 0	1445-76-7	
1.2.4.	О-пинаколилметилхлорфосфонат (хлорзоман)	2931 00 950 0	7040-57-5	
1.3.	Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в позициях 1.1 - 1.2.4, меченные радиоактивными или стабильными изотопами	2844 40;
2845		
1.4.	Смеси, содержащие любой токсичный химикат и/или прекурсор, указанные в позициях 1.1 - 1.3			
1.5.	Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и прекурсоров, указанных в позициях 1.1 - 1.4			

Раздел 2. Химикаты, включенные в Список 2 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
	
2.1.	Токсичные химикаты			
2.1.1.	О,О-диэтил-S-[2-(диэтиламино)этил]тиофосфат и соответствующие алкилированные или протонированные соли (амитон)	2930 90 700 0	78-53-5	
2.1.2.	1,1,3,3,3-пентафтор-2-(трифторметил) -1-пропен (PFIB)	2903 30 800 0	382-21-8	
2.1.3.	3-хинуклидинилбензилат (BZ)	2933 39 990 0	6581-06-2	
2.2.	Прекурсоры			
2.2.1.	Химикаты, кроме указанных в разделе 1 настоящего Списка, содержащие атом фосфора, с которым связана одна метильная, этильная, пропильная или изопропильная группа, но не другие атомы углерода, в том числе:	2931 00		
2.2.1.1.	Метилфосфонилдихлорид;	2931 00 300 0	676-97-1	
2.2.1.2.	Этилдихлорфосфонит;	2931 00 950 0	1498-40-4	
2.2.1.3.	Диметил(метил)фосфонат;	2931 00 100 0	756-79-6	
2.2.1.4.	Диэтил(этил)фосфонат;	2931 00 950 0	78-38-6	
2.2.1.5.	Диметил(этил)фосфонат;	2931 00 950 0	6163-75-3	
2.2.1.6.	Диэтил(метил)фосфонит;	2931 00 950 0	15715-41-0	
2.2.1.7.	Метилдихлорфосфонит;	2931 00 950 0	676-83-5	
2.2.1.8.	Этилдифторфосфонат;	2931 00 950 0	753-98-0	
2.2.1.9.	Этилдихлорфосфонат	2931 00 950 0	1066-50-8	
	Примечание.
По позиции 2.2.1 не контролируется О-этил-S- фенилэтилфосфонтиолтионат (фонофос)		944-22-9	
2.2.2.	N,N-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил) амидодигалоидфосфаты	2931 00 950 0		
2.2.3.	Диалкил (метил, этил, пропил или изопропил)-N,N-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил)-амидофосфаты, в том числе:	2929 90 000 0		
2.2.3.1.	Диэтил-N,N-диметиламидофосфат	2929 90 000 0	2404-03-7	
2.2.4.	Треххлористый мышьяк	2812 10 180 0	7784-34-1	
2.2.5.	2,2-дифенил-2-оксиуксусная кислота (бензиловая кислота)	2918 19 800 0	76-93-7	
2.2.6.	Хинуклидин-3-ол	2933 39 990 0	1619-34-7	
2.2.7.	N,N-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил) аминоэтил-2-хлориды и соответствующие протонированные соли, в том числе:	2921 19 800 0		
2.2.7.1.	N,N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид;	2921 19 800 0	96-79-7	
2.2.7.2.	N,N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид гидрохлорид	2921 19 800 0	4261-68-1	
2.2.8.	N,N-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил) аминоэтан-2-олы и соответствующие протонированные соли, в том числе:	2921 19 800 0; 
2922 19 800 0		
2.2.8.1.	N,N-диизопропиламиноэтан-2-ол	2922 19 800 0	96-80-0	
	Примечание.
По позиции 2.2.8 не контролируются:
N,N-диметиламиноэтанол и соответствующие протонированные соли;
N,N-диэтиламиноэтанол и соответствующие протонированные соли (см. позицию 4.1.18)		

108-01-0

100-37-8	
2.2.9.	N,N-диалкил (метил, этил, пропил или изопропил) аминоэтан-2-тиолы и соответствующие протонированные соли, в том числе:	2930 90 700 0		
2.2.9.1.	N,N-диизопропиламиноэтан-2-тиол	2930 90 700 0	5842-07-9	
2.2.10.	Бис(2-гидроксиэтил)сульфид (тиодигликоль)	2930 90 200 0	111-48-8	
2.2.11.	3,3-диметилбутан-2-ол (пинаколиновый спирт)	2905 19 000 0	464-07-3	
2.3.	Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в позициях 2.1 - 2.2.11, меченные радиоактивными или стабильными изотопами	2844 40;
2845		
2.4.	Смеси, содержащие 10% и более по весу или объему любого токсичного химиката и/или прекурсора, указанных в позициях  2.1 - 2.3			
2.5.	Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и прекурсоров, указанных в позициях 2.1 - 2.4			

Раздел 3. Химикаты, включенные в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
	
3.1.	Токсичные химикаты			
3.1.1.	Дихлорангидрид угольной кислоты (фосген)	2812 10 940 0	75-44-5	
3.1.2.	Хлорциан	2851 00 500 0	506-77-4	
3.1.3.	Цианистый водород	2811 19 200 0	74-90-8	
3.1.4.	Трихлорнитрометан (хлорпикрин)	2904 90 400 0	76-06-2	
3.2.	Прекурсоры			
3.2.1.	Хлорокись фосфора	2812 10 110 0	10025-87-3	
3.2.2.	Треххлористый фосфор	2812 10 150 0	7719-12-2	
3.2.3.	Пятихлористый фосфор	2812 10 160 0	10026-13-8	
3.2.4.	Триметилфосфит	2920 90 300 0	121-45-9	
3.2.5.	Триэтилфосфит	2920 90 400 0	122-52-1	
3.2.6.	Диметилфосфит	2920 90 200 0	868-85-9	
3.2.7.	Диэтилфосфит	2920 90 500 0	762-04-9	
3.2.8.	Монохлористая сера	2812 10 910 0	10025-67-9	
3.2.9.	Двухлористая сера	2812 10 930 0	10545-99-0	
3.2.10.	Хлористый тионил	2812 10 950 0	7719-09-7	
3.2.11.	Этилдиэтаноламин	2922 19 100 0	139-87-7	
3.2.12.	Метилдиэтаноламин	2922 19 200 0	105-59-9	
3.2.13.	Триэтаноламин	2922 13 100 0	102-71-6	
3.3.	Токсичные химикаты и прекурсоры, указанные в позициях 3.1 - 3.2.13, меченные радиоактивными или стабильными изотопами	2844 40;
2845		
3.4.	Смеси, содержащие 30% и более по весу или объему любого токсичного химиката и/или прекурсора, указанных в позициях 3.1 - 3.3			
3.5.	Технологии производства, переработки и потребления токсичных химикатов и прекурсоров, указанных в позициях 3.1 - 3.4			

Раздел 4. Химикаты, которые имеют мирное назначение, но могут быть использованы при создании химического оружия
	
4.1.	Прекурсоры			
4.1.1.	3-гидрокси-1-метилпиперидин	2933 39 990 0	3554-74-3	
4.1.2.	Фторид калия	2826 19 000 0	7789-23-3	
4.1.3.	2-хлорэтанол	2905 59 100 0	107-07-3	
4.1.4.	Диметиламин	2921 11 100 0	124-40-3	
4.1.5.	Фтористый водород	2811 11 000 0	7664-39-3	
4.1.6.	Метилбензилат	2918 19 800 0	76-89-1	
4.1.7.	3-хинуклидон	2933 39 990 0	3731-38-2	
4.1.8.	Пинаколин	2914 19 900 0	75-97-8	
4.1.9.	Цианистый калий	2837 19 000 0	151-50-8	
4.1.10.	Бифторид калия	2826 19 000 0	7789-29-9	
4.1.11.	Бифторид аммония	2826 11 000 0	1341-49-7	
4.1.12.	Бифторид натрия	2826 11 000 0	1333-83-1	
4.1.13.	Фторид натрия	2826 11 000 0	7681-49-4	
4.1.14.	Диметиламиногидрохлорид	2921 11 900 0	506-59-2	
4.1.15.	Цианистый натрий	2837 11 000 0	143-33-9	
4.1.16.	Пентасульфид фосфора	2813 90 100 0	1314-80-3	
4.1.17.	Диизопропиламин	2921 19 800 0	108-18-9	
4.1.18.	Диэтиламиноэтанол	2922 19 800 0	100-37-8	
4.1.19.	Сульфид натрия	2830 10 000 0	1313-82-2	
4.1.20.	Триэтаноламиногидрохлорид	2922 13 900 0	637-39-8	
4.2.	Прекурсоры, указанные в позициях 4.1.1 - 4.1.20, меченные радиоактивными или стабильными изотопами	2844 40;
2845		
4.3.	Технологии производства, переработки и потребления прекурсоров, указанных в позициях 4.1 - 4.2			

Раздел 5. Оборудование
	
5.1.	Установки для производства химикатов, указанных в разделах 1 - 4 настоящего Списка			
5.2.	Реакционные сосуды, реакторы и смесители			
5.2.1.	Реакционные сосуды или реакторы со смесителями либо без них, которые имеют общий внутренний объем свыше 0,1 куб. м (100 л) и менее 20 куб. м (20 000 л) и у которых все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно-стойких материалов:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
тантала или танталовых сплавов;
титана или титановых сплавов;
циркония или циркониевых сплавов;
фторполимеров; 
стекла или стеклянной облицовки (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия);
серебра или материалов, плакированных серебром	3926 90 990 9;
7020 00;
7115 90;
7309 00 300 0;
7309 00 590 0;
7310 10 000 0;
7508 90 000 0;
8103 90 900 0;
8108 90 900 0;
8109 90 000 0;
8419 89 989 0;
8479 82 000 0		
5.2.2.	Смесители, специально спроектированные (предназначенные) для использования в реакционных сосудах или реакторах, которые указаны в позиции 5.2.1 и у которых все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно - стойких материалов:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
тантала или танталовых сплавов;
титана или титановых сплавов;
циркония или циркониевых сплавов;
фторполимеров;
стекла или стеклянной облицовки (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия);
серебра или материалов, плакированных серебром	7020 00; 
8479 82 000 0		
5.3.	Емкости для хранения, контейнеры или накопители, которые имеют общий внутренний объем свыше 0,1 куб. м (100 л) и у которых все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно-стойких материалов:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
тантала или танталовых сплавов;
титана или титановых сплавов;
циркония или циркониевых сплавов; фторполимеров;
стекла или стеклянной облицовки (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия);
серебра или материалов, плакированных серебром	3923 10 000 0;
3923 29 900 0;
3923 30 909 0;
7010 90 910 0;
7010 90 990 0;
7020 00;
7115 90;
7309 00 300 0;
7309 00 590 0;
7310 10 000 0;
7311 00;
7508 90 000 0;
8103 90 900 0;
8108 90 900 0;
8109 90 000 0;
8609 00 900 9		
5.4.	Теплообменники или конденсаторы, которые имеют площадь поверхности теплообмена менее 20 кв. м и у которых все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно-стойких материалов:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
тантала или танталовых сплавов;
титана или титановых сплавов;
циркония или циркониевых сплавов;
фторполимеров; 
стекла или стеклянной облицовки (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия);
графита;
серебра или материалов, плакированных серебром	7020 00;
8419 50 900 0		
5.5.	Дистилляционные или абсорбционные колонны, которые имеют внутренний диаметр более 0,1 м и у которых все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно-стойких материалов: 
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
тантала или танталовых сплавов;
титана или титановых сплавов;
циркония или циркониевых сплавов;
фторполимеров;
стекла или стеклянной облицовки (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия); 
графита;
серебра или материалов, плакированных серебром	7020 00;
8419 40 000 9		
5.6.	Снаряжательное (наливное) оборудование, которое имеет дистанционное управление и у которого все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно-стойких материалов:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу; 
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу	8422 30 000 0		
5.7.	Вентили многократного уплотнения с отверстием для обнаружения течи, вентили с уплотнением сильфонного типа, обратные (стопорные) вентили или мембранные вентили, у которых все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно - стойких материалов:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
тантала или танталовых сплавов;
титана или титановых сплавов;
циркония или циркониевых сплавов;
фторполимеров;
стекла или стеклянной облицовки (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия)	7020 00;
8481		
5.8.	Многоцелевые коммуникации (двойные и многостенные трубы) типа "труба в трубе", которые имеют отверстие для обнаружения течи и у которых все поверхности внутреннего трубопровода, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно-стойких материалов:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
тантала или танталовых сплавов;
титана или титановых сплавов;
циркония или циркониевых сплавов;
фторполимеров;
стекла или стеклянной облицовки (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия);
графита;
серебра или материалов, плакированных серебром	3917;
6815 10 900 9;
7020 00;
7115 90;
7303 00;
7304;
7305;
7306;
7508 90 000 0;
8103 90 900 0;
8108 90 900 0;
8109 90 000 0;
8419 90 800		
5.9.	Сильфонные или диафрагменные герметичные насосы с многократным уплотнением, магнитным приводом и максимальной производительностью более 0,6 куб. м/ч или вакуумные насосы с максимальной производительностью более 5 куб. м/ч (при температуре 0 С и давлении 101,30 кПа), у которых все поверхности, находящиеся в контакте с химикатами, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно-стойких материалов:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
тантала или танталовых сплавов;
титана или титановых сплавов;
циркония или циркониевых сплавов;
фторполимеров;
стекла или стеклянной облицовки (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия);
графита;
керамики;
ферросиликона	7020 00;
8413 81 900 0;
8414 10 300 0;
8414 10 500 0;
8414 10 800 0		
5.10.	Печи для сжигания, предназначенные для уничтожения боевых отравляющих веществ, контролируемых химикатов или химического снаряжения, оборудованные специально сконструированными системами подачи отходов и специальными погрузочно-разгрузочными механизмами, со средней температурой в камере сгорания более 1000 ºС, у которых все поверхности в системе подачи отходов, вступающие в контакт с продуктами отходов, изготовлены из одного или нескольких нижеуказанных коррозионно-cтойких материалов или облицованы ими:
никеля или сплавов с более чем 40-процентным содержанием никеля по весу;
сплавов с более чем 25-процентным содержанием никеля и 20-процентным содержанием хрома по весу;
керамики	8417 80 100 0;
8417 80 800 0;
8514 20 800 0;
8514 30 990 0		
5.11.	Системы и датчики контроля токсичных газов			
5.11.1.	Системы контроля токсичных газов, включая датчики, спроектированные для непрерывного функционирования и пригодные для обнаружения агентов химического оружия, химикатов, указанных в разделах 1 - 4 настоящего Списка, или органических соединений, содержащих фосфор, серу, фтор или хлор при концентрациях 0,3 мг/куб. м или менее	9027 10 100 0;
9027 10 900 0;
9027 20 000 0;
9027 30 000 0;
9027 50 000 0;
9027 80 170 0;
9027 80 970 0;
9027 90 500 0;
9027 90 800 0		
5.11.2.	Системы контроля токсичных газов, включая датчики, спроектированные для обнаружения фосфорорганических соединений при помощи препаратов группы холинестераз	9027 10 100 0;
9027 10 900 0;
9027 80 970 0;
9027 90 500 0;
9027 90 800 0		
5.12.	Любое оборудование, содержащее в качестве составных частей одну или несколько единиц оборудования, указанных в позициях 5.2 - 5.11, которые могут быть отделены в состоянии, пригодном для дальнейшего использования			
5.13.	Технологии разработки, производства или использования оборудования, указанного в позициях 5.1 - 5.11.2			

Общие примечания

1. Принадлежность конкретного химиката или оборудования к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием описания химиката или технических характеристик оборудования описанию или техническим характеристикам, приведенным в графе "Наименование", и коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (далее именуется - код ТН ВЭД).
Принадлежность конкретной технологии к товарам, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием технических характеристик этой технологии техническим характеристикам, приведенным в графе "Наименование".
При оформлении документов, необходимых для контроля за вывозом из Российской Федерации и ввозом в Российскую Федерацию химикатов и оборудования, включенных в настоящий Список, не допускается использование иных, чем указаны в соответствующей позиции настоящего Списка, кодов ТН ВЭД.
2. Регистрационный номер по КАС - номер по Кемикл абстрактс сервис реджистри (Chemical Abstracts Service Registry Number).

Основные термины

Для целей настоящего Списка применяемые термины означают:
1) "токсичный химикат" - любой химикат, который за счет своего химического воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, временный инкапаситирующий эффект или причинить постоянный вред человеку или животным независимо от происхождения такого химиката или способа его производства;
2) "прекурсор" - любой химический реагент, участвующий в любой стадии производства токсичного химиката каким бы то ни было способом, играющий весьма важную роль в определении токсичных свойств конечного продукта и быстро реагирующий с другими химикатами в бинарной или многокомпонентной системе;
3) "установка" - комбинация предметов оборудования, необходимых для производства, переработки или потребления химиката, включая реакционные сосуды и их системы;
4) "технология" - специальная информация, необходимая для производства, переработки или потребления химиката либо для разработки, производства или использования оборудования. Передача этой информации может иметь форму передачи технических данных или оказания технической помощи. Настоящее определение не распространяется на общедоступную технологию и на фундаментальные научные исследования;
5) "технические данные" - проекты, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, технические проекты (расчеты) и спецификации, пособия, инструкции и другие формы представления информации, выполненные на различных носителях информации;
6) "техническая помощь" - инструктаж, повышение квалификации, подготовка кадров, передача опыта и консультационные услуги;
7) "производство химиката" - образование химиката посредством химической реакции;
8) "переработка химиката" - физический процесс, в ходе которого химикат не превращается в другой химикат (составление, экстракция, очистка и другие процессы);
9) "потребление химиката" - превращение химиката в другой химикат посредством химической реакции;
10) "разработка оборудования" - проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, выработка концепций проектирования, сборка и испытание прототипов (моделирование), схемы опытного производства, техническая документация, процесс передачи технической документации в производство и иные стадии работ, предшествующие производству;
11) "производство оборудования" - отработка производственного процесса, изготовление, компоновка, сборка (монтаж), контроль и проверка производства, испытания, мероприятия по обеспечению качества и иные стадии производства;
12) "использование оборудования" - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования;
13) "общедоступная технология" - информация, на дальнейшее распространение которой не накладывается никаких ограничений;
14) "фундаментальные научные исследования" - экспериментальные или теоретические работы, которые ведутся главным образом в целях получения новых знаний об основополагающих принципах или наблюдаемых фактах и не направлены на достижение конкретной практической цели или на решение конкретной задачи.