КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения плана научно-исследовательской работы на 2015 г.
Совершенствование средств и методов аварийной радиационной защиты для обеспечения пожарной безопасности радиационно-опасных объектов и экологической чистоты ядерной энергетики. Поиски способов повышения радиационной безопасности при пожарах и авариях на радиационно-опасных объектах.

Номер государственной регистрации	

Анализ возможностей «инструментального» и «корреляционного» методов оценки вкладов различных компонентов аварийного сочетанного облучения. 
Разработка способа оценки тяжести аварийного сочетанного радиационного поражения на основе корреляционных связей показателей воздействия его компонентов с использованием формализма нормальной регрессии.
Разработка предложений по совершенствованию дозиметрической аппаратуры, предназначенной для оснащения пожарных и спасателей, работающих в условиях аварийного облучения. 	2015
1 кв.	Научн. руководитель: Б.А.Бенецкий
Отв. исполнители
М.Н. Лифанов,
М.В.Плотникова		
Разработка способа прогнозировании тяжести индивидуальных поражений  в результате сочетанного радиационного поражения при ядерных и радиационных поражениях. 
Разработка схемного решения дозиметрической аппаратуры, предназначенной для оснащения пожарных и спасателей, работающих в условиях аварийного облучения.	2015
2 кв.			

Разработка  возможного метода оценки эффективной эквивалентной дозы при индивидуально-групповой  инструментальной дозиметрии. 
Разработка методических материалов по применению дозиметрической аппаратуры, предназначенной для оснащения пожарных и спасателей, работающих в условиях аварийного облучения.	2015
3 кв.			
Подведение итогов и выводы. Формулировка рекомендаций, в том числе – по  оперативным  способам  оценки  индивидуальных и коллективных эффективных доз для обеспечения радиационной безопасности при авариях на радиационно-опасных объектах.	2015
4 кв.			

Предложения по совершенствованию радиационной безопасности путем применения средства индивидуальной и коллективной дозиметрии	
 Публикация

Пояснительная Записка 

Обоснование необходимости работы

Проблематика радиационной безопасности и дозиметрии при авариях стала актуальной в наших исследованиях при внедрении в практику специальной  радиационно-защитной одежды для пожарных на АЭС. Разработка такой одежды проводилась в ИЯИ РАН (вместе с соисполнителями) в порядке конверсии после 1990 года.  В 1991 были начаты работы  по созданию средств индивидуальной защиты (СИЗ) для пожарных. Основные этапы этих работ были следующие. 1992 - межведомственные испытания не имевшей мирового аналога  специальной  защитной одежды пожарных типа СЗО-1. Организация нового в отрасли малосерийного производства СЗО-1 и создание системы входного, промежуточногои выходного контроля радиационно-защитных свойств материалов и изделий в условиях швейного производства. 1994 - постановка в боевой расчет подразделений  по охране АЭС  специальной защитной одежды типа СЗО-1..2000–2004 г.г. -   Разработка второго поколения аварийных радиационно-защитных средств.2005–2009.  Завершение работ по созданию и внедрению в производство (совместно с соисполнителями) изделия второго поколения аварийных радиационно-защитных средств – комплекта индивидуальной защиты РЗК. 25 декабря  2006 года - издание в соответствии с Решением Правительства РФ № 789 от 22 декабря  приказа №779 министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о  внедрении в эксплуатацию  комплекта одежды для пожарных типа «РЗК» (ТУ 8570-047-38996367-2004). Согласно этому приказу «…комплект РЗК  используется при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в зоне  совместного бета-гамма облучения на радиационноопасных  объектах, атомных электростанциях, объектах атомной энергетики и  промышленности».Реально, кроме того, РЗК обладает защитными свойствами от  инкорпорации радиоактивности в организме, воздействия ОВ, агрессивных сред, повышенных потоков тепловых излучений,  повышенной температуры внешней среды и кратковременного контакта с открытым пламенем. Эти работы были отмечены Премией МЧС России за научные и технические разработки 2006 года «За разработку и освоение производства аварийных изолирующих костюмов для тушения пожаров и ликвидации аварий при воздействии ионизирующих излучений и агрессивных сред». Роль ИЯИ РАН охарактеризована  словами  «за разработку физических и медицинских основ создания средств индивидуальной защиты от ионизирующих излучений». C 2012 г. выпускается конструктивно-унифицированный ряд специальной защитной одежды пожарных и работников аварийно-спасательных служб: Радиационно-защитный комплект РЗК, Радиационно-защитный теплоотражательный  комплект РЗК-Т, Мобильный радиационно-защитный комплект РЗК-М, Мобильный радиационно-защитный теплоотражательный комплект РЗК-МТ. В настоящее время подразделения ГПС МЧС РФ, охраняющие радиационно-опасные объекты. оснащены средствами индивидуальной радиационной защиты, обеспечивающими при ситуации, близкой к чернобыльской, понижение степени острого радиационного поражения на единицу. Что при поражении 4 степени может означать сохранение жизни. Однако, наличие средств защиты не заменяет и не исключает необходимость повышения уровня радиационной защиты и, в частности, контроля доз. 
В результате проведения работ по созданию, испытаниям и внедрению в практику средств индивидуальной радиационной защиты был накоплен определенный опыт, диктующий критический подход к состоянию контроля за радиационной безопасностью пожарных в целом. На основе этого опыта возникли представления о наличии разрыва  между формальными определениями дозовых характеристик и норм радиационной безопасности с одной стороны и реальными возможностями инструментальных средств дозиметрического контроля и сочетаниями аварийных радиационных поражающих факторов с другой. Нормы радиационной безопасности НРБ-99-2009 устанавливают основные пределы доз, раскрывают и детализируют требования Федерального закона «О радиационной безопасности населения». Они обязательны для  всех юридических лиц, независимо  от подчиненности и формы собственности, а также администраций  субъектов РФ, местных органов власти и граждан (в т.ч. – иностранных) и лиц без гражданства. Они распространяются на все виды воздействия ионизирующего излучения на человека: (1) в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения; (2) в результате радиационной аварии; (3) от природных источников излучения; (4) при медицинском облучении. Для нашего направления  наиболее существенным является второй пункт (в результате радиационной аварии), в отношении которого особенно осложнено выполнение требований НРБ, поскольку далее в этом же  п. 1.3. НРБ сказано: «Требования по обеспечению радиационной безопасности сформулированы для каждого вида облучения. Суммарная доза от всех видов облучения используется для оценки радиационной обстановки и ожидаемых медицинских последствий, а также для обоснования защитных мероприятий и оценки их эффективности».  Работа же ликвидатора, в отличие от работы эксплуатационного или ремонтного персонала, не всегда может быть регламентирована в системе понятий: «рабочее место в условиях воздействия ионизирующих излучений  в течение более половины рабочего времени или двух часов непрерывно», «класс работ с открытыми источниками ИИ», «облучение планируемое повышенное», «допустимые уровни воздействия» ионизирующего излучения и т.п.. В то же время именно  на таких понятиях основаны Нормы радиационной безопасности (НРБ–99-2009), являются документом, раскрывающим и детализирующим требования Федеральных законов. Особенностью аварийного облучения является сочетание поражающих факторов как радиационной, так и не радиационной природы, ряд из которых характеризуется  взаимоотягощающим воздействием. Например, поражение гамма излучением кроветворных органов и ожоги кожи от бета излучения. Или – комбинированное терморадиационное поражение (т.е.термический ожог и воздействие ионизирующей радиации). Сложность решения этой проблемы определяется тремя основными причинами: особенностями аварийного облучения, разнообразием видов и задач противопожарных и иных формирований МЧС и несоответствием между требованиями Норм радиационной безопасности по ограничению техногенного облучения (основными пределами доз) и реальными возможностями дозиметрического контроля при аварийном повышенном облучении. Поэтому для решения проблемы радиационной безопасности и дозиметрии при авариях необходимо не только обеспечение соответствующих частей и подразделений МЧС дозиметрической аппаратурой профессионального назначения, но также и разработка способов определения дозовых характеристик и методов оперативного контроля.