№
п/п
	Индекс научного направления.
Наименование новых и переходящих тем
Номер государственной регистрации переходящих тем	Источники финансирования	Краткое содержание этапов исследований в 2007 году	Сроки начала и оконча-ния темы	Подразделение научного учреждения.
Научный руководитель темы	Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
45	1.7.4
Линейный ускоритель Московской мезонной фабрики
Завершение сооружения, пуск, научная эксплуатация и усовершенствование сильноточного линейного ускорителя ионов водорода на энергию 600 МэВ Московской мезонной фабрики
01.2.00 305476	Базовое, ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”		2006-  2008	Отдел ускорительного комплекса
Научн.консультант Л.В.Кравчук
Научн.руководитель А.В.Фещенко
Отв.исполнители С.К.Есин
В.Л.Серов
А.А.Степанов
Ю.В.Киселев
А.Н.Другаков
А.Н.Мирзоян
В.Н.Леонтьев
А.И.Кваша
В.П.Якушев
О.Д.Пронин
В.В.Гречко
О.В.Грехов
А.Я.Мичков
Г.А.Филимонов
Соисполнители:	25000	
	Проведение четырёх пучковых сеансов направленных на разработку технологии получения и на получение радиоизотопов.		Проведение четырёх пучковых сеансов направленных на разработку технологии получения и на получение радиоизотопов. Общая продолжительность сеансов примерно 1000 часов. Интегральная наработка около 60000 мкА·часов. Интенсивность пучка до 1÷120 мкА. Энергия пучка 94÷160 МэВ		Лаборатория радиоизотопного комплекса, службы главного инженера		
	Проведение двух пучковых сеансов на установки СВЗ, РАДЭКС, ИН-06, комплекс протонной терапии		Проведение двух пучковых сеансов на установки СВЗ, РАДЭКС, ИН-06, комплекс протонной терапии. Энергия пучка – в зависимости от наличия клистронов.  Интенсивность пучка от 100 нА до 50 мкА. Формирование коротких импульсов пучка (до 0,3 мкс) для времяпролетных исследований на нейтронном комплексе		Отдел экспериментального комплекса, Отдел экспериментальной физики, Лаборатория атомного ядра, Лаборатория медицинской физики, службы главного инженера		
	Завершение сооружения и пуск инжектора и канала транспортировки отрицательных ионов водорода, ускорение пучка отрицательных ионов водорода в ускорителе.		Завершение сооружения и пуск инжектора и канала транспортировки отрицательных ионов водорода. Получение проектных параметров на выходе инжектора. Транспортировка пучка на вход ускорителя. Формирование временной структуры пучка на канале инжекции. Ускорение пучка отрицательных ионов водорода в ускорителе.				
	Завершение изготовления импульсного магнита с системой питания для распределения пучков, в том числе и разных знаков, между экспериментальным и изотопным комплексами. 		Завершение изготовления импульсного магнита с системой питания для распределения пучков, в том числе и разных знаков, между экспериментальным и изотопным комплексами в НИИЭФА. Разработка и изготовление вакуумных камер для поворотных магнитов, в том числе диэлектрической камеры для импульсного магнита. Разработка проекта на систему. Монтаж оборудования системы питания на ускорителе. Запуск и наладка системы питания.		НИИЭФА		
	Завершение изготовления и установка на ускорителе десяти трубок дрейфа взамен вышедших из строя.		Завершение изготовление в НИИЭФА десяти трубок дрейфа для замены вышедших из строя трубок дрейфа в  резонаторах №2 и №3 начальной части ускорителя. Установка, и наладка трубок на резонаторах.		НИИЭФА		
	Модернизация систем ВЧ питания и авторегулирования ускорителя.		Разработка и создание системы стабилизации радиотехническими методами опорных ВЧ сигналов для систем ВЧ питания начальной и основной частей ускорителя с целью повышения стабильности работы с короткими импульсами тока пучка и малыми импульсными токами.
Продолжение работ по разработке каскада усиления на лампе ГИ-57А для системы питания начальной части ускорителя.
Разработка и создание стенда для регистрации быстрых внутриимпульсных процессов в ВЧ системе начальной части ускорителя. 
Модернизация  системы АРЧТ ускорителя с целью перехода на микропроцессорное управление и обеспечение связи с АСУ ускорителя.				
	Разработка и изготовление новой полутрубки дрейфа и межрезонаторного промежутка.		Разработка и изготовление входной полутрубки дрейфа второго резонатора.
Разработка и изготовление межрезонатороного промежутка между первым и вторым резонатором, включающего ручной вакуумный затвор и индукционный датчик тока пучка.				
	Ионизационный монитор поперечного сечения пучка.		Введение в состав системы диагностики ускорителя ионизационного монитора поперечного сечения пучка. Автоматизация измерений и представления информации. Исследование параметров и предельных возможностей монитора.				
	Модернизация и внедрение программных и аппаратных средств поперечного согласования и коррекции пучка.		Модернизация процедуры поперечного согласования и коррекции пучка с целью обеспечения ускорения пучков протонов и отрицательных ионов водорода.
Модернизация системы диагностики пучка с целью обеспечения одновременного измерения от трех до пяти профилей пучка. 				
	Модернизация системы измерения потерь ионов в ускорителе		Модернизация системы измерения потерь ионов с целью обеспечения измерений и представления через АСУ ускорителя информации об интегральных потерях пучка по всему ускорителю, в том числе и при работе с короткими импульсами.				
	Модернизация системы измерения тока пучка.		Разработка индукционного датчика тока ускоренного пучка для измерения коротких, до 0,3 мкс, импульсов. Изготовление и испытание опытного образца.
Разработка и изготовление устройств усилительного тракта и тракта калибровки для индукционных датчиков тока пучка.				
46	1.7.4
Исследование методики CVD-синтеза в сильноточном тлеющем разряде
01.2.00 409955	Базовое	Изучение возможности использования синтезируемых материалов в качестве конверторов нейтральных атомов водорода в отрицательные ионы в поверхностно-плазменном источнике отрицательных ионов водорода.	2006-2008	Отдел ускорительного комплекса
Научн.руководитель Л.В.Кравчук
Отв.исполнитель:
В.С.Клёнов	500