1	2	3	4	5	6	7	
4	1.7.4
Линейный ускоритель Московской мезонной фабрики
Завершение сооружения, пуск, научная эксплуатация и усовершенствование сильноточного линейного ускорителя ионов водорода на энергию 600 МэВ Московской мезонной фабрики
01.2.00 305476	Базовое, ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”		2006-  2008	Отдел ускорительного комплекса
Научн.руководитель А.В.Фещенко
Отв.исполнители С.К.Есин
В.Л.Серов
А.А.Степанов
А.Н.Другаков
А.Н.Мирзоян
В.Н.Леонтьев
А.И.Кваша
В.П.Якушев
О.Д.Пронин
В.В.Гречко
О.В.Грехов
А.Я.Мичков
Г.А.Филимонов
Соисполнители:	17000	
	Проведение четырёх пучковых сеансов направленных на разработку технологии получения и на получение радиоизотопов.		Проведение четырёх пучковых сеансов направленных на разработку технологии получения и на получение радиоизотопов. Общая продолжительность сеансов примерно 1000 часов. Интегральная наработка около 60000 мкА·часов. Интенсивность пучка до 1÷120 мкА. Энергия пучка 94÷143 МэВ		Лаборатория радиоизотопного комплекса, службы главного инженера		
	Проведение двух пучковых сеансов на установки СВЗ, РАДЭКС, ИН-06, комплекс протонной терапии		Проведение двух пучковых сеансов на установки СВЗ, РАДЭКС, ИН-06, комплекс протонной терапии. Энергия пучка – в зависимости от наличия клистронов.  Интенсивность пучка от 100 нА до 50 мкА. Формирование коротких импульсов пучка (примерно 1 мкс) для времяпролетных исследований на нейтронном комплексе		Отдел экспериментального комплекса, Отдел экспериментальной физики, Лаборатория атомного ядра, службы главного инженера		
	Завершение сооружения и физический пуск инжектора и канала транспортировки отрицательных ионов водорода, включая систему формирования коротких импульсов		Создание вакуумной системы инжектора, запуск источника отрицательных ионов водорода, исследование режимов работы и оптимизация параметров источника. Завершение разработки АСУ инжектора. Комплексный запуск аппаратуры инжектора. Физический пуск инжектора, получение пучка с энергией 400 кэВ. Завершение сборки канала транспортировки, включая устройства диагностики пучка. Завершение изготовления электроники диагностики. Разработка ПО для диагностики пучка на канале транспортировки. Физический пуск канала. Проведение пучка до входа в ускоритель		ИЦНТ, опытное производство		
	Изготовление импульсного магнита с системой питания для распределения пучков, в том числе и разных знаков, между экспериментальным и изотопным комплексами		Изготовление импульсного магнита с системой питания для распределения пучков, в том числе и разных знаков, между экспериментальным и изотопным комплексами в НИИЭФА.  Разработка и изготовление диэлектрической вакуумной камеры для импульсного поворотного магнита. Разработка проекта на систему		НИИЭФА		
	Завершение изготовления десяти трубок дрейфа взамен вышедших из строя		Завершение изготовление в НИИЭФА 10ти трубок дрейфа для замены вышедших из строя трубок дрейфа в  резонаторах №2 и №3 начальной части ускорителя		НИИЭФА		
	Модернизация системы измерения потерь ионов в ускорителе		Обеспечить измерение и представление через АСУ ускорителя информации о потерях пучка по всему ускорителю				
	Решение проблемы согласования и коррекции пучка на всей протяженности ускорителя		Обеспечить последовательное согласование и коррекцию пучка на участках 100 МэВ, 160 МэВ, 266 МэВ, 433 МэВ и 602 МэВ с целью уменьшения потерь при ускорении и транспортировке пучка				
	Продолжение исследований, направленных на увеличение частоты следования импульсов тока пучка до 100 Гц		Исследование причин и изучение способов устранения бипериодичности параметров систем ускорителя при переходе на частоту повторения 100 Гц				
	Продолжить исследования с целью перевода всех оконечных усилителей системы ВЧ питания начальной части ускорителя на новую лампу ГИ-71А		Провести исследования с целью выяснения возможностей использования ламп ГИ-71А в каналах с наибольшей импульсной мощностью (канал 2 и канал 3). Выработать рекомендации по модернизации системы ВЧ питания с целью обеспечения возможности использования ламп ГИ-71А в каналах с наибольшей мощностью				
5	1.7.4
Исследование методики CVD-синтеза в сильноточном тлеющем разряде
01.2.00 409955	Базовое	Проведение дальнейшего исследования режимов синтеза в параллельно работающих ячейках синтеза и разработка  системы автоматизации контроля параметров и системы стабилизации давления газовой смеси с целью увеличения длительности непрерывных сеансов синтеза для достижения толщины синтезируемого материала более 1000 мкм	2006-2008	Отдел ускорительного комплекса
Научн.руководитель А.В.Фещенко
Отв.исполнитель:
В.С.Клёнов	44