№
п/п
	Индекс научного направления.
Наименование новых и переходящих тем
Номер государственной регистрации переходящих тем	Источники финансирования	Краткое содержание этапов исследований в 2008 году	Сроки начала и оконча-ния темы	Подразделение научного учреждения.
Научный руководитель темы	Планиру-емое базовое бюджетн. финансир., тыс.руб.	
42	1.7.4
Линейный ускоритель Московской мезонной фабрики
Завершение сооружения, пуск, научная эксплуатация и усовершенствование сильноточного линейного ускорителя ионов водорода на энергию 600 МэВ Московской мезонной фабрики
01.2.00 305476	Базовое, ФЦНТП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники”		2006-  2008	Отдел ускорительного комплекса
Научн.руководитель А.В.Фещенко
Отв.исполнители С.К.Есин
В.Л.Серов
А.А.Степанов
Ю.В.Киселев
А.Н.Другаков
А.Н.Мирзоян
В.Н.Леонтьев
А.И.Кваша
В.П.Якушев
О.Д.Пронин
В.В.Гречко
О.В.Грехов
А.Я.Мичков
Г.А.Филимонов
Соисполнители:	50000	
	Проведение четырёх пучковых сеансов направленных на разработку технологии получения и на получение радиоизотопов.		Проведение четырёх пучковых сеансов направленных на разработку технологии получения и на получение радиоизотопов. Общая продолжительность сеансов примерно 1000 часов. Интегральная наработка около 60000 мкА·часов. Интенсивность пучка до 1÷120 мкА. Энергия пучка 94÷160 МэВ		Лаборатория радиоизотопного комплекса, службы главного инженера		
	Проведение двух пучковых сеансов на установки СВЗ, РАДЭКС, ИН-06, комплекс протонной терапии		Проведение двух пучковых сеансов на установки СВЗ, РАДЭКС, ИН-06, комплекс протонной терапии. Энергия пучка – в зависимости от наличия клистронов.  Интенсивность пучка от 100 нА до 50 мкА. Формирование коротких импульсов пучка (до 0,3 мкс) для времяпролетных исследований на нейтронном комплексе		Отдел экспериментального комплекса, Отдел экспериментальной физики, Лаборатория атомного ядра, Лаборатория медицинской физики, службы главного инженера		
	Завершение сооружения и пуск инжектора и канала транспортировки отрицательных ионов водорода, ускорение пучка отрицательных ионов водорода в ускорителе.		Завершение сооружения и пуск инжектора и канала транспортировки отрицательных ионов водорода. Получение проектных параметров на выходе инжектора. Транспортировка пучка на вход ускорителя. Формирование временной структуры пучка на канале инжекции. Ускорение пучка отрицательных ионов водорода в ускорителе.				
	Монтаж и наладка системы питания импульсного магнита для распределения пучков, в том числе и разных знаков, между экспериментальным и изотопным комплексами.		Завершение изготовления импульсного магнита с системой питания для распределения пучков, в том числе и разных знаков, между экспериментальным и изотопным комплексами в НИИЭФА. Разработка и изготовление вакуумных камер для поворотных магнитов, в том числе диэлектрической камеры для импульсного магнита. Монтаж оборудования системы питания на ускорителе. Запуск и наладка системы питания.		НИИЭФА		
	Разработка спектрометра на выходе ускорителя для контроля качества пучка		Разработка спектрометра на базе поворотного магнита установленного на выходе ускорителя и с использованием устройств коллимирования и устройств диагностики пучка, высвобождаемых при установке импульсного магнита.				
	Разработка предложения по модернизации ускорителя с целью повышения мощности в пучки		Анализ возможностей ускорителя. Разработка предложения по модернизации с целью обеспечения средней мощности в пучка 100 кВт, 300 кВт и 1 МВт.				
	Завершение изготовления и установка на ускорителе пяти трубок дрейфа взамен вышедших из строя.		Завершение изготовление в НИИЭФА двух трубок дрейфа для замены вышедших из строя. Установка, и наладка пяти трубок на резонаторах. резонаторах №1 и №3		НИИЭФА		
	Модернизация систем ВЧ питания и авторегулирования ускорителя.		Завершение создания и внедрение системы стабилизации радиотехническими методами опорных ВЧ сигналов для систем ВЧ питания начальной и основной частей ускорителя с целью повышения стабильности работы с короткими импульсами тока пучка и малыми импульсными токами.
Продолжение работ по разработке каскада усиления на лампе ГИ-57А для системы питания начальной части ускорителя. Полномасштабные испытания каскада.
Продолжение работ по модернизации  системы АРЧТ ускорителя с целью перехода на микропроцессорное управление и обеспечение связи с АСУ ускорителя.				
	Разработка опытного образца трубки дрейфа с квадрупольной линзой на постоянных магнитах. Разработка межрезонаторного промежутка с устройством для облучения мишеней.		Изготовление квадрупольной линзы на постоянных магнитах. Разработка опытного образца трубки дрейфа с квадрупольной линзой на постоянных магнитах.
Разработка межрезонатороного промежутка между первым и вторым резонатором, включающего ручной вакуумный затвор и индукционный датчик тока пучка, профилометр и устройство для облучения мишеней с целью наработки радиоизотопов.				
	Продолжение работ по ионизационному монитору поперечного сечения пучка.		Создание оптического тракта для передачи изображения. Введение ионизационного монитора поперечного сечения пучка в состав системы диагностики ускорителя. Автоматизация измерений и представления информации. Исследование параметров и предельных возможностей монитора.				
	Продолжение работ по модернизация и внедрение программных и аппаратных средств поперечного согласования и коррекции пучка.		Модернизация системы диагностики пучка с целью обеспечения одновременного измерения от трех до пяти профилей пучка на 4 и 5 секторах ускорителя.
Внедрение процедуры поперечного согласования и коррекции пучка на всех секторах ускорителя.
				
	Модернизация системы измерения тока и профилей пучка 		Продолжение работ по разработке индукционного датчика тока ускоренного пучка для измерения коротких, до 0,3 мкс, импульсов. Разработка индукционного датчика для измерения малых токов.
Разработка и изготовление устройств усилительного тракта для измерителей профиля пучка.				
43	1.7.4
Исследование методики CVD-синтеза в сильноточном тлеющем разряде
01.2.00 409955	Базовое	Продолжение работ по изучению газофазного синтеза алмазных материалов и  возможности использования синтезируемых материалов в качестве конверторов нейтральных атомов водорода в отрицательные ионы в поверхностно-плазменном источнике отрицательных ионов водорода.	2006-2008	Отдел ускорительного комплекса
Научн.руководитель А.В.Фещенко
Отв.исполнитель:
В.С.Клёнов	1000