КАТЕГОРИЯ 16. МОРСКОЕ ДЕЛО		
16.1.	Системы, оборудование и компоненты - нет		
16.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование		
16.2.1.	Оборудование, разработанное для испытаний подводных систем, такое, как:		
16.2.1.1.	Безэховые камеры с уровнем безэховости 70 дБ или менее и специально разработанные для них компоненты;	9031 20 000 0; 9031 90 800 0	
16.2.1.2.	Гипербарические установки и сосуды давления для них, имеющие внутренний диаметр 5 м или более и работающие под давлением 10,1 МПа/кв.м или выше;	9031 20 000 0; 9031 90 800 0	
16.2.1.3.	Компоненты, специально разработанные для гидроканалов (гидродинамических труб), контролируемых по пункту 8.2.1 раздела 1	9031 90 800 0	
16.2.2.	Вулканизирующие аппараты для изготовления обтекателей очень больших размеров (более 9 м длиной и более 4,5 м диаметром)	8419 89 989 0;
8477 80 990 0	
16.3.	Материалы - нет		
16.4.	Программное обеспечение		
16.4.1.	Программное обеспечение для разработки, производства или применения морских транспортных средств, такое, как:		
16.4.1.1.	Программное обеспечение для разработки или производства больших легких корпусов морских платформ, изготовленных из таких материалов, как алюминий и стекловолокно, включая выбор критериев анализа материала и средств противокоррозионной защиты;		
16.4.1.2.	Программное обеспечение для разработки, производства или применения средств автоматизированного управления для судов на подводных крыльях и других высокоскоростных морских транспортных средств, таких, как: 		
16.4.1.2.1.	Автоматизированных систем управления для судов на подводных крыльях с использованием гидродинамических характеристик судна, методов моделирования условий моря и снижения нагрузок на подводное крыло;		
16.4.1.2.2.	Автоматизированных систем управления движением судов на воздушной подушке, объединенных с датчиками динамических характеристик подушки и гидродинамических характеристик судна, с использованием методов моделирования состояния морской поверхности, управления процессами создания воздушной подушки и систем интеграции;		
16.4.1.2.3.	Автоматизированных систем управления для судов на подводных крыльях, объединенных с датчиками средств моделирования гидродинамики и состояния морской поверхности, с использованием методов управления нагрузкой на поверхность и систем интеграции
		
16.5.	Технология		
16.5.1.	Технологии, связанные с методами  гидродинамического проектирования  надводных и подводных аппаратов:		
16.5.1.1.	Технологии разработки или производства морских транспортных средств:		
16.5.1.1.1.	Технологии разработки или производства легких морских платформ, такие, как:		
16.5.1.1.1.1.	Технологии разработки или производства больших легких корпусов, изготовленных из таких материалов, как алюминий и стекловолокно, включая разработку критериев анализа, выбор материала и средств противокоррозионной защиты;		
16.5.1.1.1.2.	Технологии разработки или применения методов вертикального и горизонтального (по типу сэндвича) строительства;		
16.5.1.1.2.	Технологии разработки или производства гибкого ограждения и юбок для платформ на воздушной подушке, такие, как:		
16.5.1.1.2.1.	Технологии разработки или производства материалов (в том числе из резины и многослойных пластмасс), а также систем гибкого ограждения для судов на воздушной подушке и скеговых судов на воздушной подушке;		
16.5.1.1.2.2.	Технологии разработки или применения методов экспериментальных проверок материалов и конструктивных решений, включая динамические нагрузки и моделирование процессов, близких к реальным;		
16.5.1.1.2.3.	Технологии разработки или применения методов пространственного и расчетного контроля для материала гибкого ограждения и юбок для судов на воздушной подушке;		
16.5.1.1.3.	Технологии разработки, производства или применения средств автоматизированного управления для судов на подводных крыльях и других высокоскоростных морских транспортных средств, таких, как:		
16.5.1.1.3.1.	Автоматизированных систем управления движением судов на подводных крыльях с использованием гидродинамических характеристик судна, методов моделирования условий моря и снижения нагрузок на подводное крыло;		
16.5.1.1.3.2.	Автоматизированных систем управления движением судов на воздушной подушке, объединенных с датчиками динамических характеристик воздушной подушки и гидродинамических характеристик судна, с использованием методов моделирования состояния морской поверхности, методов управления процессами создания воздушной подушки и систем интеграции;		
16.5.1.1.3.3.	Автоматизированных систем управления судами на подводных крыльях, объединенных с датчиками средств моделирования гидродинамики и состояния морской поверхности методами управления нагрузкой на поверхность и системами интеграции;		
16.5.1.1.4.	Технологии разработки, производства или применения полимеров для уменьшения гидродинамического сопротивления судов:		
16.5.1.1.4.1.	Технологии разработки или применения методов выбора и оценки водорастворимых полимеров для уменьшения гидродинамического сопротивления;

16.5.1.1.4.2.	Технологии разработки, производства или применения систем для ввода водорастворимых полимеров, в том числе жидких смесей;		
16.5.1.2.	Технологии разработки, производства или применения средств испытаний и оценки подводных систем:		
16.5.1.2.1.	Технологии разработки, производства или применения комплексированных испытательных средств, таких, как:		
16.5.1.2.1.1.	Безэховых камер с уровнем безэховости 70 дБ или менее и специально разработанных для них компонентов;		
16.5.1.2.1.2.	Гипербарических установок и сосудов давления для них, имеющих внутренний диаметр 5 м или более и работающих под давлением 10,1 МПа/кв.м или выше;		
16.5.1.2.1.3.	Компонентов, специально разработанных для гидроканалов (гидродинамических труб), контролируемых по пункту 8.2.1 раздела 1		
16.5.2.	Технологии, связанные с исследованиями, проектированием, моделированием, производством  или испытаниями машин и механизмов, разработанных для использования в надводных судах и подводных аппаратах:		
16.5.2.1.	Технологии разработки, производства или применения систем наведения и управления движением подводных аппаратов и разработки или применения используемых при этом методов, таких, как:		
16.5.2.1.1.	Систем наведения и управления на базе использования искусственного интеллекта, например, фильтрации данных, распознавания изображений, сигнатур, корреляции и интеграции данных от большого числа датчиков и автоматического приспособления к изменяющимся условиям;		
16.5.2.1.2.	Методов обнаружения корпуса подводного аппарата;		
16.5.2.1.3.	Систем наведения для подводных аппаратов, включая инерциальные системы наведения;		
16.5.2.1.4.	Отказоустойчивых систем наведения и управления на подводных аппаратах;		
16.5.2.1.5.	Автоматического контрольно-проверочного оборудования, включая системы с обратной связью и управлением в реальном масштабе времени;		
16.5.2.1.6.	Методов комплексирования датчиков преобразователей, гидродинамических систем, силовой установки манипуляторов устройств и инерциальных или электромагнитных систем наведения		
16.5.2.2.	Технологии разработки или производства экранопланов		
16.5.3.	Технологии, связанные с исследованиями проблем океанологии, гидроакустического обнаружения и слежения:		
16.5.3.1.	Технологии разработки или применения подводного акустического и сейсмического оборудования:		
16.5.3.1.1.	Технологии разработки, производства или применения методов моделирования гидроакустического обнаружения и слежения, такие, как:		
16.5.3.1.1.1.	Технологии разработки или применения численных моделей, всесторонне характеризующих состояние океана и учитывающих параметры окружающей среды и их временную и пространственную изменчивость для гидроакустического обнаружения и слежения;		
16.5.3.1.1.2.	Технологии разработки структурированных баз данных подводной акустики для обширных океанских или арктических районов;		
16.5.3.1.1.3.	Технологии разработки, производства или применения автоматических систем сбора акустических и других данных для гидроакустического обнаружения и слежения;		
16.5.3.1.1.4.	Технологии разработки или применения компьютерных моделей формирования лучей антенных решеток электромеханическим и электронным путем для систем гидроакустического обнаружения и слежения