КАТЕГОРИЯ 9. ДВИГАТЕЛИ		
9.1.	Системы, оборудование и компоненты		
9.1.1.	Прямоточные воздушно-реактивные двигатели, пульсирующие воздушно-реактивные двигатели или двигатели комбинированного цикла и специально разработанные для них компоненты	8412 10 900 0	
9.2.	Испытательное, контрольное и производственное оборудование - нет		
9.3.	Материалы - нет		
9.4.	Программное обеспечение		
9.4.1.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для разработки оборудования или технологий, контролируемых по пункту 9.1 или 9.5.3		
9.4.2.	Программное обеспечение, специально разработанное или модифицированное для производства оборудования, контролируемого по пункту 9.1		
9.5.	Технология		
9.5.1.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для разработки оборудования или программного обеспечения, контролируемых по пункту 9.1 или 9.4		
9.5.2.	Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием для производства оборудования, контролируемого по пункту 9.1		
9.5.3.	Иные технологии, кроме указанных в пунктах 9.5.1 и 9.5.2:		
9.5.3.1.	Технология, требуемая для разработки или производства любых из следующих компонентов или систем газотурбинных двигателей:		
9.5.3.1.1.	Лопаток газовых турбин или элементов бандажа, полученных из сплавов направленной кристаллизацией (DS) или из монокристаллических сплавов (SC), имеющих в направлении <001> (по Миллеру) ресурс длительной прочности, превышающий 400 ч при температуре 1273 К (10000 С) и напряжении 200 МПа, базирующийся  на усредненных показателях свойств материала;		
9.5.3.1.2.	Компонентов, изготовленных из  композиционных материалов с полимерной матрицей, разработанных для применения при температуре выше 588 К (3150 С)