1	2	3	4	5	6	7	
33	1.7.3
Детектор LiF	Базовое		2006-2007	Лаборатория радиохимических методов регистрации нейтрино Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории
Научн.руководитель:
В.В.Горбачёв
Отв.исполнители:
Д.Н.Абдурашитов
Е.П.Веретёнкин
Т.В.Ибрагимова
А.В.Калихов
А.А.Шихин	60	
	Исследования детектирующих свойств кристаллов LiF.		1)	Черенковское излучение
а) исследование отклика от источников гамма-излучения;
б) исследование угловых характеристик излучения и возможностей восстановления траектории первичной частицы;
в) исследование зависимости интенсивности излучения от энергии первичной частицы Е0
2) Сцинтилляционное излучение Исследование зависимости интенсивности излучения от  Е0.
3)	Исследование фоновых характеристик  детектора
Математическое моделирование черенковского и сцинтилляционного излучений в кристалле				
	Изготовление системы снятия импульсов с ФЭУ		1)	Изготовление системы для снятия импульсов с быстрых ФЭУ (время фронта до 3-5 нс) для регистрации черенковского излучения. 
2)	Изготовление системы для снятия импульсов с медленных  ФЭУдля регистрации сцинтилляционного излучения (до 500 мкс).				
	Двухкомпонентная регистрация черенковского и сцинтилляционного излучений в режиме совпадений		Исследование возможности совместной регистрации Черенковского и сцинтилляционного излучений
         а)  по двум параллельным каналам регистрации – быстрому и медленному;
         б) по одному каналу регистрации с использованием цифрового осциллографа