1	2	3	4	5	6	7	
42	1.7.3
Разработка и создание альтернативных детекторов космических нейтрино ультравысоких и экстремально высоких энергий (1015-1021 эВ и выше)
01.2.00 305507	Базовое, ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники», ЦП РАН	Участие в разработке и создании нейтринных телескопов в Мировом океане (оптического и акустического) и в Антарктиде (радиоволнового).
Разработка радиоастрономического метода регистрации космических лучей. Разработка новых сцинтилляторов и полупроводниковых детекторов	2006–2008	Отдел глубоководного детектирования нейтрино
Научн.руководитель:
И.М.Железных
Отв.исполнители:	318	
	1. Глубоководный нейтринный телескоп в Средиземном море - проект НЕСТОР	ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники»	Разработка и создание 2-х прочных корпусов глубоководных коммутационных блоков для подсоединения оптоволоконных кабелей, обеспечивающих связь нейтринного телескопа НЕСТОР с береговым центром; создание лабораторного образца глубоководного фотометра на основе лавинных фотодиодов нового поколения.		Л.М.Захаров;
Н.М.Сурин (ИСПМ РАН)	66	
	2. Разработка и создание глубоководного акустического нейтринного телескопа САДКО с детектирующим объемом водной мишени более 1 кубического км для регистрации космических нейтрино с энергиями выше 5*1015 эВ.	РФФИ, CRDF 	Разработка моделей и создание программ расчета акустических полей, производимых электронно-адронными и электронно-фотон-ными каскадами в подводном волноводе;
разработка программ для проведения расчётов функций энерговыделения в электронно-ядерных    каскадах с учётом флюктуации каскадов;
разработка и создание модуля гидроакустического нейтринного телескопа на основе модификации антенны МГ-10М или на основе акустического стринга; разработка и моделирование алгоритмов пространственно- временной обработки, использующих различный уровень априорной информации относительно полей сигналов и помех, для решения задачи обнаружения нейтрино, проведение расчётов эффективного объёма детектирования гидроакустического нейтринного телескопа		А.А.Миронович, С.Х.Караевский; Л.Г.Деденко (МГУ)
В.М.Баронкин (Акустический институт им.Н.Н.Андреева)	93	
	3. Разработка радиоволнового детектора космических нейтрино ультравысоких энергий, взаимодействующих с массивами антарктического льда - проект РАДИКАЛ.
Разработка радиоастрономического метода детектирования нейтрино (адронов) – проект РАМХАНД	CRDF, РФФИ	Разработка метода быстрого моделирования «трехмерных» электронно-адронных каскадов сверхвысоких и экстремально высоких энергий с учётом эффекта Ландау-Померанчука-Мигдала и  главных флуктуаций;
Расчёты когерентного электромагнитного излучения каскадов в антарктическом льду (фирне) и выхода радио импульсов из ледника в атмосферу;
Подготовка к проведению на антарктической станции Восток в декабре 2006 г.г. калибровочных измерений, необходимых для детектора АНИТА (США), с использованием антенн, располагаемых как на поверхности ледника, так и в скважинах.
Поиск космических нейтрино с энергиями 1020 эВ и выше по наблюдениям на 64-метровом Калязинском радиотелескопе (совместно с ПРАО Астрономического центра ФИАН, рук. Р.Д.Дагкесаманский):
- расчёты черенковского радиоизлучения каскадов, производимых нейтрино экстремально высоких энергий в лунном грунте, и выхода черенковских радиоимпульсов из поверхностных слоёв Луны;
- анализ регистрируемых радиотелескопом радиоимпульсов со стороны Луны		А.Л.Проворов;
Л.Г.Деденко,
Р.Д.Дагкесаманский (ФИАН)
В.А.Кучин, А.Н.Шереметьев (ААНИИ, Санкт-Петербург)	159	
43	1.7.3
Разработка лавинных полупроводниковых фотодиодов с поверхностным переносом заряда
01.2.00 305508	Базовое, ЦП Президиума РАН «Нейтринная физика»		2003–2005	Отдел глубоководного детектирования нейтрино
Научн.руководитель:
И.М.Железных
Отв. Исполнители:	169	
	1. Разработка лавинных полупроводниковых фотодиодов с поверхностным переносом заряда и создание на их основе сверхчувствительных приборов с зарядовой связью (совместно с ОИЯИ)		Разработка и изготовление 64-элементной матрицы на основе лавинных микропиксельных фотоприёмников с поверхностным переносом заряда, способных работать в режиме счёта единичных фотонов при комнатной температуре		З.Я.Садыгов 	66	
	2. Создание комплексного метрологического (оптического) стенда ОГДН – КОРЭ для исследований новых фотоприёмников и сцинтилляторов		Разработка системы измерения временных характеристик вакуумных и полупроводниковых фотоприемников;
исследование возможности создания пластических сцинтилляторов на основе полифенилов с органическими солями тяжёлых металлов.		В.И.Береснев
Н.М.Сурин (ИСПМ РАН)	103